// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT
/*
 * Copyright 2016-2022 Toradex
 */

/dts-v1/;
#include "imx7d-colibri.dtsi"
#include "imx7-colibri-eval-v3.dtsi"

/ {
	model = "Toradex Colibri iMX7D on Colibri Evaluation Board V3";
	compatible = "toradex,colibri-imx7d-eval-v3",
		     "toradex,colibri-imx7d",
		     "fsl,imx7d";
};

&ad7879_ts {
	status = "okay";
};

/*
 * The Atmel maxtouch controller uses SODIMM 28/30, also used for PWM<B>, PWM<C>, aka pwm2, pwm3.
 * So if you enable following capacitive touch controller, disable pwm2/pwm3 first.
 */
&atmel_mxt_ts {
	status = "disabled";
};

&backlight {
	status = "okay";
};

&lcdif {
	status = "okay";
};

&panel_dpi {
	status = "okay";
};

/* Colibri PWM<B> */
&pwm2 {
	/* The pwm2 should be disabled to enable atmel_mxt_ts touchscreen for adapter. */
	status = "okay";
};

/* Colibri PWM<C> */
&pwm3 {
	/* The pwm3 should be disabled to enable atmel_mxt_ts touchscreen for adapter. */
	status = "okay";
};

/* Colibri USBH */
&usbotg2 {
	disable-over-current;
	status = "okay";
};
