// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0+ OR MIT
//
// Copyright (C) 2015 Freescale Semiconductor, Inc.

/dts-v1/;

#include "imx7d-sdb.dts"

/ {
	model = "Freescale i.MX7 SabreSD RevA Board";
	compatible = "fsl,imx7d-sdb-reva", "fsl,imx7d";

	reg_usb_otg2_vbus: regulator-usb-otg2-vbus {
		pinctrl-0 = <&pinctrl_usb_otg2_vbus_reg_reva>;
		gpio = <&gpio4 7 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
	};
};

&fec2 {
	/delete-property/phy-supply;
};

&iomuxc {
	pinctrl_tsc2046_pendown: tsc2046-pendowngrp {
		fsl,pins = <
			MX7D_PAD_EPDC_DATA13__GPIO2_IO13	0x59
		>;
	};

	pinctrl_hog: hoggrp {
		fsl,pins = <
			MX7D_PAD_ECSPI2_SS0__GPIO4_IO23		0x34  /* bt reg on */
		>;
	};

	pinctrl_usb_otg2_vbus_reg_reva: usbotg2vbusregrevagrp {
		fsl,pins = <
			MX7D_PAD_UART3_CTS_B__GPIO4_IO7		0x14
		>;
	};
};
