(kicad_pcb (version 3) (host pcbnew "(2013-may-18)-stable")
  (general
    (links 205)
    (no_connects 0)
    (area 36.601399 88.671399 122.656601 143.103601)
    (thickness 1.6002)
    (drawings 28)
    (tracks 1058)
    (zones 0)
    (modules 75)
    (nets 62)
  )
  (page A4)
  (title_block 
    (title SIMtrace)
    (rev 1.4)
    (company osmocom)
    (comment 1 "CC-BY-SA v3.0 unported")
  )
  (layers
    (15 Front signal)
    (0 Back signal)
    (16 B.Adhes user)
    (17 F.Adhes user)
    (18 B.Paste user)
    (19 F.Paste user)
    (20 B.SilkS user)
    (21 F.SilkS user)
    (22 B.Mask user)
    (23 F.Mask user)
    (24 Dwgs.User user)
    (25 Cmts.User user)
    (26 Eco1.User user)
    (27 Eco2.User user)
    (28 Edge.Cuts user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.2032)
    (user_trace_width 0.24892)
    (user_trace_width 0.4064)
    (user_trace_width 0.50038)
    (user_trace_width 0.8128)
    (user_trace_width 1.00076)
    (trace_clearance 0.12446)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.2032)
    (segment_width 0.381)
    (edge_width 0.2032)
    (via_size 0.889)
    (via_drill 0.635)
    (via_min_size 0.889)
    (via_min_drill 0.508)
    (uvia_size 0.508)
    (uvia_drill 0.127)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.508)
    (uvia_min_drill 0.127)
    (pcb_text_width 0.3048)
    (pcb_text_size 1.524 2.032)
    (mod_edge_width 0.254)
    (mod_text_size 1.524 1.524)
    (mod_text_width 0.3048)
    (pad_size 0.39878 0.50038)
    (pad_drill 0)
    (pad_to_mask_clearance 0.254)
    (aux_axis_origin 36.703 143.002)
    (visible_elements FFFFFFBF)
    (pcbplotparams
      (layerselection 284983297)
      (usegerberextensions false)
      (excludeedgelayer false)
      (linewidth 0.150000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (hpglpenoverlay 0)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotothertext true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk true)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 0)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ../pcb/gerber/))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 +1.8V)
  (net 2 //RESET)
  (net 3 /A-B-DETECT)
  (net 4 /BOOTLOADER)
  (net 5 /CLK_PHONE)
  (net 6 /CLK_SIM)
  (net 7 /CS)
  (net 8 /DDM)
  (net 9 /DDP)
  (net 10 /DRXD)
  (net 11 /DTXD)
  (net 12 /I/O_PHONE)
  (net 13 /I/O_SIM)
  (net 14 /I/O_SW)
  (net 15 /LED_G)
  (net 16 /LED_R)
  (net 17 /MISO)
  (net 18 /MOSI)
  (net 19 /RST_PHONE)
  (net 20 /RST_SIM)
  (net 21 /SCK)
  (net 22 /SC_SW)
  (net 23 /SIM_PWEN)
  (net 24 /SW_SIM)
  (net 25 /TCK)
  (net 26 /TDI)
  (net 27 /TDO)
  (net 28 /TEST)
  (net 29 /TMS)
  (net 30 /UDP_PUP)
  (net 31 /USBVCC)
  (net 32 /VCC_FWD)
  (net 33 /VCC_PHONE)
  (net 34 /VCC_SIM)
  (net 35 /VPP_PHONE)
  (net 36 /VPP_SIM)
  (net 37 /WP)
  (net 38 3V3)
  (net 39 GND)
  (net 40 N-0000012)
  (net 41 N-0000013)
  (net 42 N-0000014)
  (net 43 N-0000018)
  (net 44 N-0000020)
  (net 45 N-0000021)
  (net 46 N-0000025)
  (net 47 N-0000027)
  (net 48 N-0000029)
  (net 49 N-0000030)
  (net 50 N-0000033)
  (net 51 N-0000034)
  (net 52 N-0000042)
  (net 53 N-0000043)
  (net 54 N-0000047)
  (net 55 N-0000050)
  (net 56 N-0000053)
  (net 57 N-0000055)
  (net 58 N-0000061)
  (net 59 N-0000062)
  (net 60 N-0000064)
  (net 61 N-000008)
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.12446)
    (trace_width 0.2032)
    (via_dia 0.889)
    (via_drill 0.635)
    (uvia_dia 0.508)
    (uvia_drill 0.127)
    (add_net "")
    (add_net //RESET)
    (add_net /A-B-DETECT)
    (add_net /BOOTLOADER)
    (add_net /CLK_PHONE)
    (add_net /CLK_SIM)
    (add_net /CS)
    (add_net /DDM)
    (add_net /DDP)
    (add_net /DRXD)
    (add_net /DTXD)
    (add_net /I/O_PHONE)
    (add_net /I/O_SIM)
    (add_net /I/O_SW)
    (add_net /LED_G)
    (add_net /LED_R)
    (add_net /MISO)
    (add_net /MOSI)
    (add_net /RST_PHONE)
    (add_net /RST_SIM)
    (add_net /SCK)
    (add_net /SC_SW)
    (add_net /SIM_PWEN)
    (add_net /SW_SIM)
    (add_net /TCK)
    (add_net /TDI)
    (add_net /TDO)
    (add_net /TEST)
    (add_net /TMS)
    (add_net /UDP_PUP)
    (add_net /VPP_PHONE)
    (add_net /VPP_SIM)
    (add_net /WP)
    (add_net GND)
    (add_net N-0000012)
    (add_net N-0000013)
    (add_net N-0000014)
    (add_net N-0000018)
    (add_net N-0000020)
    (add_net N-0000021)
    (add_net N-0000025)
    (add_net N-0000027)
    (add_net N-0000029)
    (add_net N-0000030)
    (add_net N-0000033)
    (add_net N-0000034)
    (add_net N-0000042)
    (add_net N-0000043)
    (add_net N-0000047)
    (add_net N-0000050)
    (add_net N-0000053)
    (add_net N-0000055)
    (add_net N-0000061)
    (add_net N-0000062)
    (add_net N-0000064)
    (add_net N-000008)
  )
  (net_class Power ""
    (clearance 0.12446)
    (trace_width 0.4064)
    (via_dia 0.889)
    (via_drill 0.635)
    (uvia_dia 0.508)
    (uvia_drill 0.127)
    (add_net +1.8V)
    (add_net /USBVCC)
    (add_net /VCC_FWD)
    (add_net /VCC_PHONE)
    (add_net /VCC_SIM)
    (add_net 3V3)
  )
  (net_class powerthick ""
    (clearance 0.12446)
    (trace_width 1.00076)
    (via_dia 0.889)
    (via_drill 0.635)
    (uvia_dia 0.508)
    (uvia_drill 0.127)
  )
  (module SM0603 (layer Front) (tedit 526CE7AB)
    (at 86.32698 130.556)
    (attr smd)
    (fp_text reference R17 (at 2.19202 0.127) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10K (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0) (size 0.635 1.143)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 37 /WP)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0) (size 0.635 1.143)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 39 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.08 0.08 0.08))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0603 (layer Front) (tedit 526CE49C)
    (at 105.3973 115.66398 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference R16 (at -2.1717 -0.03302 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10K (at 0 0 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0 180) (size 0.635 1.143)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 40 N-0000012)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0 180) (size 0.635 1.143)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 47 N-0000027)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.08 0.08 0.08))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0603 (layer Front) (tedit 526CE77B)
    (at 80.645 135.509 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference R14 (at 0 1.397 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 150R (at 0 0 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0 180) (size 0.635 1.143)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 38 3V3)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0 180) (size 0.635 1.143)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 56 N-0000053)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.08 0.08 0.08))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0603 (layer Front) (tedit 526CE76D)
    (at 80.645 137.541 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference R13 (at 0.127 -1.57226 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 150R (at 0 0 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0 180) (size 0.635 1.143)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 38 3V3)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0 180) (size 0.635 1.143)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 57 N-0000055)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.08 0.08 0.08))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0603 (layer Front) (tedit 526CEAB8)
    (at 104.5 104.5)
    (attr smd)
    (fp_text reference R12 (at -0.00068 1.68182) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100K (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0) (size 0.635 1.143)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 38 3V3)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0) (size 0.635 1.143)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 2 //RESET)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.08 0.08 0.08))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0603 (layer Front) (tedit 526CE6FF)
    (at 64.389 113.538)
    (attr smd)
    (fp_text reference R11 (at -2.54 0.127) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 1K5 (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0) (size 0.635 1.143)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 55 N-0000050)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0) (size 0.635 1.143)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 52 N-0000042)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.08 0.08 0.08))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0603 (layer Front) (tedit 526CE4A2)
    (at 102.743 118.237)
    (attr smd)
    (fp_text reference R10 (at -2.286 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 27R (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0) (size 0.635 1.143)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 9 /DDP)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0) (size 0.635 1.143)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 44 N-0000020)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.08 0.08 0.08))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0603 (layer Front) (tedit 526CE4D3)
    (at 102.743 120.142)
    (attr smd)
    (fp_text reference R9 (at -2.413 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 27R (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0) (size 0.635 1.143)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 8 /DDM)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0) (size 0.635 1.143)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 58 N-0000061)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.08 0.08 0.08))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0603 (layer Front) (tedit 526CE939)
    (at 83.058 98.171 270)
    (attr smd)
    (fp_text reference R8 (at 1.905 0 360) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100K (at 0 0 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0 270) (size 0.635 1.143)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 27 /TDO)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0 270) (size 0.635 1.143)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 38 3V3)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.08 0.08 0.08))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0603 (layer Front) (tedit 526CE936)
    (at 77.978 98.171 270)
    (attr smd)
    (fp_text reference R7 (at 1.905 0 360) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100K (at 0 0 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0 270) (size 0.635 1.143)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 25 /TCK)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0 270) (size 0.635 1.143)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 38 3V3)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.08 0.08 0.08))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0603 (layer Front) (tedit 526CE936)
    (at 75.438 98.171 270)
    (attr smd)
    (fp_text reference R6 (at 1.905 0 360) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100K (at 0 0 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0 270) (size 0.635 1.143)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 29 /TMS)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0 270) (size 0.635 1.143)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 38 3V3)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.08 0.08 0.08))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0603 (layer Front) (tedit 526CE935)
    (at 72.898 98.171 270)
    (attr smd)
    (fp_text reference R5 (at 1.905 0 360) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100K (at 0 0 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0 270) (size 0.635 1.143)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 26 /TDI)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0 270) (size 0.635 1.143)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 38 3V3)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.08 0.08 0.08))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0603 (layer Front) (tedit 526CE934)
    (at 70.358 98.171 270)
    (attr smd)
    (fp_text reference R4 (at 1.905 0 360) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100K (at 0 0 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0 270) (size 0.635 1.143)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 53 N-0000043)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0 270) (size 0.635 1.143)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 38 3V3)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.08 0.08 0.08))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0603 (layer Front) (tedit 526CE968)
    (at 108.585 121.666 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference R3 (at -2.159 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 1K5 (at 0 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0 90) (size 0.635 1.143)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 44 N-0000020)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0 90) (size 0.635 1.143)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 43 N-0000018)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.08 0.08 0.08))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0603 (layer Front) (tedit 526CE968)
    (at 110.363 121.666 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference R2 (at -2.159 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10K (at 0 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0 90) (size 0.635 1.143)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 3 /A-B-DETECT)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0 90) (size 0.635 1.143)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 38 3V3)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.08 0.08 0.08))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0603 (layer Front) (tedit 526CE4DC)
    (at 116.713 113.665 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference R1 (at 2.032 -0.127 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100K (at 0 0 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0 180) (size 0.635 1.143)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 38 3V3)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0 180) (size 0.635 1.143)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 30 /UDP_PUP)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.08 0.08 0.08))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0603 (layer Front) (tedit 526CEBF4)
    (at 69.21754 111.15802 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference C23 (at 0.21754 1.15802 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100nF (at 0 0 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0 180) (size 0.635 1.143)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 60 N-0000064)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0 180) (size 0.635 1.143)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 39 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.08 0.08 0.08))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0603 (layer Front) (tedit 526CE95B)
    (at 98.044 133.096 270)
    (attr smd)
    (fp_text reference C22 (at 0 1.524 360) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 1uF (at 0 0 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0 270) (size 0.635 1.143)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 38 3V3)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0 270) (size 0.635 1.143)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 39 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.08 0.08 0.08))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0603 (layer Front) (tedit 526CE95D)
    (at 98.044 136.652 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference C21 (at 0 -1.524 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 1uF (at 0 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0 90) (size 0.635 1.143)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 51 N-0000034)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0 90) (size 0.635 1.143)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 39 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.08 0.08 0.08))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0603 (layer Front) (tedit 526CE72F)
    (at 88.519 110.363)
    (attr smd)
    (fp_text reference C20 (at -0.0381 -1.4351) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100nF (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0) (size 0.635 1.143)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 1 +1.8V)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0) (size 0.635 1.143)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 39 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.08 0.08 0.08))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0603 (layer Front) (tedit 526CE7A0)
    (at 82.3595 128.016 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference C19 (at 0.0635 -1.397 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100nF (at 0 0 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0 180) (size 0.635 1.143)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 1 +1.8V)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0 180) (size 0.635 1.143)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 39 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.08 0.08 0.08))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0603 (layer Front) (tedit 526CEB08)
    (at 74.041 107.95 270)
    (attr smd)
    (fp_text reference C18 (at 2.05 0.041 360) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10pF (at 0 0 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0 270) (size 0.635 1.143)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 48 N-0000029)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0 270) (size 0.635 1.143)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 39 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.08 0.08 0.08))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0603 (layer Front) (tedit 526CEB0C)
    (at 80.772 107.95 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference C17 (at -2.05 -0.272 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10pF (at 0 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0 90) (size 0.635 1.143)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 54 N-0000047)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0 90) (size 0.635 1.143)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 39 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.08 0.08 0.08))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0603 (layer Front) (tedit 526CEAF1)
    (at 75.184 122.428 270)
    (attr smd)
    (fp_text reference C16 (at 0.072 1.684 360) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100nF (at 0 0 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0 270) (size 0.635 1.143)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 1 +1.8V)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0 270) (size 0.635 1.143)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 39 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.08 0.08 0.08))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0603 (layer Front) (tedit 526CEC4C)
    (at 78.105 111.252 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference C15 (at 1.752 -0.105 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100nF (at 0 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0 90) (size 0.635 1.143)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 1 +1.8V)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0 90) (size 0.635 1.143)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 39 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.08 0.08 0.08))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0603 (layer Front) (tedit 526CE97A)
    (at 97.79 107.061 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference C13 (at -2.159 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 15pF (at 0 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0 90) (size 0.635 1.143)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 9 /DDP)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0 90) (size 0.635 1.143)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 39 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.08 0.08 0.08))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0603 (layer Front) (tedit 526CEAF4)
    (at 74.422 117.856 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference C12 (at -0.144 -1.922 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 2.2uF (at 0 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0 90) (size 0.635 1.143)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 1 +1.8V)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0 90) (size 0.635 1.143)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 39 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.08 0.08 0.08))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0603 (layer Front) (tedit 526CE97B)
    (at 95.377 107.061 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference C11 (at -2.159 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 15pF (at 0 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0 90) (size 0.635 1.143)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 8 /DDM)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0 90) (size 0.635 1.143)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 39 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.08 0.08 0.08))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0603 (layer Front) (tedit 526CE704)
    (at 64.389 115.57 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference C10 (at 2.54 -0.127 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 1nF (at 0 0 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0 180) (size 0.635 1.143)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 39 GND)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0 180) (size 0.635 1.143)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 55 N-0000050)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.08 0.08 0.08))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0603 (layer Front) (tedit 526CEB13)
    (at 84.709 107.95 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference C9 (at -2.05 0.291 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100nF (at 0 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0 90) (size 0.635 1.143)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 38 3V3)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0 90) (size 0.635 1.143)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 39 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.08 0.08 0.08))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0603 (layer Front) (tedit 526CEC58)
    (at 91.567 116.1415 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference C7 (at -1.8585 0.433 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100nF (at 0 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0 90) (size 0.635 1.143)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 38 3V3)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0 90) (size 0.635 1.143)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 39 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.08 0.08 0.08))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0603 (layer Front) (tedit 526CE94F)
    (at 67.564 114.554 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference C6 (at 0 1.524 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10nF (at 0 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0 90) (size 0.635 1.143)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 39 GND)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0 90) (size 0.635 1.143)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 52 N-0000042)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.08 0.08 0.08))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0603 (layer Front) (tedit 526CE96B)
    (at 106.172 121.539 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference C5 (at -2.159 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 33pF (at 0 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0 90) (size 0.635 1.143)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 58 N-0000061)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0 90) (size 0.635 1.143)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 44 N-0000020)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.08 0.08 0.08))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0603 (layer Front) (tedit 526CE7A5)
    (at 79.375 127.6985 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference C4 (at 0 -1.3335 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100nF (at 0 0 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0 180) (size 0.635 1.143)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 38 3V3)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0 180) (size 0.635 1.143)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 39 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.08 0.08 0.08))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0603 (layer Front) (tedit 526CEB0E)
    (at 82.92338 107.96016 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference C3 (at -2.03984 -0.92338 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100nF (at 0 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0 90) (size 0.635 1.143)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 38 3V3)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0 90) (size 0.635 1.143)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 39 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.08 0.08 0.08))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0603 (layer Front) (tedit 526CEAFC)
    (at 76.073 117.094 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference C1 (at 2.094 -0.073 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 2.2uF (at 0 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0 90) (size 0.635 1.143)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 38 3V3)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0 90) (size 0.635 1.143)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 39 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.08 0.08 0.08))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805 (layer Front) (tedit 526CE638)
    (at 64.7573 111.13262 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference FB2 (at -0.0127 1.65862 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value FILTER (at 0 0 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 180) (size 0.889 1.397)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 60 N-0000064)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 180) (size 0.889 1.397)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 38 3V3)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805 (layer Front) (tedit 526CE965)
    (at 110.49 130.175 270)
    (attr smd)
    (fp_text reference FB1 (at 0 1.651 360) (layer F.SilkS))
    (fp_text value FILTER (at 0 0 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 270) (size 0.889 1.397)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 59 N-0000062)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 270) (size 0.889 1.397)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 31 /USBVCC)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module TQFP_64 (layer Front) (tedit 55588F3E)
    (at 83.693 118.872 270)
    (tags "TQFP64 TQFP SMD IC")
    (solder_mask_margin 0.0762)
    (clearance 0.20066)
    (attr smd)
    (fp_text reference IC3 (at -4.872 -6.307 360) (layer F.SilkS))
    (fp_text value MCU (at -6.372 -6.307 360) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -3.74904 5.86994 270) (size 0.24892 1.524)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 60 N-0000064)
    )
    (pad 2 smd oval (at -3.24866 5.86994 270) (size 0.24892 1.524)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 39 GND)
    )
    (pad 3 smd oval (at -2.74828 5.86994 270) (size 0.24892 1.524)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 39 GND)
    )
    (pad 4 smd oval (at -2.2479 5.86994 270) (size 0.24892 1.524)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 39 GND)
    )
    (pad 5 smd oval (at -1.74752 5.86994 270) (size 0.24892 1.524)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 39 GND)
    )
    (pad 6 smd oval (at -1.24968 5.86994 270) (size 0.24892 1.524)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 42 N-0000014)
    )
    (pad 7 smd oval (at -0.7493 5.86994 270) (size 0.24892 1.524)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 38 3V3)
    )
    (pad 8 smd oval (at -0.24892 5.86994 270) (size 0.24892 1.524)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 1 +1.8V)
    )
    (pad 9 smd oval (at 0.25146 5.86994 270) (size 0.24892 1.524)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 16 /LED_R)
    )
    (pad 10 smd oval (at 0.75184 5.86994 270) (size 0.24892 1.524)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 15 /LED_G)
    )
    (pad 11 smd oval (at 1.25222 5.86994 270) (size 0.24892 1.524)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 12 /I/O_PHONE)
    )
    (pad 12 smd oval (at 1.75006 5.86994 270) (size 0.24892 1.524)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 1 +1.8V)
    )
    (pad 13 smd oval (at 2.25044 5.86994 270) (size 0.24892 1.524)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 14 /I/O_SW)
    )
    (pad 14 smd oval (at 2.75082 5.86994 270) (size 0.24892 1.524)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 12 /I/O_PHONE)
    )
    (pad 15 smd oval (at 3.2512 5.86994 270) (size 0.24892 1.524)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 5 /CLK_PHONE)
    )
    (pad 16 smd oval (at 3.75158 5.86994 270) (size 0.24892 1.524)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 22 /SC_SW)
    )
    (pad 17 smd oval (at 6.0325 3.74904 270) (size 1.524 0.24892)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 39 GND)
    )
    (pad 18 smd oval (at 6.0325 3.24866 270) (size 1.524 0.24892)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 38 3V3)
    )
    (pad 19 smd oval (at 6.0325 2.74828 270) (size 1.524 0.24892)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 47 N-0000027)
    )
    (pad 20 smd oval (at 6.0325 2.2479 270) (size 1.524 0.24892)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 37 /WP)
    )
    (pad 21 smd oval (at 6.0325 1.74752 270) (size 1.524 0.24892)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 21 /SCK)
    )
    (pad 22 smd oval (at 6.0325 1.24968 270) (size 1.524 0.24892)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 18 /MOSI)
    )
    (pad 23 smd oval (at 6.0325 0.7493 270) (size 1.524 0.24892)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 19 /RST_PHONE)
    )
    (pad 24 smd oval (at 6.0325 0.24892 270) (size 1.524 0.24892)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 1 +1.8V)
    )
    (pad 25 smd oval (at 6.0325 -0.25146 270) (size 1.524 0.24892)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 33 /VCC_PHONE)
    )
    (pad 26 smd oval (at 6.0325 -0.75184 270) (size 1.524 0.24892)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 32 /VCC_FWD)
    )
    (pad 27 smd oval (at 6.0325 -1.25222 270) (size 1.524 0.24892)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 17 /MISO)
    )
    (pad 28 smd oval (at 6.0325 -1.75006 270) (size 1.524 0.24892)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 7 /CS)
    )
    (pad 29 smd oval (at 6.0325 -2.25044 270) (size 1.524 0.24892)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 11 /DTXD)
    )
    (pad 30 smd oval (at 6.0325 -2.75082 270) (size 1.524 0.24892)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 10 /DRXD)
    )
    (pad 31 smd oval (at 6.0325 -3.2512 270) (size 1.524 0.24892)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 24 /SW_SIM)
    )
    (pad 32 smd oval (at 6.0325 -3.75158 270) (size 1.524 0.24892)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 20 /RST_SIM)
    )
    (pad 33 smd oval (at 3.75158 -6.0325 270) (size 0.24892 1.524)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 26 /TDI)
    )
    (pad 34 smd oval (at 3.2512 -6.0325 270) (size 0.24892 1.524)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 13 /I/O_SIM)
    )
    (pad 35 smd oval (at 2.75082 -6.0325 270) (size 0.24892 1.524)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 23 /SIM_PWEN)
    )
    (pad 36 smd oval (at 2.25044 -6.0325 270) (size 0.24892 1.524)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 6 /CLK_SIM)
    )
    (pad 37 smd oval (at 1.75006 -6.0325 270) (size 0.24892 1.524)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 38 smd oval (at 1.25222 -6.0325 270) (size 0.24892 1.524)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 5 /CLK_PHONE)
    )
    (pad 39 smd oval (at 0.75184 -6.0325 270) (size 0.24892 1.524)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 2 //RESET)
    )
    (pad 40 smd oval (at 0.25146 -6.0325 270) (size 0.24892 1.524)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 28 /TEST)
    )
    (pad 41 smd oval (at -0.24892 -6.0325 270) (size 0.24892 1.524)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 3 /A-B-DETECT)
    )
    (pad 42 smd oval (at -0.7493 -6.0325 270) (size 0.24892 1.524)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 43 smd oval (at -1.24968 -6.0325 270) (size 0.24892 1.524)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 44 smd oval (at -1.74752 -6.0325 270) (size 0.24892 1.524)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 6 /CLK_SIM)
    )
    (pad 45 smd oval (at -2.2479 -6.0325 270) (size 0.24892 1.524)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 38 3V3)
    )
    (pad 46 smd oval (at -2.74828 -6.0325 270) (size 0.24892 1.524)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 39 GND)
    )
    (pad 47 smd oval (at -3.24866 -6.0325 270) (size 0.24892 1.524)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 13 /I/O_SIM)
    )
    (pad 48 smd oval (at -3.74904 -6.0325 270) (size 0.24892 1.524)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 38 3V3)
    )
    (pad 49 smd oval (at -5.86994 -3.75158 270) (size 1.524 0.24892)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 27 /TDO)
    )
    (pad 50 smd oval (at -5.86994 -3.2512 270) (size 1.524 0.24892)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 52 smd oval (at -5.86994 -2.25044 270) (size 1.524 0.24892)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 4 /BOOTLOADER)
    )
    (pad 51 smd oval (at -5.88772 -2.75082 270) (size 1.524 0.24892)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 29 /TMS)
    )
    (pad 53 smd oval (at -5.86994 -1.75006 270) (size 1.524 0.24892)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 25 /TCK)
    )
    (pad 54 smd oval (at -5.86994 -1.25222 270) (size 1.524 0.24892)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 1 +1.8V)
    )
    (pad 55 smd oval (at -5.86994 -0.75184 270) (size 1.524 0.24892)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 46 N-0000025)
    )
    (pad 56 smd oval (at -5.86994 -0.25146 270) (size 1.524 0.24892)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 8 /DDM)
    )
    (pad 57 smd oval (at -5.86994 0.24892 270) (size 1.524 0.24892)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 9 /DDP)
    )
    (pad 58 smd oval (at -5.86994 0.7493 270) (size 1.524 0.24892)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 38 3V3)
    )
    (pad 59 smd oval (at -5.86994 1.24206 270) (size 1.524 0.24892)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 38 3V3)
    )
    (pad 60 smd oval (at -5.86994 1.74244 270) (size 1.524 0.24892)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 39 GND)
    )
    (pad 61 smd oval (at -5.86994 2.24282 270) (size 1.524 0.24892)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 54 N-0000047)
    )
    (pad 62 smd oval (at -5.86994 2.7432 270) (size 1.524 0.24892)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 48 N-0000029)
    )
    (pad 63 smd oval (at -5.86994 3.24104 270) (size 1.524 0.24892)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 55 N-0000050)
    )
    (pad 64 smd oval (at -5.86994 3.74142 270) (size 1.524 0.24892)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 1 +1.8V)
    )
    (model smd/TQFP_64.wrl
      (at (xyz 0 0 0.001))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module PIN_ARRAY-6X1 (layer Front) (tedit 526CEB44)
    (at 113.538 91.948)
    (descr "Connecteur 6 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference P2 (at -9.038 -0.948) (layer F.SilkS))
    (fp_text value DEBUG (at 5.462 2.552) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole rect (at -6.35 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 39 GND)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at -3.81 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 45 N-0000021)
    )
    (pad 3 thru_hole circle (at -1.27 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 4 thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 10 /DRXD)
    )
    (pad 5 thru_hole circle (at 3.81 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 11 /DTXD)
    )
    (pad 6 thru_hole circle (at 6.35 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 45 N-0000021)
    )
    (model pin_array/pins_array_6x1.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SOT23_BC847 (layer Front) (tedit 526CE744)
    (at 107.188 112.014)
    (attr smd)
    (fp_text reference Q2 (at -3.302 0.127) (layer F.SilkS))
    (fp_text value BC847 (at 0 0.127) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.00076 1.09982) (size 0.8001 0.89916)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 40 N-0000012)
    )
    (pad 2 smd rect (at 1.00076 1.09982) (size 0.8001 0.89916)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 39 GND)
    )
    (pad 3 smd rect (at 0 -1.09982) (size 0.8001 0.89916)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 30 /UDP_PUP)
    )
  )
  (module SOT23_BC847 (layer Front) (tedit 526CEAA2)
    (at 115.316 117.221 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference Q1 (at -2.279 -0.316 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value BC847 (at 0 0.127 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.00076 1.09982 90) (size 0.8001 0.89916)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 30 /UDP_PUP)
    )
    (pad 2 smd rect (at 1.00076 1.09982 90) (size 0.8001 0.89916)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 43 N-0000018)
    )
    (pad 3 smd rect (at 0 -1.09982 90) (size 0.8001 0.89916)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 38 3V3)
    )
  )
  (module PUSH_BUTTON (layer Front) (tedit 526CEC1B)
    (at 43.942 93.599 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference SW1 (at 4.942 0.099 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value RESET (at -0.058 -4.401 180) (layer F.SilkS))
    (pad 2 smd rect (at -3.40106 1.99898 180) (size 3.2004 1.00076)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 39 GND)
    )
    (pad 1 smd rect (at -3.40106 -1.99898 180) (size 3.2004 1.00076)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 2 //RESET)
    )
    (pad 1' smd rect (at 3.40106 -1.99898 180) (size 3.2004 1.00076)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 2' smd rect (at 3.40106 1.99898 180) (size 3.2004 1.00076)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
    )
  )
  (module PUSH_BUTTON (layer Front) (tedit 526CEC1F)
    (at 57.404 93.599 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference SW2 (at 4.404 0.099 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value BOOTLOADER (at -0.096 -4.401 180) (layer F.SilkS))
    (pad 2 smd rect (at -3.40106 1.99898 180) (size 3.2004 1.00076)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 39 GND)
    )
    (pad 1 smd rect (at -3.40106 -1.99898 180) (size 3.2004 1.00076)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 4 /BOOTLOADER)
    )
    (pad 1' smd rect (at 3.40106 -1.99898 180) (size 3.2004 1.00076)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 2' smd rect (at 3.40106 1.99898 180) (size 3.2004 1.00076)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
    )
  )
  (module USB-MINI-B_UX60 (layer Front) (tedit 55588F52)
    (at 115.951 127 90)
    (descr "Hirose UX60-MB-5ST")
    (fp_text reference J1 (at 5 0.549 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value USB (at 0 -5.951 180) (layer F.SilkS))
    (pad "" thru_hole circle (at -1.75006 0 90) (size 0.89916 0.89916) (drill 0.89916)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at 1.75006 0 90) (size 0.89916 0.89916) (drill 0.89916)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 2 smd rect (at -0.8001 -2.25044 90) (size 0.50038 1.99898)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 58 N-0000061)
    )
    (pad 3 smd rect (at 0 -2.25044 90) (size 0.50038 1.99898)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 44 N-0000020)
    )
    (pad 4 smd rect (at 0.8001 -2.25044 90) (size 0.50038 1.99898)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 3 /A-B-DETECT)
    )
    (pad 5 smd rect (at 1.6002 -2.25044 90) (size 0.50038 1.99898)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 39 GND)
    )
    (pad 1 smd rect (at -1.6002 -2.25044 90) (size 0.50038 1.99898)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 59 N-0000062)
    )
    (pad "" smd rect (at -4.20116 -1.99898 90) (size 2.49936 2.19964)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
    )
    (pad "" smd rect (at 4.20116 -1.99898 90) (size 2.49936 2.19964)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
    )
    (pad "" smd rect (at -4.20116 3.29946 90) (size 2.49936 2.19964)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
    )
    (pad "" smd rect (at 4.20116 3.29946 90) (size 2.49936 2.19964)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
    )
  )
  (module SIM_AMPHENOL (layer Front) (tedit 526CEB76)
    (at 63.373 129.667 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference P4 (at -0.627 10.167 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SIM (at 23.373 12.167 180) (layer F.SilkS))
    (pad C1 smd rect (at -1.15062 -3.15976 180) (size 2.30124 1.00076)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 34 /VCC_SIM)
    )
    (pad C5 smd rect (at -1.15062 -1.88976 180) (size 2.30124 1.00076)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 39 GND)
    )
    (pad C6 smd rect (at -1.15062 0.65024 180) (size 2.30124 1.00076)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 36 /VPP_SIM)
    )
    (pad C2 smd rect (at -1.15062 -0.61976 180) (size 2.30124 1.00076)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 20 /RST_SIM)
    )
    (pad C3 smd rect (at -1.15062 1.92024 180) (size 2.30124 1.00076)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 6 /CLK_SIM)
    )
    (pad C7 smd rect (at -1.15062 3.19024 180) (size 2.30124 1.00076)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 13 /I/O_SIM)
    )
    (pad C4 smd rect (at -1.15062 4.46024 180) (size 2.30124 1.00076)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
    )
    (pad C8 smd rect (at -1.15062 5.73024 180) (size 2.30124 1.00076)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.20066)
    )
    (pad SW1 smd rect (at -1.15062 6.731 180) (size 2.30124 0.50038)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 24 /SW_SIM)
      (clearance 0.20066)
    )
    (pad SW2 smd rect (at -1.15062 8.02894 180) (size 2.30124 0.50038)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 39 GND)
    )
    (pad "" smd rect (at 23.35022 0 180) (size 2.99974 1.19888)
      (layers Front)
    )
    (pad "" smd rect (at 23.35022 5.08 180) (size 2.99974 1.19888)
      (layers Front)
    )
    (pad "" smd rect (at 23.35022 2.54 180) (size 2.99974 1.19888)
      (layers Front)
    )
    (pad "" smd rect (at 23.35022 -2.54 180) (size 2.99974 1.19888)
      (layers Front)
    )
    (pad "" smd rect (at 15.73022 -2.54 180) (size 2.99974 1.19888)
      (layers Front)
    )
    (pad "" smd rect (at 15.73022 0 180) (size 2.99974 1.19888)
      (layers Front)
    )
    (pad "" smd rect (at 15.73022 2.54 180) (size 2.99974 1.19888)
      (layers Front)
    )
    (pad "" smd rect (at 15.73022 5.08 180) (size 2.99974 1.19888)
      (layers Front)
    )
    (pad "" smd rect (at 5.81914 6.46938 180) (size 11.00074 4.39928)
      (layers Front)
    )
    (pad "" smd rect (at 22.84984 9.85012 180) (size 4.0005 1.69926)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
    )
    (pad "" smd rect (at 22.84984 -9.85012 180) (size 4.0005 1.69926)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
    )
  )
  (module SSOP20_BDQ (layer Front) (tedit 526CE623)
    (at 55.118 107.569 180)
    (descr "SSOP 20 pins")
    (tags "CMS SSOP SMD")
    (clearance 0.20066)
    (attr smd)
    (fp_text reference IC4 (at 5.207 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CB3Q3244 (at 0 0.635 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -2.921 2.667 180) (size 0.4064 1.89992)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 22 /SC_SW)
    )
    (pad 2 smd rect (at -2.286 2.667 180) (size 0.4064 1.89992)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 3 smd rect (at -1.6256 2.667 180) (size 0.4064 1.89992)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 4 smd rect (at -0.9652 2.667 180) (size 0.4064 1.89992)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 19 /RST_PHONE)
    )
    (pad 5 smd rect (at -0.3302 2.667 180) (size 0.4064 1.89992)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 6 smd rect (at 0.3302 2.667 180) (size 0.4064 1.89992)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 5 /CLK_PHONE)
    )
    (pad 7 smd rect (at 0.9906 2.667 180) (size 0.4064 1.89992)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 8 smd rect (at 1.6256 2.667 180) (size 0.4064 1.89992)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 35 /VPP_PHONE)
    )
    (pad 9 smd rect (at 2.286 2.667 180) (size 0.4064 1.89992)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 13 /I/O_SIM)
    )
    (pad 10 smd rect (at 2.921 2.667 180) (size 0.4064 1.89992)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 39 GND)
    )
    (pad 11 smd rect (at 2.921 -2.667 180) (size 0.4064 1.89992)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 12 /I/O_PHONE)
    )
    (pad 12 smd rect (at 2.286 -2.667 180) (size 0.4064 1.89992)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 36 /VPP_SIM)
    )
    (pad 13 smd rect (at 1.6256 -2.667 180) (size 0.4064 1.89992)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 14 smd rect (at 0.9906 -2.667 180) (size 0.4064 1.89992)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 6 /CLK_SIM)
    )
    (pad 15 smd rect (at 0.3302 -2.667 180) (size 0.4064 1.89992)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 16 smd rect (at -0.3302 -2.667 180) (size 0.4064 1.89992)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 20 /RST_SIM)
    )
    (pad 17 smd rect (at -0.9652 -2.667 180) (size 0.4064 1.89992)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 18 smd rect (at -1.6256 -2.667 180) (size 0.4064 1.89992)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 19 smd rect (at -2.286 -2.667 180) (size 0.4064 1.89992)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 14 /I/O_SW)
    )
    (pad 20 smd rect (at -2.921 -2.667 180) (size 0.4064 1.89992)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 38 3V3)
    )
    (model smd/cms_so20.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.255 0.33 0.3))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0603 (layer Front) (tedit 526CE7C7)
    (at 100.965 125.73 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference R22 (at 0 1.397 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100K (at 0 0 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0 180) (size 0.635 1.143)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 33 /VCC_PHONE)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0 180) (size 0.635 1.143)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 49 N-0000030)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.08 0.08 0.08))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0603 (layer Front) (tedit 526CEC03)
    (at 60.96 100.076 270)
    (attr smd)
    (fp_text reference R21 (at 1.924 -0.04 360) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10k1% (at 0 0 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0 270) (size 0.635 1.143)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 39 GND)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0 270) (size 0.635 1.143)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 42 N-0000014)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.08 0.08 0.08))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0603 (layer Front) (tedit 526CEC01)
    (at 58.166 100.076 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference R20 (at -1.924 -0.166 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10k1% (at 0 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0 90) (size 0.635 1.143)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 33 /VCC_PHONE)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0 90) (size 0.635 1.143)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 42 N-0000014)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.08 0.08 0.08))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0603 (layer Front) (tedit 526CEBFE)
    (at 55.372 100.076 270)
    (attr smd)
    (fp_text reference R19 (at 1.924 -0.128 360) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100K (at 0 0 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0 270) (size 0.635 1.143)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 39 GND)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0 270) (size 0.635 1.143)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 33 /VCC_PHONE)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.08 0.08 0.08))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0603 (layer Front) (tedit 526CEACE)
    (at 95 126.5 270)
    (attr smd)
    (fp_text reference C24 (at 2.23 0.155 360) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100nF (at 0 0 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0 270) (size 0.635 1.143)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 34 /VCC_SIM)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0 270) (size 0.635 1.143)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 39 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.08 0.08 0.08))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SOT26 (layer Front) (tedit 526CE7BA)
    (at 101.092 133.604)
    (attr smd)
    (fp_text reference IC2 (at 0 -2.794) (layer F.SilkS))
    (fp_text value AP7332 (at 2.54 0.127 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.94996 1.30048) (size 0.59944 1.09982)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 51 N-0000034)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 1.30048) (size 0.59944 1.09982)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 39 GND)
    )
    (pad 3 smd rect (at 0.94996 1.30048) (size 0.59944 1.09982)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 23 /SIM_PWEN)
    )
    (pad 6 smd rect (at -0.94996 -1.30048) (size 0.59944 1.09982)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 38 3V3)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0 -1.30048) (size 0.59944 1.09982)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 41 N-0000013)
    )
    (pad 4 smd rect (at 0.94996 -1.30048) (size 0.59944 1.09982)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 41 N-0000013)
    )
  )
  (module PIN_ARRAY_2X1 (layer Front) (tedit 526CE9D4)
    (at 118.364 137.668 270)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference BT1 (at 3.332 -0.136 360) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 4.5-6V (at -0.16764 -2.13614 270) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole rect (at -1.27 0 270) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 50 N-0000033)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 0 270) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 39 GND)
    )
    (model pin_array/pins_array_2x1.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SOC008_WIDE (layer Front) (tedit 526CEAD5)
    (at 90.17 135.763 270)
    (attr smd)
    (fp_text reference U1 (at -3.76174 -1.8288 360) (layer F.SilkS))
    (fp_text value FLASH (at 4.237 -0.33 360) (layer F.SilkS))
    (pad 4 smd rect (at -1.905 -3.6957 270) (size 0.50038 0.96266)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 39 GND)
    )
    (pad 1 smd rect (at 1.905 -3.6957 270) (size 0.50038 0.96266)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 7 /CS)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.635 -3.6957 270) (size 0.50038 0.96266)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 17 /MISO)
    )
    (pad 3 smd rect (at -0.635 -3.6957 270) (size 0.50038 0.96266)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 37 /WP)
    )
    (pad 8 smd rect (at 1.905 3.6957 270) (size 0.50038 0.96266)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 38 3V3)
    )
    (pad 7 smd rect (at 0.635 3.6957 270) (size 0.50038 0.96266)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 61 N-000008)
    )
    (pad 6 smd rect (at -0.635 3.69316 270) (size 0.50038 0.96266)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 21 /SCK)
    )
    (pad 5 smd rect (at -1.905 3.6957 270) (size 0.50038 0.96266)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 18 /MOSI)
    )
  )
  (module LED-0805 (layer Front) (tedit 526CEAE8)
    (at 76.835 135.255 180)
    (descr "LED 0805 smd package")
    (tags "LED led 0603 SMD smd SMT smt smdled SMDLED smtled SMTLED")
    (attr smd)
    (fp_text reference D5 (at -1.165 1.755 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value GREEN (at 4.33578 0.254 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.04902 0 180) (size 1.19888 1.19888)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 56 N-0000053)
    )
    (pad 2 smd rect (at 1.04902 0 180) (size 1.19888 1.19888)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 15 /LED_G)
    )
  )
  (module LED-0805 (layer Front) (tedit 526CEAE6)
    (at 76.835 137.922 180)
    (descr "LED 0805 smd package")
    (tags "LED led 0603 SMD smd SMT smt smdled SMDLED smtled SMTLED")
    (attr smd)
    (fp_text reference D4 (at -1.165 -1.578 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value RED (at 3.33502 -0.07874 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.04902 0 180) (size 1.19888 1.19888)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 57 N-0000055)
    )
    (pad 2 smd rect (at 1.04902 0 180) (size 1.19888 1.19888)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 16 /LED_R)
    )
  )
  (module PIN_ARRAY_10X2 (layer Front) (tedit 526D388A)
    (at 81.788 93.218)
    (descr "Double rangee de contacts 2 x 12 pins")
    (tags CONN)
    (fp_text reference P1 (at 11.712 -2.218) (layer F.SilkS))
    (fp_text value JTAG (at 8.712 3.782) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole rect (at -13.97 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 38 3V3)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at -13.97 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 38 3V3)
    )
    (pad 3 thru_hole circle (at -11.43 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 53 N-0000043)
    )
    (pad 4 thru_hole circle (at -11.43 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 39 GND)
    )
    (pad 5 thru_hole circle (at -8.89 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 26 /TDI)
    )
    (pad 6 thru_hole circle (at -8.89 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 39 GND)
    )
    (pad 7 thru_hole circle (at -6.35 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 29 /TMS)
    )
    (pad 8 thru_hole circle (at -6.35 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 39 GND)
    )
    (pad 9 thru_hole circle (at -3.81 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 25 /TCK)
    )
    (pad 10 thru_hole circle (at -3.81 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 39 GND)
    )
    (pad 11 thru_hole circle (at -1.27 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 25 /TCK)
    )
    (pad 12 thru_hole circle (at -1.27 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 39 GND)
    )
    (pad 13 thru_hole circle (at 1.27 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 27 /TDO)
    )
    (pad 14 thru_hole circle (at 1.27 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 39 GND)
    )
    (pad 15 thru_hole circle (at 3.81 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 //RESET)
    )
    (pad 16 thru_hole circle (at 3.81 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 39 GND)
    )
    (pad 17 thru_hole circle (at 6.35 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 18 thru_hole circle (at 6.35 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 39 GND)
    )
    (pad 19 thru_hole circle (at 8.89 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 20 thru_hole circle (at 8.89 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 39 GND)
    )
    (model pin_array/pins_array_12x2.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module PIN_ARRAY_2X1 (layer Front) (tedit 526CE854)
    (at 97.155 98.933)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference JP2 (at 0 -1.905) (layer F.SilkS))
    (fp_text value ERASE (at 0.127 2.159) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole rect (at -1.27 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 38 3V3)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 46 N-0000025)
    )
    (model pin_array/pins_array_2x1.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module PIN_ARRAY_2X1 (layer Front) (tedit 526CE862)
    (at 102.235 98.933)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference JP1 (at 0 -1.905) (layer F.SilkS))
    (fp_text value TEST (at 0.127 2.159) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole rect (at -1.27 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 28 /TEST)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 38 3V3)
    )
    (model pin_array/pins_array_2x1.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module JACK_2.5 (layer Front) (tedit 55588F72)
    (at 114.681 101.854 180)
    (fp_text reference J2 (at -5.319 -3.646 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value osmoserial (at 0.635 3.683 180) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -4.30022 3.27406 180) (size 2.4003 2.94894)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 39 GND)
    )
    (pad 3 smd rect (at -1.6002 -2.99974 180) (size 2.4003 2.94894)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 11 /DTXD)
    )
    (pad 2 smd rect (at 5.40004 3.42392 180) (size 2.4003 2.64922)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 10 /DRXD)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at -2.99974 0 180) (size 1.00076 1.00076) (drill 1.00076)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at 2.99974 0 180) (size 1.00076 1.00076) (drill 1.00076)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module Q_49U3HMS (layer Front) (tedit 526CEC66)
    (at 78.74 103.378 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference X1 (at 0.74 -3.622 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 18.432MHz (at 0 1.524 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -4.699 0 180) (size 5.4991 1.99898)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 54 N-0000047)
    )
    (pad 2 smd rect (at 4.699 0 180) (size 5.4991 1.99898)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 48 N-0000029)
    )
  )
  (module SM0603 (layer Front) (tedit 526CEAE1)
    (at 84.27212 137.25144 270)
    (attr smd)
    (fp_text reference R18 (at 2.24856 -0.22788 360) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10K (at 0 0 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0 270) (size 0.635 1.143)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 61 N-000008)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0 270) (size 0.635 1.143)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 38 3V3)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.08 0.08 0.08))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module FFC_REBELSIM (layer Front) (tedit 55588F61)
    (at 42.545 106.807 270)
    (attr smd)
    (fp_text reference P3 (at -6.307 3.045 360) (layer F.SilkS))
    (fp_text value FFC (at 6.693 2.545 360) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -2.49936 -0.50038 270) (size 0.59944 1.99898)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 33 /VCC_PHONE)
    )
    (pad 2 smd rect (at -1.50114 -0.50038 270) (size 0.59944 1.99898)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 19 /RST_PHONE)
    )
    (pad 3 smd rect (at -0.50038 -0.50038 270) (size 0.59944 1.99898)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 5 /CLK_PHONE)
    )
    (pad 4 smd rect (at 0.50038 -0.50038 270) (size 0.59944 1.99898)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 12 /I/O_PHONE)
    )
    (pad 5 smd rect (at 1.50114 -0.50038 270) (size 0.59944 1.99898)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 35 /VPP_PHONE)
    )
    (pad 6 smd rect (at 2.49936 -0.50038 270) (size 0.59944 1.99898)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 39 GND)
    )
    (pad "" smd rect (at -3.50012 1.6002 270) (size 0.70104 4.20116)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
    )
    (pad "" smd rect (at 3.50012 1.6002 270) (size 0.70104 4.20116)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
    )
  )
  (module SM0805 (layer Front) (tedit 526CE7E1)
    (at 103.759 133.223 270)
    (attr smd)
    (fp_text reference C14 (at -2.413 0 360) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 4.7uF (at 0 0 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 270) (size 0.889 1.397)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 41 N-0000013)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 270) (size 0.889 1.397)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 39 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0603 (layer Front) (tedit 526CEC09)
    (at 50.927 100.838 270)
    (attr smd)
    (fp_text reference R23 (at 2.162 -0.073 360) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100K (at 0 0 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0 270) (size 0.635 1.143)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 39 GND)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0 270) (size 0.635 1.143)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 19 /RST_PHONE)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.08 0.08 0.08))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SOD123 (layer Front) (tedit 526CF394)
    (at 98.5 140)
    (attr smd)
    (fp_text reference D6 (at -3.5 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value MBR0530 (at 0 0.09906) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 2 smd rect (at 1.6383 0) (size 0.90932 1.2192)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 51 N-0000034)
    )
    (pad 1 smd rect (at -1.6383 0) (size 0.90932 1.2192)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 34 /VCC_SIM)
    )
  )
  (module SM0603 (layer Front) (tedit 526CF38F)
    (at 102.5 140)
    (attr smd)
    (fp_text reference R24 (at 2.5 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100K (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0) (size 0.635 1.143)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 51 N-0000034)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0) (size 0.635 1.143)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 39 GND)
    )
    (model smd\resistors\R0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0.001))
      (scale (xyz 0.5 0.5 0.5))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0603 (layer Front) (tedit 526CF4A1)
    (at 93 128 270)
    (attr smd)
    (fp_text reference R15 (at 2 0 360) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100K (at 0 0 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0 270) (size 0.635 1.143)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 34 /VCC_SIM)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0 270) (size 0.635 1.143)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 39 GND)
    )
    (model smd\resistors\R0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0.001))
      (scale (xyz 0.5 0.5 0.5))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SOD123 (layer Front) (tedit 526CEAC2)
    (at 111 108.5 270)
    (attr smd)
    (fp_text reference D1 (at 0.212 1.875 360) (layer F.SilkS))
    (fp_text value MBR0530 (at 0 0.09906 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 2 smd rect (at 1.6383 0 270) (size 0.90932 1.2192)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 30 /UDP_PUP)
    )
    (pad 1 smd rect (at -1.6383 0 270) (size 0.90932 1.2192)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 2 //RESET)
    )
  )
  (module SOD123 (layer Front) (tedit 526CF38B)
    (at 109.982 134.874)
    (attr smd)
    (fp_text reference D2 (at -3.482 0.126) (layer F.SilkS))
    (fp_text value MBR0530 (at 0 0.09906) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 2 smd rect (at 1.6383 0) (size 0.90932 1.2192)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 31 /USBVCC)
    )
    (pad 1 smd rect (at -1.6383 0) (size 0.90932 1.2192)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 41 N-0000013)
    )
  )
  (module SOD123 (layer Front) (tedit 526CF388)
    (at 109.982 139.573)
    (attr smd)
    (fp_text reference D3 (at -3.482 -0.073) (layer F.SilkS))
    (fp_text value MBR0530 (at 0 0.09906) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 2 smd rect (at 1.6383 0) (size 0.90932 1.2192)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 50 N-0000033)
    )
    (pad 1 smd rect (at -1.6383 0) (size 0.90932 1.2192)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 41 N-0000013)
    )
  )
  (module SOT23-5 (layer Front) (tedit 526CEA24)
    (at 98 127)
    (attr smd)
    (fp_text reference IC1 (at 2.19964 -0.29972 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value FPF2109 (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 1.27) (size 0.508 0.762)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 33 /VCC_PHONE)
    )
    (pad 3 smd rect (at 0.9525 1.27) (size 0.508 0.762)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 32 /VCC_FWD)
    )
    (pad 5 smd rect (at -0.9525 -1.27) (size 0.508 0.762)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 34 /VCC_SIM)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 1.27) (size 0.508 0.762)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 39 GND)
    )
    (pad 4 smd rect (at 0.9525 -1.27) (size 0.508 0.762)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 49 N-0000030)
    )
    (model smd/SOT23_5.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0603 (layer Front) (tedit 53A7D001)
    (at 66.929 127.762 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference R26 (at -1.988 0.071 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100K (at 0 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0 90) (size 0.635 1.143)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 38 3V3)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0 90) (size 0.635 1.143)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 13 /I/O_SIM)
    )
    (model smd\resistors\R0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0.001))
      (scale (xyz 0.5 0.5 0.5))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0603 (layer Front) (tedit 53A7D010)
    (at 68.834 128.524 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference R25 (at -1.976 -0.084 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100K (at 0 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0 90) (size 0.635 1.143)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 38 3V3)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0 90) (size 0.635 1.143)
      (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 6 /CLK_SIM)
    )
    (model smd\resistors\R0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0.001))
      (scale (xyz 0.5 0.5 0.5))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (gr_text v1.5 (at 41.402 140.589) (layer Back))
  (gr_text "(c) 2013\nHarald Welte\nKevin Redon\nCC-BY-SA v3.0\nsysmocom" (at 59.69 123.698) (layer Back))
  (gr_text |< (at 112.268 111.506) (layer F.SilkS))
  (gr_text |< (at 109.982 140.462) (layer F.SilkS))
  (gr_text |< (at 109.982 135.763) (layer F.SilkS))
  (gr_text 1 (at 99.187 135.001) (layer F.SilkS))
  (gr_text |< (at 75.819 139.446) (layer F.SilkS))
  (gr_text |< (at 75.946 133.477) (layer F.SilkS))
  (gr_text 1 (at 95.25 137.795) (layer F.SilkS))
  (gr_text 1 (at 59.182 104.902) (layer F.SilkS))
  (gr_text 1 (at 77.851 114.173) (layer F.SilkS))
  (gr_text 1 (at 107.188 94.361) (layer F.SilkS))
  (gr_text 1 (at 67.818 96.901) (layer F.SilkS))
  (gr_line (start 36.703 143.002) (end 36.703 88.773) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.2032))
  (gr_line (start 122.555 143.002) (end 36.703 143.002) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.2032))
  (gr_line (start 122.555 88.773) (end 122.555 143.002) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.2032))
  (gr_line (start 38.735 88.773) (end 122.555 88.773) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.2032))
  (gr_line (start 36.703 88.773) (end 38.735 88.773) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.2032))
  (gr_text simtrace.osmocom.org (at 59.817 140.589) (layer Back))
  (gr_text simtrace.osmocom.org (at 59.944 140.589) (layer Front))
  (zone (net 39) (net_name GND) (layer Front) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill (mode segment) (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 122.428 142.875) (xy 122.428 88.9) (xy 36.83 88.9) (xy 36.83 142.875)
      )
    )
  )
  (zone (net 39) (net_name GND) (layer Back) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill (mode segment) (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 122.428 142.875) (xy 122.428 88.9) (xy 36.83 88.9) (xy 36.83 142.875)
      )
    )
  )
)
