Mediatek apmixedsys controller
==============================

The Mediatek apmixedsys controller provides the PLLs to the system.

Required Properties:

- compatible: Should be one of:
	- "mediatek,mt2701-apmixedsys"
	- "mediatek,mt2712-apmixedsys", "syscon"
	- "mediatek,mt6765-apmixedsys", "syscon"
	- "mediatek,mt6779-apmixedsys", "syscon"
	- "mediatek,mt6797-apmixedsys"
	- "mediatek,mt7622-apmixedsys"
	- "mediatek,mt7623-apmixedsys", "mediatek,mt2701-apmixedsys"
	- "mediatek,mt7629-apmixedsys"
	- "mediatek,mt8135-apmixedsys"
	- "mediatek,mt8167-apmixedsys", "syscon"
	- "mediatek,mt8173-apmixedsys"
	- "mediatek,mt8183-apmixedsys", "syscon"
	- "mediatek,mt8516-apmixedsys"
- #clock-cells: Must be 1

The apmixedsys controller uses the common clk binding from
Documentation/devicetree/bindings/clock/clock-bindings.txt
The available clocks are defined in dt-bindings/clock/mt*-clk.h.

Example:

apmixedsys: clock-controller@10209000 {
	compatible = "mediatek,mt8173-apmixedsys";
	reg = <0 0x10209000 0 0x1000>;
	#clock-cells = <1>;
};
