Maxim MAX14656 / AL32 USB Charger Detector

Required properties :
- compatible : "maxim,max14656";
- reg: i2c slave address
- interrupts: interrupt line

Example:

&i2c2 {
	clock-frequency = <50000>;
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&pinctrl_i2c2>;

	max14656@35 {
		compatible = "maxim,max14656";
		reg = <0x35>;
		pinctrl-names = "default";
		pinctrl-0 = <&pinctrl_charger_detect>;
		interrupt-parent = <&gpio6>;
		interrupts = <26 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
	};
};
