
USBD_HAL.o:
00000000 b endpoints
         U PMC_DisablePeripheral
         U PMC_EnablePeripheral
         U PMC_IsPeriphEnabled
00000000 t UDP_ClearRxFlag
00000000 t UDP_EnablePeripheralClock
00000000 t UDP_EndOfTransfer
00000000 t UDP_MblWriteFifo
00000000 t UDP_WritePayload
         U USBD_GetState
00000000 T USBD_HAL_Activate
00000000 T USBD_HAL_CancelIo
00000000 T USBD_HAL_ConfigureEP
00000000 T USBD_HAL_Connect
00000000 T USBD_HAL_Disconnect
00000000 T USBD_HAL_Halt
00000000 T USBD_HAL_Init
00000000 T USBD_HAL_IsHighSpeed
00000000 T USBD_HAL_Read
00000000 T USBD_HAL_RemoteWakeUp
00000000 T USBD_HAL_ResetEPs
00000000 T USBD_HAL_SetAddress
00000000 T USBD_HAL_SetConfiguration
00000000 T USBD_HAL_SetTransferCallback
00000000 T USBD_HAL_SetupMblTransfer
00000000 T USBD_HAL_Stall
00000000 T USBD_HAL_Suspend
00000000 T USBD_HAL_Write
00000000 T USBD_IrqHandler
         U USBD_RequestHandler
         U USBD_ResetHandler
         U USBD_ResumeHandler
         U USBD_SuspendHandler
         U USBEndpointDescriptor_GetDirection
         U USBEndpointDescriptor_GetMaxPacketSize
         U USBEndpointDescriptor_GetNumber
         U USBEndpointDescriptor_GetType
         U USBGenericRequest_GetDirection

acc.o:
00000000 T ACC_Configure
00000000 T ACC_GetComparisionResult
00000000 T ACC_SetComparisionPair
         U __assert_func
00000000 r __FUNCTION__.6748

crccu.o:
00000000 T CRCCU_ComputeCrc
00000000 T CRCCU_Configure
00000000 T CRCCU_ResetCrcValue

pio_it.o:
00000004 b _aIntSources
         U __assert_func
00000000 b _dwNumSources
00000000 r __FUNCTION__.6752
00000014 r __FUNCTION__.6775
00000024 r __FUNCTION__.6779
00000031 r __FUNCTION__.6788
00000000 T PIOA_IrqHandler
00000000 T PIOB_IrqHandler
         U PIO_CaptureHandler
00000000 T PIOC_IrqHandler
00000000 T PIO_ConfigureIt
00000000 T PIO_DisableIt
00000000 T PIO_EnableIt
00000000 T PIO_InitializeInterrupts
00000000 T PioInterruptHandler
         U PMC_EnablePeripheral

twi.o:
         U __assert_func
00000000 r __FUNCTION__.6747
00000014 r __FUNCTION__.6762
00000027 r __FUNCTION__.6766
00000030 r __FUNCTION__.6773
0000003e r __FUNCTION__.6777
0000004b r __FUNCTION__.6782
00000059 r __FUNCTION__.6790
00000068 r __FUNCTION__.6804
00000075 r __FUNCTION__.6809
00000083 r __FUNCTION__.6813
00000091 r __FUNCTION__.6818
000000a5 r __FUNCTION__.6822
00000000 T TWI_ByteReceived
00000000 T TWI_ByteSent
00000000 T TWI_ConfigureMaster
00000000 T TWI_ConfigureSlave
00000000 T TWI_DisableIt
00000000 T TWI_EnableIt
00000000 T TWI_GetMaskedStatus
00000000 T TWI_GetStatus
00000000 T TWI_ReadByte
00000000 T TWI_SendSTOPCondition
00000000 T TWI_StartRead
00000000 T TWI_StartWrite
00000000 T TWI_Stop
00000000 T TWI_TransferComplete
00000000 T TWI_WriteByte

pio.o:
00000000 T PIO_Clear
00000000 T PIO_Configure
00000000 T PIO_Get
00000000 T PIO_GetOutputDataStatus
00000000 T PIO_Set
00000000 T PIO_SetDebounceFilter
         U PMC_EnablePeripheral

async.o:
00000000 T ASYNC_IsFinished

exceptions.o:
00000000 W ACC_IrqHandler
00000000 W ADC_IrqHandler
00000000 W BusFault_Handler
00000000 W CRCCU_IrqHandler
00000000 W DAC_IrqHandler
00000000 W DebugMon_Handler
00000000 W EEFC_IrqHandler
00000000 W HardFault_Handler
00000000 T IrqHandlerNotUsed
00000000 W MCI_IrqHandler
00000000 W MemManage_Handler
00000000 W NMI_Handler
00000000 W PendSV_Handler
00000000 W PIOA_IrqHandler
00000000 W PIOB_IrqHandler
00000000 W PIOC_IrqHandler
00000000 W PMC_IrqHandler
00000000 W PWM_IrqHandler
00000000 W RSTC_IrqHandler
00000000 W RTC_IrqHandler
00000000 W RTT_IrqHandler
00000000 W SMC_IrqHandler
00000000 W SPI_IrqHandler
00000000 W SSC_IrqHandler
00000000 W SUPC_IrqHandler
00000000 W SVC_Handler
00000000 W SysTick_Handler
00000000 W TC0_IrqHandler
00000000 W TC1_IrqHandler
00000000 W TC2_IrqHandler
00000000 W TC3_IrqHandler
00000000 W TC4_IrqHandler
00000000 W TC5_IrqHandler
00000000 W TWI0_IrqHandler
00000000 W TWI1_IrqHandler
00000000 W UART0_IrqHandler
00000000 W UART1_IrqHandler
00000000 W UsageFault_Handler
00000000 W USART0_IrqHandler
00000000 W USART1_IrqHandler
00000000 W USBD_IrqHandler
00000000 W WDT_IrqHandler

adc.o:
00000000 T ADC_CfgChannelMode
00000000 T ADC_cfgFrequency
00000000 T ADC_CfgLowRes
00000000 T ADC_CfgPowerSave
00000000 T ADC_CfgTiming
00000000 T ADC_CfgTrigering
00000000 T ADC_check
00000000 T ADC_GetConvertedData
00000000 T ADC_Initialize
00000000 T ADC_IsChannelInterruptStatusSet
00000000 T ADC_IsInterruptMasked
00000000 T ADC_IsStatusSet
00000000 T ADC_ReadBuffer
00000000 T ADC_SetCompareChannel
00000000 T ADC_SetCompareMode
00000000 T ADC_SetComparisonWindow
         U __assert_func
00000000 t calcul_startup
00000000 r __FUNCTION__.6781
00000015 r __FUNCTION__.6786
         U iprintf

spi_pdc.o:
         U PMC_DisablePeripheral
         U PMC_EnablePeripheral
         U SPI_Configure
         U SPI_ConfigureNPCS
00000000 T SPID_Configure
00000000 T SPID_ConfigureCS
00000000 T SPID_Handler
         U SPI_DisableIt
00000000 T SPID_IsBusy
00000000 T SPID_SendCommand
         U SPI_Enable
         U SPI_EnableIt
         U SPI_PdcDisableRx
         U SPI_PdcDisableTx
         U SPI_PdcEnableRx
         U SPI_PdcEnableTx
         U SPI_PdcSetRx
         U SPI_PdcSetTx

efc.o:
         U __assert_func
00000000 T EFC_ComputeAddress
00000000 T EFC_DisableFrdyIt
00000000 T EFC_EnableFrdyIt
00000000 T EFC_GetResult
00000000 T EFC_GetStatus
00000000 T EFC_PerformCommand
00000000 T EFC_SetWaitState
00000000 T EFC_StartCommand
00000000 T EFC_TranslateAddress
00000000 r __FUNCTION__.6765
00000015 r __FUNCTION__.6773
00000028 r __FUNCTION__.6785
00000000 b IAP_PerformCommand.6803

dacc.o:
         U __assert_func
00000000 T DACC_Initialize
00000000 T DACC_SetConversionData
00000000 T DACC_WriteBuffer
00000000 r __FUNCTION__.6752

flashd.o:
00000004 b _adwPageBuffer
         U __assert_func
00000000 t ComputeLockRange
00000000 b _dwUseIAP
         U EFC_ComputeAddress
         U EFC_DisableFrdyIt
         U EFC_GetResult
         U EFC_PerformCommand
         U EFC_SetWaitState
         U EFC_StartCommand
         U EFC_TranslateAddress
00000000 T FLASHD_ClearGPNVM
00000000 T FLASHD_Erase
00000000 T FLASHD_Initialize
00000000 T FLASHD_IsGPNVMSet
00000000 T FLASHD_IsLocked
00000000 T FLASHD_Lock
00000000 T FLASHD_ReadUniqueID
00000000 T FLASHD_SetGPNVM
00000000 T FLASHD_Unlock
00000000 T FLASHD_Write
00000000 r __FUNCTION__.6960
0000000d r __FUNCTION__.7012
0000001d r __FUNCTION__.7021
0000002f r __FUNCTION__.7025
0000003f r __FUNCTION__.7029
00000051 r __FUNCTION__.7034
         U memcpy

pmc.o:
         U __assert_func
00000000 r __FUNCTION__.6742
00000015 r __FUNCTION__.6746
0000002b r __FUNCTION__.6768
00000000 T PMC_DisableAllPeripherals
00000000 T PMC_DisablePeripheral
00000000 T PMC_EnableAllPeripherals
00000000 T PMC_EnablePeripheral
00000000 T PMC_IsPeriphEnabled

twid.o:
         U __assert_func
00000000 r __FUNCTION__.6752
00000010 r __FUNCTION__.6759
0000001d r __FUNCTION__.6772
00000027 r __FUNCTION__.6794
         U TWI_ByteReceived
         U TWI_ByteSent
00000000 T TWID_Handler
00000000 T TWID_Initialize
         U TWI_DisableIt
00000000 T TWID_Read
00000000 T TWID_Write
         U TWI_EnableIt
         U TWI_GetMaskedStatus
         U TWI_ReadByte
         U TWI_SendSTOPCondition
         U TWI_StartRead
         U TWI_StartWrite
         U TWI_Stop
         U TWI_TransferComplete
         U TWI_WriteByte

rtt.o:
         U __assert_func
00000000 r __FUNCTION__.6750
0000000d r __FUNCTION__.6758
00000000 T RTT_EnableIT
00000000 T RTT_GetStatus
00000000 T RTT_GetTime
00000000 T RTT_SetAlarm
00000000 T RTT_SetPrescaler

spi.o:
         U PMC_EnablePeripheral
00000000 T SPI_Configure
00000000 T SPI_ConfigureNPCS
00000000 T SPI_Disable
00000000 T SPI_DisableIt
00000000 T SPI_Enable
00000000 T SPI_EnableIt
00000000 T SPI_GetStatus
00000000 T SPI_IsFinished
00000000 T SPI_PdcDisableRx
00000000 T SPI_PdcDisableTx
00000000 T SPI_PdcEnableRx
00000000 T SPI_PdcEnableTx
00000000 T SPI_PdcSetRx
00000000 T SPI_PdcSetTx
00000000 T SPI_Read
00000000 T SPI_ReadBuffer
00000000 T SPI_Write
00000000 T SPI_WriteBuffer

tc.o:
         U __assert_func
00000000 r __FUNCTION__.6745
0000000d r __FUNCTION__.6751
00000016 r __FUNCTION__.6757
00000000 T TC_Configure
00000000 T TC_FindMckDivisor
00000000 T TC_Start
00000000 T TC_Stop

pwmc.o:
         U __assert_func
00000000 t FindClockConfiguration
0000002c r __FUNCTION__.6746
00000043 r __FUNCTION__.6757
00000059 r __FUNCTION__.6772
00000072 r __FUNCTION__.6783
00000087 r __FUNCTION__.6794
00000099 r __FUNCTION__.6801
000000aa r __FUNCTION__.6883
000000c7 r __FUNCTION__.6889
00000000 T PWMC_ConfigureChannel
00000000 T PWMC_ConfigureChannelExt
00000000 T PWMC_ConfigureClocks
00000000 T PWMC_ConfigureComparisonUnit
00000000 T PWMC_ConfigureEventLineMode
00000000 T PWMC_ConfigureSyncChannel
00000000 T PWMC_DisableChannel
00000000 T PWMC_DisableChannelIt
00000000 T PWMC_DisableIt
00000000 T PWMC_DisableOverrideOutput
00000000 T PWMC_EnableChannel
00000000 T PWMC_EnableChannelIt
00000000 T PWMC_EnableFaultProtection
00000000 T PWMC_EnableIt
00000000 T PWMC_EnableOverrideOutput
00000000 T PWMC_FaultClear
00000000 T PWMC_SetDeadTime
00000000 T PWMC_SetDutyCycle
00000000 T PWMC_SetFaultMode
00000000 T PWMC_SetFaultProtectionValue
00000000 T PWMC_SetOverrideValue
00000000 T PWMC_SetPeriod
00000000 T PWMC_SetSyncChannelUpdatePeriod
00000000 T PWMC_SetSyncChannelUpdateUnlock
00000000 T PWMC_WriteBuffer

rtc.o:
         U __assert_func
00000000 r __FUNCTION__.6743
00000010 r __FUNCTION__.6752
0000001d r __FUNCTION__.6757
00000000 T RTC_ClearSCCR
00000000 T RTC_DisableIt
00000000 T RTC_EnableIt
00000000 T RTC_GetDate
00000000 T RTC_GetHourMode
00000000 T RTC_GetSR
00000000 T RTC_GetTime
00000000 T RTC_SetDate
00000000 T RTC_SetDateAlarm
00000000 T RTC_SetHourMode
00000000 T RTC_SetTime
00000000 T RTC_SetTimeAlarm

ssc.o:
00000000 T SSC_Configure
00000000 T SSC_ConfigureReceiver
00000000 T SSC_ConfigureTransmitter
00000000 T SSC_DisableInterrupts
00000000 T SSC_DisableReceiver
00000000 T SSC_DisableTransmitter
00000000 T SSC_EnableInterrupts
00000000 T SSC_EnableReceiver
00000000 T SSC_EnableTransmitter
00000000 T SSC_Read
00000000 T SSC_ReadBuffer
00000000 T SSC_Write
00000000 T SSC_WriteBuffer

pio_capture.o:
         U __assert_func
00000000 r __FUNCTION__.6759
00000000 b _PioCaptureCopy
00000000 T PIO_CaptureDisable
00000000 T PIO_CaptureDisableIt
00000000 T PIO_CaptureEnable
00000000 T PIO_CaptureEnableIt
00000000 T PIO_CaptureHandler
00000000 T PIO_CaptureInit
         U PMC_EnablePeripheral

usart.o:
         U __assert_func
00000000 r __FUNCTION__.6969
00000000 T USART_Configure
00000000 T USART_DisableIt
00000000 T USART_EnableIt
00000000 T USART_GetChar
00000000 T USART_GetStatus
00000000 T USART_IsDataAvailable
00000000 T USART_IsRxReady
00000000 T USART_PutChar
00000000 T USART_Read
00000000 T USART_ReadBuffer
00000000 T USART_SetIrdaFilter
00000000 T USART_SetReceiverEnabled
00000000 T USART_SetTransmitterEnabled
00000000 T USART_Write
00000000 T USART_WriteBuffer

wdt.o:
00000000 T WDT_Disable
00000000 T WDT_Enable
00000000 T WDT_GetPeriod
00000000 T WDT_GetStatus
00000000 T WDT_Restart

core_cm3.o:
00000000 T __get_BASEPRI
00000000 T __get_CONTROL
00000000 T __get_FAULTMASK
00000000 T __get_MSP
00000000 T __get_PRIMASK
00000000 T __get_PSP
00000000 T __LDREXB
00000000 T __LDREXH
00000000 T __LDREXW
00000000 T __RBIT
00000000 T __REV
00000000 T __REV16
00000000 T __REVSH
00000000 T __set_BASEPRI
00000000 T __set_CONTROL
00000000 T __set_FAULTMASK
00000000 T __set_MSP
00000000 T __set_PRIMASK
00000000 T __set_PSP
00000000 T __STREXB
00000000 T __STREXH
00000000 T __STREXW
