\doxysection{gprs\+\_\+ns\+\_\+hdr Struct Reference}
\label{structgprs__ns__hdr}\index{gprs\_ns\_hdr@{gprs\_ns\_hdr}}


Common header of GPRS NS.  




{\ttfamily \#include $<$gsm\+\_\+08\+\_\+16.\+h$>$}

\doxysubsection*{Data Fields}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
uint8\+\_\+t \textbf{ pdu\+\_\+type}
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em NS PDU type. \end{DoxyCompactList}\item 
uint8\+\_\+t \textbf{ data} [0]
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em variable-\/length payload \end{DoxyCompactList}\end{DoxyCompactItemize}


\doxysubsection{Detailed Description}
Common header of GPRS NS. 

The documentation for this struct was generated from the following file\+:\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
include/osmocom/gprs/protocol/\textbf{ gsm\+\_\+08\+\_\+16.\+h}\end{DoxyCompactItemize}
