\doxysection{include/osmocom/gsm/bitvec\+\_\+gsm.h File Reference}
\label{bitvec__gsm_8h}\index{include/osmocom/gsm/bitvec\_gsm.h@{include/osmocom/gsm/bitvec\_gsm.h}}
{\ttfamily \#include $<$osmocom/core/bitvec.\+h$>$}\newline
{\ttfamily \#include $<$osmocom/gsm/protocol/gsm\+\_\+04\+\_\+08.\+h$>$}\newline
\doxysubsection*{Functions}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
void \textbf{ bitvec\+\_\+add\+\_\+range1024} (struct \textbf{ bitvec} $\ast$bv, const struct \textbf{ gsm48\+\_\+range\+\_\+1024} $\ast$r)
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em append range1024 encoded data to bit vector \end{DoxyCompactList}\end{DoxyCompactItemize}
