libosmogsm 1.13.1.1-afb4 Osmocom GSM library

### - p -

- p : egprs_cps
- p_f : osmo_rlp_frame_decoded
- page : gsm341_ms_message
- page_mode : gsm48_imm_ass, gsm48_imm_ass_ext, gsm48_imm_ass_rej
- page_param : gsm23041_msg_param_gsm
- paging_channel_restructuring : osmo_gsm48_si_pch_nch_info
- params : osmo_preproc_ave_cfg
- parity : gsm_mncc_bearer_cap
- pc_meas_chan : osmo_gprs_power_ctrl_pars
- pch_nch_info : osmo_gsm48_si6_ro_info
- pco : osmo_gsup_message
- pco_len : osmo_gsup_message
- pcp : gsm_mncc_cccap
- pdch_presence_info : ph_data_param
- pdp_address : osmo_gsup_pdp_info
- pdp_charg_enc : osmo_gsup_message, osmo_gsup_pdp_info
- pdp_charg_enc_len : osmo_gsup_message, osmo_gsup_pdp_info
- pdp_info_compl : osmo_gsup_message
- pdp_infos : osmo_gsup_message
- peak_tput : gsm48_qos
- penalty_time : osmo_gsm48_si_selection_params
- perform_loc_abort : bssmap_le_pdu
- perform_loc_req : bssmap_le_pdu
- perform_loc_resp : bssmap_le_pdu
- perm_algo : gsm0808_encrypt_info
- perm_algo_len : gsm0808_encrypt_info
- perm_spch : gsm0808_channel_type
- perm_spch_len : gsm0808_channel_type
- pfc_supported : osmo_gprs_cell_options
- pi : gsm0808_speech_codec
- placement : abis_om_hdr
- plan : gsm_mncc_number
- plmn : osmo_eutran_cell_global_id, osmo_gummei, osmo_location_area_id, osmo_rnc_id, osmo_shared_network_area_id, osmo_tracking_area_id
- point : gad_raw_polygon, osmo_gad_polygon
- polygon : gad_raw, osmo_gad
- pool : gsm0808_circuit_pool_list
- positioning_method : bssmap_le_location_type
- power_class : rsl_mrpci
- power_command : gsm48_ass_cmd, gsm48_ho_cmd
- power_offset : osmo_gsm48_si_power_offset, osmo_gsm48_si_ro_info
- prec : gsm0808_old_bss_to_new_bss_info
- preced_class : gsm48_qos
- present : gsm48_classmark3, gsm_mncc_number, lcs_cause_ie, osmo_gsm48_lsa_params, osmo_gsm48_si3_gprs_ind, osmo_gsm48_si_dtm_support, osmo_gsm48_si_gprs_ms_txpwr_max_ccch, osmo_gsm48_si_pch_nch_info, osmo_gsm48_si_power_offset, osmo_gsm48_si_ro_info, osmo_gsm48_si_selection_params, osmo_gsm48_si_vbs_vgcs_options
- prio : osmo_earfcn_si2q
- prio_acc_thr : osmo_gsm48_si13_info
- prio_resel_supp : gsm48_classmark3
- prio_thr : osmo_gsm48_lsa_params
- prio_valid : osmo_earfcn_si2q
- priority : gprs_cipher_impl, gsm0808_vgcs_vbs_assign_req, gsm0808_vgcs_vbs_setup, osmo_auth_impl
- priority_present : gsm0808_vgcs_vbs_assign_req, gsm0808_vgcs_vbs_setup
- procedure : osmo_iuup_rnl_status
- proto : gsm_mncc_useruser, ipaccess_head, ipaccess_head_ext
- proto_discr : gsm48_hdr, gsm48_imm_ass, gsm48_imm_ass_ext, gsm48_imm_ass_rej, gsm48_notification_nch
- psk8_multislot_power_prof : gsm48_classmark3
- psk8_struct : gsm48_classmark3
- pt : gsm0808_speech_codec
- pwr_ctrl_pars : osmo_gsm48_si13_info