libosmogsm 1.13.1.1-afb4 Osmocom GSM library

### - r -

- rach_max_trans_raw2val() : gsm_utils.h
- rach_max_trans_val2raw() : gsm_utils.h
- rach_tx_integer_raw2val() : gsm_utils.h
- range1024_p() : gsm48_rest_octets.c
- range_encode() : gsm48_rest_octets.c
- rc4_skip() : crypto.h
- retransmit_initialization() : iuup.c
- rijndaelEncrypt() : aes-internal-enc.c
- rijndaelKeySetupEnc() : aes-internal.c, aes_i.h
- rnl_to_tnl_data() : iuup.c
- rotr() : aes_i.h
- rp_timer_expired() : gsm0411_smr.c
- rr_cause_name() : gsm48.h, gsm48.c
- rsl_act_type_name() : rsl.h
- rsl_ccch_conf_to_bs_cc_chans() : rsl.h
- rsl_ccch_conf_to_bs_ccch_sdcch_comb() : rsl.c
- rsl_chan_nr_str() : rsl.h
- rsl_chan_nr_str_buf() : rsl.h
- rsl_chan_nr_str_c() : rsl.h
- rsl_dec_chan_nr() : rsl.h
- rsl_enc_chan_nr() : rsl.h
- rsl_err_name() : rsl.h
- rsl_init_cchan_hdr() : rsl.h
- rsl_init_rll_hdr() : rsl.h
- rsl_ipac_msg_name() : rsl.h
- rsl_is_transparent() : lapdm.c
- rsl_msg_name() : rsl.h
- rsl_or_ipac_msg_name() : rsl.h
- rsl_rll_error() : lapdm.c
- rsl_rll_push_hdr() : rsl.h
- rsl_rll_push_l3() : rsl.h
- rsl_rll_simple() : rsl.h
- rsl_rlm_cause_name() : rsl.h
- rslms_rx_chan_rqd() : lapdm.c
- rslms_rx_com_chan() : lapdm.c
- rslms_rx_rll() : lapdm.c
- rslms_rx_rll_data_req() : lapdm.c
- rslms_rx_rll_est_req() : lapdm.c
- rslms_rx_rll_rel_req() : lapdm.c
- rslms_rx_rll_res_req() : lapdm.c
- rslms_rx_rll_susp_req() : lapdm.c
- rslms_rx_rll_udata_req() : lapdm.c
- rslms_sendmsg() : lapdm.c
- rxlev2dbm() : gsm_utils.h, gsm_utils.c
- rxlev_stat_dump() : rxlev_stat.h, rxlev_stat.c
- rxlev_stat_get_next() : rxlev_stat.h, rxlev_stat.c
- rxlev_stat_input() : rxlev_stat.h, rxlev_stat.c
- rxlev_stat_reset() : rxlev_stat.h, rxlev_stat.c