libosmogsm 1.13.1.1-afb4 Osmocom GSM library

Data Structures | Macros | Enumerations | Functions | Variables
gsm_04_11.h File Reference
`#include <stdint.h>`

Go to the source code of this file.

## Data Structures
struct | gsm411_rp_hdr

## Macros
#define | GSM411_PDISC_SMS 0x09
#define | GSM411_MT_CP_DATA 0x01
#define | GSM411_MT_CP_ACK 0x04
#define | GSM411_MT_CP_ERROR 0x10
#define | GSM411_MT_RP_DATA_MO 0x00
#define | GSM411_MT_RP_DATA_MT 0x01
#define | GSM411_MT_RP_ACK_MO 0x02
#define | GSM411_MT_RP_ACK_MT 0x03
#define | GSM411_MT_RP_ERROR_MO 0x04
#define | GSM411_MT_RP_ERROR_MT 0x05
#define | GSM411_MT_RP_SMMA_MO 0x06
#define | GSM411_SMSC_ADDR_MIN_OCTETS 2
#define | GSM411_SMSC_ADDR_MAX_OCTETS 11
#define | GSM411_SMSC_ADDR_MIN_DIGITS 1
#define | GSM411_SMSC_ADDR_MAX_DIGITS 20
#define | GSM411_TMR_TR1M 40, 0 /* 35 < x < 45 seconds */
#define | GSM411_TMR_TRAM 30, 0 /* 25 < x < 35 seconds */
#define | GSM411_TMR_TR2M 15, 0 /* 12 < x < 20 seconds */
#define | GSM411_TMR_TC1A 30, 0 /* TR1M - 10 */
#define | GSM411_TMR_TC1A_SEC 30 /* TR1M - 10 */
#define | GSM340_SMS_DELIVER_SC2MS 0x00
#define | GSM340_SMS_DELIVER_REP_MS2SC 0x00
#define | GSM340_SMS_STATUS_REP_SC2MS 0x02
#define | GSM340_SMS_COMMAND_MS2SC 0x02
#define | GSM340_SMS_SUBMIT_MS2SC 0x01
#define | GSM340_SMS_SUBMIT_REP_SC2MS 0x01
#define | GSM340_SMS_RESERVED 0x03
#define | GSM340_TP_MMS_MORE 0
#define | GSM340_TP_MMS_NO_MORE 1
#define | GSM340_TP_VPF_NONE 0
#define | GSM340_TP_VPF_RELATIVE 2
#define | GSM340_TP_VPF_ENHANCED 1
#define | GSM340_TP_VPF_ABSOLUTE 3
#define | GSM340_TP_SRI_NONE 0
#define | GSM340_TP_SRI_PRESENT 1
#define | GSM340_TP_SRR_NONE 0
#define | GSM340_TP_SRR_REQUESTED 1
#define | GSM340_TP_PID_IMPLICIT 0x00
#define | GSM340_TP_PID_TELEX 0x01
#define | GSM340_TP_PID_FAX_G3 0x02
#define | GSM340_TP_PID_FAX_G4 0x03
#define | GSM340_TP_PID_VOICE 0x04
#define | GSM430_TP_PID_ERMES 0x05
#define | GSM430_TP_PID_NATIONAL_PAGING 0x06
#define | GSM430_TP_PID_VIDEOTEX 0x07
#define | GSM430_TP_PID_TELETEX_UNSPEC 0x08
#define | GSM430_TP_PID_TELETEX_PSPDN 0x09
#define | GSM430_TP_PID_TELETEX_CSPDN 0x0a
#define | GSM430_TP_PID_TELETEX_PSTN 0x0b
#define | GSM430_TP_PID_TELETEX_ISDN 0x0c
#define | GSM430_TP_PID_TELETEX_UCI 0x0d
#define | GSM430_TP_PID_MSG_HANDLING 0x10
#define | GSM430_TP_PID_MSG_X400 0x11
#define | GSM430_TP_PID_EMAIL 0x12
#define | GSM430_TP_PID_GSM_MS 0x1f
#define | GSM430_TP_PID_SMS_TYPE_0 0
#define | GSM430_TP_PID_SMS_TYPE_1 1
#define | GSM430_TP_PID_SMS_TYPE_2 2
#define | GSM430_TP_PID_SMS_TYPE_3 3
#define | GSM430_TP_PID_SMS_TYPE_4 4
#define | GSM430_TP_PID_SMS_TYPE_5 5
#define | GSM430_TP_PID_SMS_TYPE_6 6
#define | GSM430_TP_PID_SMS_TYPE_7 7
#define | GSM430_TP_PID_RETURN_CALL_MSG 0x1f
#define | GSM430_TP_PID_ME_DATA_DNLOAD 0x3d
#define | GSM430_TP_PID_ME_DE_PERSONAL 0x3e
#define | GSM430_TP_PID_ME_SIM_DNLOAD 0x3f
#define | GSM338_DCS_00_
#define | GSM338_DCS_1110_7BIT (0 << 2)
#define | GSM338_DCS_1111_7BIT (0 << 2)
#define | GSM338_DCS_1111_8BIT_DATA (1 << 2)
#define | GSM338_DCS_1111_CLASS0 0
#define | GSM338_DCS_1111_CLASS1_ME 1
#define | GSM338_DCS_1111_CLASS2_SIM 2
#define | GSM338_DCS_1111_CLASS3_TE 3 /* See TS 07.05 */

## Enumerations
enum | gsm411_cp_state { GSM411_CPS_IDLE = 0 , GSM411_CPS_MM_CONN_PENDING = 1 , GSM411_CPS_WAIT_CP_ACK = 2 , GSM411_CPS_MM_ESTABLISHED = 3 }
enum | gsm411_rp_state { GSM411_RPS_IDLE = 0 , GSM411_RPS_WAIT_FOR_RP_ACK = 1 , GSM411_RPS_WAIT_TO_TX_RP_ACK = 3 , GSM411_RPS_WAIT_FOR_RETRANS_T = 4 }
enum | gsm411_cp_ie { GSM411_CP_IE_USER_DATA = 0x01 , GSM411_CP_IE_CAUSE = 0x02 }
enum | gsm411_cp_cause { GSM411_CP_CAUSE_NET_FAIL = 17 , GSM411_CP_CAUSE_CONGESTION = 22 , GSM411_CP_CAUSE_INV_TRANS_ID = 81 , GSM411_CP_CAUSE_SEMANT_INC_MSG = 95 , GSM411_CP_CAUSE_INV_MAND_INF = 96 , GSM411_CP_CAUSE_MSGTYPE_NOTEXIST = 97 , GSM411_CP_CAUSE_MSG_INCOMP_STATE = 98 , GSM411_CP_CAUSE_IE_NOTEXIST = 99 , GSM411_CP_CAUSE_PROTOCOL_ERR = 111 }
enum | gsm411_rp_ie { GSM411_IE_RP_USER_DATA = 0x41 , GSM411_IE_RP_CAUSE = 0x42 }
enum | gsm411_rp_cause { GSM411_RP_CAUSE_MO_NUM_UNASSIGNED = 1 , GSM411_RP_CAUSE_MO_OP_DET_BARR = 8 , GSM411_RP_CAUSE_MO_CALL_BARRED = 10 , GSM411_RP_CAUSE_MO_SMS_REJECTED = 21 , GSM411_RP_CAUSE_MO_DEST_OUT_OF_ORDER = 27 , GSM411_RP_CAUSE_MO_UNIDENTIFIED_SUBSCR = 28 , GSM411_RP_CAUSE_MO_FACILITY_REJ = 29 , GSM411_RP_CAUSE_MO_UNKNOWN_SUBSCR = 30 , GSM411_RP_CAUSE_MO_NET_OUT_OF_ORDER = 38 , GSM411_RP_CAUSE_MO_TEMP_FAIL = 41 , GSM411_RP_CAUSE_MO_CONGESTION = 42 , GSM411_RP_CAUSE_MO_RES_UNAVAIL = 47 , GSM411_RP_CAUSE_MO_REQ_FAC_NOTSUBSCR = 50 , GSM411_RP_CAUSE_MO_REQ_FAC_NOTIMPL = 69 , GSM411_RP_CAUSE_MO_INTERWORKING = 127 , GSM411_RP_CAUSE_MT_MEM_EXCEEDED = 22 , GSM411_RP_CAUSE_INV_TRANS_REF = 81 , GSM411_RP_CAUSE_SEMANT_INC_MSG = 95 , GSM411_RP_CAUSE_INV_MAND_INF = 96 , GSM411_RP_CAUSE_MSGTYPE_NOTEXIST = 97 , GSM411_RP_CAUSE_MSG_INCOMP_STATE = 98 , GSM411_RP_CAUSE_IE_NOTEXIST = 99 , GSM411_RP_CAUSE_PROTOCOL_ERR = 111 }
enum | sms_alphabet { DCS_NONE , DCS_7BIT_DEFAULT , DCS_UCS2 , DCS_8BIT_DATA }

## Functions
struct gsm411_rp_hdr | __attribute__ ((packed))

## Variables
uint8_t | len
uint8_t | msg_type
uint8_t | msg_ref
uint8_t | data [0]
enum sms_alphabet | __attribute__

## Macro Definition Documentation

## ◆ GSM338_DCS_00_

#define GSM338_DCS_00_

## ◆ GSM338_DCS_1110_7BIT

#define GSM338_DCS_1110_7BIT (0 << 2)

## ◆ GSM338_DCS_1111_7BIT

#define GSM338_DCS_1111_7BIT (0 << 2)

## ◆ GSM338_DCS_1111_8BIT_DATA

#define GSM338_DCS_1111_8BIT_DATA (1 << 2)

## ◆ GSM338_DCS_1111_CLASS0

#define GSM338_DCS_1111_CLASS0 0

## ◆ GSM338_DCS_1111_CLASS1_ME

#define GSM338_DCS_1111_CLASS1_ME 1

## ◆ GSM338_DCS_1111_CLASS2_SIM

#define GSM338_DCS_1111_CLASS2_SIM 2

## ◆ GSM338_DCS_1111_CLASS3_TE

#define GSM338_DCS_1111_CLASS3_TE 3 /* See TS 07.05 */

## ◆ GSM340_SMS_COMMAND_MS2SC

#define GSM340_SMS_COMMAND_MS2SC 0x02

## ◆ GSM340_SMS_DELIVER_REP_MS2SC

#define GSM340_SMS_DELIVER_REP_MS2SC 0x00

## ◆ GSM340_SMS_DELIVER_SC2MS

#define GSM340_SMS_DELIVER_SC2MS 0x00

## ◆ GSM340_SMS_RESERVED

#define GSM340_SMS_RESERVED 0x03

## ◆ GSM340_SMS_STATUS_REP_SC2MS

#define GSM340_SMS_STATUS_REP_SC2MS 0x02

## ◆ GSM340_SMS_SUBMIT_MS2SC

#define GSM340_SMS_SUBMIT_MS2SC 0x01

## ◆ GSM340_SMS_SUBMIT_REP_SC2MS

#define GSM340_SMS_SUBMIT_REP_SC2MS 0x01

## ◆ GSM340_TP_MMS_MORE

#define GSM340_TP_MMS_MORE 0

## ◆ GSM340_TP_MMS_NO_MORE

#define GSM340_TP_MMS_NO_MORE 1

## ◆ GSM340_TP_PID_FAX_G3

#define GSM340_TP_PID_FAX_G3 0x02

## ◆ GSM340_TP_PID_FAX_G4

#define GSM340_TP_PID_FAX_G4 0x03

## ◆ GSM340_TP_PID_IMPLICIT

#define GSM340_TP_PID_IMPLICIT 0x00

## ◆ GSM340_TP_PID_TELEX

#define GSM340_TP_PID_TELEX 0x01

## ◆ GSM340_TP_PID_VOICE

#define GSM340_TP_PID_VOICE 0x04

## ◆ GSM340_TP_SRI_NONE

#define GSM340_TP_SRI_NONE 0

## ◆ GSM340_TP_SRI_PRESENT

#define GSM340_TP_SRI_PRESENT 1

## ◆ GSM340_TP_SRR_NONE

#define GSM340_TP_SRR_NONE 0

## ◆ GSM340_TP_SRR_REQUESTED

#define GSM340_TP_SRR_REQUESTED 1

## ◆ GSM340_TP_VPF_ABSOLUTE

#define GSM340_TP_VPF_ABSOLUTE 3

## ◆ GSM340_TP_VPF_ENHANCED

#define GSM340_TP_VPF_ENHANCED 1

## ◆ GSM340_TP_VPF_NONE

#define GSM340_TP_VPF_NONE 0

## ◆ GSM340_TP_VPF_RELATIVE

#define GSM340_TP_VPF_RELATIVE 2

## ◆ GSM411_MT_CP_ACK

#define GSM411_MT_CP_ACK 0x04

## ◆ GSM411_MT_CP_DATA

#define GSM411_MT_CP_DATA 0x01

## ◆ GSM411_MT_CP_ERROR

#define GSM411_MT_CP_ERROR 0x10

## ◆ GSM411_MT_RP_ACK_MO

#define GSM411_MT_RP_ACK_MO 0x02

## ◆ GSM411_MT_RP_ACK_MT

#define GSM411_MT_RP_ACK_MT 0x03

## ◆ GSM411_MT_RP_DATA_MO

#define GSM411_MT_RP_DATA_MO 0x00

## ◆ GSM411_MT_RP_DATA_MT

#define GSM411_MT_RP_DATA_MT 0x01

## ◆ GSM411_MT_RP_ERROR_MO

#define GSM411_MT_RP_ERROR_MO 0x04

## ◆ GSM411_MT_RP_ERROR_MT

#define GSM411_MT_RP_ERROR_MT 0x05

## ◆ GSM411_MT_RP_SMMA_MO

#define GSM411_MT_RP_SMMA_MO 0x06

## ◆ GSM411_PDISC_SMS

#define GSM411_PDISC_SMS 0x09

## ◆ GSM411_SMSC_ADDR_MAX_DIGITS

#define GSM411_SMSC_ADDR_MAX_DIGITS 20

## ◆ GSM411_SMSC_ADDR_MAX_OCTETS

#define GSM411_SMSC_ADDR_MAX_OCTETS 11

## ◆ GSM411_SMSC_ADDR_MIN_DIGITS

#define GSM411_SMSC_ADDR_MIN_DIGITS 1

## ◆ GSM411_SMSC_ADDR_MIN_OCTETS

#define GSM411_SMSC_ADDR_MIN_OCTETS 2

## ◆ GSM411_TMR_TC1A

#define GSM411_TMR_TC1A 30, 0 /* TR1M - 10 */

## ◆ GSM411_TMR_TC1A_SEC

#define GSM411_TMR_TC1A_SEC 30 /* TR1M - 10 */

## ◆ GSM411_TMR_TR1M

#define GSM411_TMR_TR1M 40, 0 /* 35 < x < 45 seconds */

## ◆ GSM411_TMR_TR2M

#define GSM411_TMR_TR2M 15, 0 /* 12 < x < 20 seconds */

## ◆ GSM411_TMR_TRAM

#define GSM411_TMR_TRAM 30, 0 /* 25 < x < 35 seconds */

## ◆ GSM430_TP_PID_EMAIL

#define GSM430_TP_PID_EMAIL 0x12

## ◆ GSM430_TP_PID_ERMES

#define GSM430_TP_PID_ERMES 0x05

## ◆ GSM430_TP_PID_GSM_MS

#define GSM430_TP_PID_GSM_MS 0x1f

## ◆ GSM430_TP_PID_ME_DATA_DNLOAD

#define GSM430_TP_PID_ME_DATA_DNLOAD 0x3d

## ◆ GSM430_TP_PID_ME_DE_PERSONAL

#define GSM430_TP_PID_ME_DE_PERSONAL 0x3e

## ◆ GSM430_TP_PID_ME_SIM_DNLOAD

#define GSM430_TP_PID_ME_SIM_DNLOAD 0x3f

## ◆ GSM430_TP_PID_MSG_HANDLING

#define GSM430_TP_PID_MSG_HANDLING 0x10

## ◆ GSM430_TP_PID_MSG_X400

#define GSM430_TP_PID_MSG_X400 0x11

## ◆ GSM430_TP_PID_NATIONAL_PAGING

#define GSM430_TP_PID_NATIONAL_PAGING 0x06

## ◆ GSM430_TP_PID_RETURN_CALL_MSG

#define GSM430_TP_PID_RETURN_CALL_MSG 0x1f

## ◆ GSM430_TP_PID_SMS_TYPE_0

#define GSM430_TP_PID_SMS_TYPE_0 0

## ◆ GSM430_TP_PID_SMS_TYPE_1

#define GSM430_TP_PID_SMS_TYPE_1 1

## ◆ GSM430_TP_PID_SMS_TYPE_2

#define GSM430_TP_PID_SMS_TYPE_2 2

## ◆ GSM430_TP_PID_SMS_TYPE_3

#define GSM430_TP_PID_SMS_TYPE_3 3

## ◆ GSM430_TP_PID_SMS_TYPE_4

#define GSM430_TP_PID_SMS_TYPE_4 4

## ◆ GSM430_TP_PID_SMS_TYPE_5

#define GSM430_TP_PID_SMS_TYPE_5 5

## ◆ GSM430_TP_PID_SMS_TYPE_6

#define GSM430_TP_PID_SMS_TYPE_6 6

## ◆ GSM430_TP_PID_SMS_TYPE_7

#define GSM430_TP_PID_SMS_TYPE_7 7

## ◆ GSM430_TP_PID_TELETEX_CSPDN

#define GSM430_TP_PID_TELETEX_CSPDN 0x0a

## ◆ GSM430_TP_PID_TELETEX_ISDN

#define GSM430_TP_PID_TELETEX_ISDN 0x0c

## ◆ GSM430_TP_PID_TELETEX_PSPDN

#define GSM430_TP_PID_TELETEX_PSPDN 0x09

## ◆ GSM430_TP_PID_TELETEX_PSTN

#define GSM430_TP_PID_TELETEX_PSTN 0x0b

## ◆ GSM430_TP_PID_TELETEX_UCI

#define GSM430_TP_PID_TELETEX_UCI 0x0d

## ◆ GSM430_TP_PID_TELETEX_UNSPEC

#define GSM430_TP_PID_TELETEX_UNSPEC 0x08

## ◆ GSM430_TP_PID_VIDEOTEX

#define GSM430_TP_PID_VIDEOTEX 0x07

## Enumeration Type Documentation

## ◆ gsm411_cp_cause

enum gsm411_cp_cause

Enumerator
GSM411_CP_CAUSE_NET_FAIL |
GSM411_CP_CAUSE_CONGESTION |
GSM411_CP_CAUSE_INV_TRANS_ID |
GSM411_CP_CAUSE_SEMANT_INC_MSG |
GSM411_CP_CAUSE_INV_MAND_INF |
GSM411_CP_CAUSE_MSGTYPE_NOTEXIST |
GSM411_CP_CAUSE_MSG_INCOMP_STATE |
GSM411_CP_CAUSE_IE_NOTEXIST |
GSM411_CP_CAUSE_PROTOCOL_ERR |

## ◆ gsm411_cp_ie

enum gsm411_cp_ie

Enumerator
GSM411_CP_IE_USER_DATA |
GSM411_CP_IE_CAUSE |

## ◆ gsm411_cp_state

enum gsm411_cp_state

Enumerator
GSM411_CPS_IDLE |
GSM411_CPS_MM_CONN_PENDING |
GSM411_CPS_WAIT_CP_ACK |
GSM411_CPS_MM_ESTABLISHED |

## ◆ gsm411_rp_cause

enum gsm411_rp_cause

Enumerator
GSM411_RP_CAUSE_MO_NUM_UNASSIGNED |
GSM411_RP_CAUSE_MO_OP_DET_BARR |
GSM411_RP_CAUSE_MO_CALL_BARRED |
GSM411_RP_CAUSE_MO_SMS_REJECTED |
GSM411_RP_CAUSE_MO_DEST_OUT_OF_ORDER |
GSM411_RP_CAUSE_MO_UNIDENTIFIED_SUBSCR |
GSM411_RP_CAUSE_MO_FACILITY_REJ |
GSM411_RP_CAUSE_MO_UNKNOWN_SUBSCR |
GSM411_RP_CAUSE_MO_NET_OUT_OF_ORDER |
GSM411_RP_CAUSE_MO_TEMP_FAIL |
GSM411_RP_CAUSE_MO_CONGESTION |
GSM411_RP_CAUSE_MO_RES_UNAVAIL |
GSM411_RP_CAUSE_MO_REQ_FAC_NOTSUBSCR |
GSM411_RP_CAUSE_MO_REQ_FAC_NOTIMPL |
GSM411_RP_CAUSE_MO_INTERWORKING |
GSM411_RP_CAUSE_MT_MEM_EXCEEDED |
GSM411_RP_CAUSE_INV_TRANS_REF |
GSM411_RP_CAUSE_SEMANT_INC_MSG |
GSM411_RP_CAUSE_INV_MAND_INF |
GSM411_RP_CAUSE_MSGTYPE_NOTEXIST |
GSM411_RP_CAUSE_MSG_INCOMP_STATE |
GSM411_RP_CAUSE_IE_NOTEXIST |
GSM411_RP_CAUSE_PROTOCOL_ERR |

## ◆ gsm411_rp_ie

enum gsm411_rp_ie

Enumerator
GSM411_IE_RP_USER_DATA |
GSM411_IE_RP_CAUSE |

## ◆ gsm411_rp_state

enum gsm411_rp_state

Enumerator
GSM411_RPS_IDLE |
GSM411_RPS_WAIT_FOR_RP_ACK |
GSM411_RPS_WAIT_TO_TX_RP_ACK |
GSM411_RPS_WAIT_FOR_RETRANS_T |

## ◆ sms_alphabet

enum sms_alphabet

Enumerator
DCS_NONE |
DCS_7BIT_DEFAULT |
DCS_UCS2 |
DCS_8BIT_DATA |

## Variable Documentation

## ◆ __attribute__

enum sms_alphabet __attribute__

## ◆ data

uint8_t data[0]

## ◆ len

uint8_t len

Referenced by __attribute__(), abis_nm_dump_foh_c(), abis_nm_fail_evt_vrep(), abis_nm_get_sw_conf(), abis_nm_get_sw_desc(), aes_encrypt_init(), cbsp_decode_cell_list(), cbsp_decode_fail_list(), cbsp_decode_loading_list(), cbsp_decode_num_compl_list(), gea3(), gea4(), gprs_cipher_run(), gsm0341_build_msg(), gsm0480_create_notifySS(), gsm0480_create_unstructuredSS_Notify(), gsm0480_decode_ss_request(), gsm0480_decode_ussd_request(), gsm0480_extract_ie_by_tag(), gsm0808_dec_assign_req(), gsm0808_dec_call_id(), gsm0808_dec_cell_id(), gsm0808_dec_cell_id_list(), gsm0808_dec_cell_id_list2(), gsm0808_dec_cell_id_list_segment(), gsm0808_dec_channel_type(), gsm0808_dec_data_identity(), gsm0808_dec_encrypt_info(), gsm0808_dec_group_callref(), gsm0808_dec_kc128(), gsm0808_dec_msisdn(), gsm0808_dec_priority(), gsm0808_dec_speech_codec(), gsm0808_dec_speech_codec_list(), gsm0808_dec_talker_identity(), gsm0808_dec_vgcs_feature_flags(), gsm0808_decode_cell_id_u(), gsm0808_enc_gcr(), gsm411_push_rp_header(), gsm411_rp_sendmsg(), gsm48_decode_freq_list(), hmac_sha1_vector(), hmac_sha256_vector(), ipa_ccm_id_get_parse(), ipa_ccm_id_resp_parse(), ipa_ccm_idtag_parse(), ipa_ccm_idtag_parse_off(), ipa_ccm_make_id_resp_from_req(), is_n_digits(), iuup_verify_pdu(), lv_put(), memcpy_reverse(), msgb_l16tv_put(), msgb_lv_put(), msgb_sgsap_imsi_put(), msgb_sgsap_name_put(), msgb_t16lv_put(), msgb_tl16v_put(), msgb_tl_put(), msgb_tlv16_put(), msgb_tlv_push(), msgb_tlv_put(), msgb_tv_fixed_put(), msgb_tvl_put(), msgb_tvlv_push(), msgb_tvlv_put(), msgb_vtvl_gan_push(), msgb_vtvlv_gan_push(), msgb_vtvlv_gan_put(), osmo_apn_from_str(), osmo_bsslap_dec(), osmo_bsslap_ie_dec_cause(), osmo_bsslap_ie_dec_cell_id(), osmo_bsslap_ie_dec_chan_desc(), osmo_bsslap_ie_dec_ta(), osmo_bssmap_le_dec(), osmo_bssmap_le_ie_dec_apdu(), osmo_bssmap_le_ie_dec_cell_id(), osmo_bssmap_le_ie_dec_gad(), osmo_bssmap_le_ie_dec_imei(), osmo_bssmap_le_ie_dec_imsi(), osmo_bssmap_le_ie_dec_lcs_client_type(), osmo_bssmap_le_ie_dec_lcs_priority(), osmo_bssmap_le_ie_dec_lcs_qos(), osmo_bssmap_le_ie_dec_location_type(), osmo_bssmap_le_msgt(), osmo_cbsp_decode(), osmo_cbsp_encode(), osmo_dec_gcr(), osmo_gad_raw_read(), osmo_gad_raw_write(), osmo_get_rand_id(), osmo_gsm48_rest_octets_si4_decode(), osmo_gsm48_rest_octets_si4_encode(), osmo_gsup_encode(), osmo_lcs_cause_dec(), osmo_match_shift_tv_fixed(), osmo_nri_v_limit_by_ranges(), osmo_shift_lv(), osmo_shift_tlv(), osmo_shift_v_fixed(), osmo_tlvp_copy(), osmo_tlvp_merge(), parse_ss(), parse_ss_facility(), parse_ss_info_elements(), sha1_prf(), sha1_vector(), SHA1Update(), sha256_prf(), sha256_vector(), t16lv_put(), tl16_put(), tl16v_put(), tl_put(), tlv16_put(), tlv_encode_one(), tlv_parse2(), tlv_parse_one(), tlv_put(), tv_fixed_put(), tvl_put(), TVLV_GROSS_LEN(), tvlv_put(), VTVL_GAN_GROSS_LEN(), vtvl_gan_put(), VTVLV_GAN_GROSS_LEN(), vtvlv_gan_put(), and xor().

## ◆ msg_ref

uint8_t msg_ref

Referenced by gsm411_send_rp_error().

## ◆ msg_type

uint8_t msg_type