libosmogsm 1.13.1.1-afb4 Osmocom GSM library

Data Structures | Enumerations
gsm_48_071.h File Reference
3GPP TS 48.071 BSS LCS Assistance Protocol (BSSLAP).
`#include <osmocom/gsm/protocol/gsm_04_08.h>`

Go to the source code of this file.

## Data Structures
struct | bsslap_ta_response
struct | bsslap_ta_layer3
struct | bsslap_reset
struct | bsslap_pdu

## Enumerations
enum | bsslap_msgt { BSSLAP_MSGT_TA_REQUEST = 0x1 , BSSLAP_MSGT_TA_RESPONSE = 0x2 , BSSLAP_MSGT_REJECT = 0xa , BSSLAP_MSGT_RESET = 0xb , BSSLAP_MSGT_ABORT = 0xc , BSSLAP_MSGT_TA_LAYER3 = 0xd , BSSLAP_MSGT_MS_POS_CMD = 0xf , BSSLAP_MSGT_MS_POS_RESP = 0x10 , BSSLAP_MSGT_UTDOA_REQ = 0x11 , BSSLAP_MSGT_UTDOA_RESP = 0x12 }
enum | bsslap_cause { BSSLAP_CAUSE_CONGESTION = 0x0 , BSSLAP_CAUSE_CHAN_MODE_NOT_SUPP = 0x1 , BSSLAP_CAUSE_POS_PROC_NOT_SUPP = 0x2 , BSSLAP_CAUSE_OTHER_RADIO_EVT_FAIL = 0x3 , BSSLAP_CAUSE_INTRA_BSS_HO = 0x4 , BSSLAP_CAUSE_SUPERV_TIMER_EXPIRED = 0x5 , BSSLAP_CAUSE_INTER_BSS_HO = 0x6 , BSSLAP_CAUSE_LOSS_SIG_CONN_MS = 0x7 , BSSLAP_CAUSE_INCORR_SERV_CELL_ID = 0x8 , BSSLAP_CAUSE_BSSAP_LE_SEGMENT_ERR = 0x9 , BSSLAP_CAUSE_CONCUR_POS_PROC_NOT_EN = 0xa }
enum | bsslap_iei { BSSLAP_IEI_TA = 0x1 , BSSLAP_IEI_CELL_ID = 0x9 , BSSLAP_IEI_CHAN_DESC = 0x10 , BSSLAP_IEI_MEAS_REP = 0x14 , BSSLAP_IEI_CAUSE = 0x18 , BSSLAP_IEI_RRLP_FLAG = 0x19 , BSSLAP_IEI_RRLP = 0x1b , BSSLAP_IEI_CELL_ID_LIST = 0x1c , BSSLAP_IEI_ENH_MEAS_REP = 0x1d , BSSLAP_IEI_LAC = 0x1e , BSSLAP_IEI_FREQ_LIST = 0x21 , BSSLAP_IEI_MS_POWER = 0x22 , BSSLAP_IEI_DELTA_TIMER = 0x23 , BSSLAP_IEI_SERVING_CELL_ID = 0x24 , BSSLAP_IEI_ENCR_KEY = 0x25 , BSSLAP_IEI_CIPH_MODE_SET = 0x26 , BSSLAP_IEI_CHAN_MODE = 0x27 , BSSLAP_IEI_MR_CONFIG = 0x28 , BSSLAP_IEI_POLLING_REPETITION = 0x29 , BSSLAP_IEI_PACKET_CHAN_DESC = 0x2a , BSSLAP_IEI_TLLI = 0x2b , BSSLAP_IEI_TFI = 0x2c , BSSLAP_IEI_TBF_START_TIME = 0x2d , BSSLAP_IEI_PWRUP_START_TIME = 0x2e , BSSLAP_IEI_LONG_ENCR_KEY = 0x2f , BSSLAP_IEI_CONCUR_POS_PROC_F = 0x30 }