libosmoisdn 1.13.1.1-afb4 Osmocom ISDN library

Here is a list of all functions, variables, defines, enums, and typedefs with links to the files they belong to:

### - v -

- v110_adapt_1200_to_IR8000() : v110.c
- v110_adapt_2400_to_IR8000() : v110.c
- v110_adapt_600_to_IR8000() : v110.c
- v110_adapt_IR8000_to_1200() : v110.c
- v110_adapt_IR8000_to_2400() : v110.c
- v110_adapt_IR8000_to_600() : v110.c
- v110_adapt_IR_to_Nx12000() : v110.c
- v110_adapt_IR_to_Nx3600() : v110.c
- v110_adapt_IR_to_Nx4800() : v110.c
- v110_adapt_Nx12000_to_IR() : v110.c
- v110_adapt_Nx3600_to_IR() : v110.c
- v110_adapt_Nx4800_to_IR() : v110.c
- v110_df_d_bits_are() : v110_ta.c
- v110_df_s_bits_are() : v110_ta.c
- v110_df_x_bits_are() : v110_ta.c
- V110_SX_BIT_OFF : v110_ta.c
- V110_SX_BIT_ON : v110_ta.c
- v110_ta_build_frame() : v110_ta.c
- v110_ta_d_bit_mode : v110_ta.c
- V110_TA_DBIT_M_ALL_ONE : v110_ta.c
- V110_TA_DBIT_M_ALL_ZERO : v110_ta.c
- V110_TA_DBIT_M_FORWARD : v110_ta.c
- V110_TA_EV_DESYNC_IND : v110_ta.c
- V110_TA_EV_RX_FRAME_IND : v110_ta.c
- V110_TA_EV_SYNC_IND : v110_ta.c
- V110_TA_EV_TIMEOUT : v110_ta.c
- V110_TA_EV_TX_FRAME_RTS : v110_ta.c
- V110_TA_EV_V24_STATUS_CHG : v110_ta.c
- v110_ta_flags_update() : v110_ta.c
- v110_ta_fsm_connect_ta_to_line() : v110_ta.c
- v110_ta_fsm_connect_ta_to_line_onenter() : v110_ta.c
- v110_ta_fsm_data_transfer() : v110_ta.c
- v110_ta_fsm_data_transfer_onenter() : v110_ta.c
- v110_ta_fsm_disconnect() : v110_ta.c
- v110_ta_fsm_disconnect_onenter() : v110_ta.c
- v110_ta_fsm_event : v110_ta.c
- v110_ta_fsm_event_names : v110_ta.c
- v110_ta_fsm_idle_ready() : v110_ta.c
- v110_ta_fsm_idle_ready_onenter() : v110_ta.c
- v110_ta_fsm_resyncing() : v110_ta.c
- v110_ta_fsm_resyncing_onenter() : v110_ta.c
- v110_ta_fsm_state : v110_ta.c
- v110_ta_fsm_state_chg : v110_ta.c
- v110_ta_fsm_timeouts : v110_ta.c
- v110_ta_handle_frame() : v110_ta.c
- v110_ta_set_status() : v110_ta.c
- V110_TA_ST_CON_TA_TO_LINE : v110_ta.c
- V110_TA_ST_DATA_TRANSFER : v110_ta.c
- V110_TA_ST_DISCONNECTING : v110_ta.c
- V110_TA_ST_IDLE_READY : v110_ta.c
- V110_TA_ST_RESYNCING : v110_ta.c
- v110_ta_states : v110_ta.c
- v110_ta_tdef : v110_ta.c
- v110_ta_timer_cb() : v110_ta.c
- V24_FLAGMASK_IS_OFF : v110_ta.c
- V24_FLAGMASK_IS_ON : v110_ta.c
- V24_FLAGMASK_SET_OFF : v110_ta.c
- V24_FLAGMASK_SET_ON : v110_ta.c