libosmogsm 1.13.1.1-afb4 Osmocom GSM library

### - i -

- id : gsm0808_cell_id, gsm411_smc_inst, gsm411_smr_inst, osmo_iuup_rfci
- id_bits : gsm0808_talker_identity
- id_discr : gsm0808_cell_id, gsm0808_cell_id_list2, gsm0808_cell_id_list, osmo_cbsp_cell_list, osmo_cbsp_fail_ent, osmo_cbsp_loading_list, osmo_cbsp_num_compl_list
- id_list : gsm0808_cell_id_list2
- id_list_lac : gsm0808_cell_id_list
- id_list_len : gsm0808_cell_id_list2, gsm0808_cell_id_list
- ie_chan : abis_rsl_cchan_hdr, abis_rsl_dchan_hdr, abis_rsl_rll_hdr
- ie_def : osmo_tlv_prot_def
- ie_link_id : abis_rsl_rll_hdr
- iei : osmo_bsslap_err, osmo_bssmap_le_err, rsl_ie_chan_ident
- ietf : gsm48_pdp_address
- ik : osmo_auth_vector
- imei : bssmap_le_perform_loc_req
- imei_enc : osmo_gsup_message
- imei_enc_len : osmo_gsup_message
- imei_result : osmo_gsup_message
- imsi : bssmap_le_perform_loc_req, gsm0808_handover_request, gsm0808_perform_location_request, gsm29118_paging_req, osmo_gsup_message
- inband_notifications : osmo_gsm48_si_vbs_vgcs_options
- inband_pagings : osmo_gsm48_si_vbs_vgcs_options
- incl_angle : osmo_gad_ell_arc
- ind : osmo_sub_auth_data2, osmo_sub_auth_data
- ind_bitlen : osmo_sub_auth_data2, osmo_sub_auth_data
- indicator : osmo_cbsp_write_replace
- info : gsm_mncc_facility, gsm_mncc_ssversion, gsm_mncc_useruser, osmo_phsap_prim, osmo_rlp_frame_decoded
- info_len : osmo_rlp_frame_decoded
- init : osmo_iuup_instance
- initial_cs : abis_nm_ipacc_att_rlc_cfg_2
- initial_mcs : abis_nm_ipacc_att_rlc_cfg_3
- initialization : osmo_iuup_rnl_status
- inner_r : osmo_gad_ell_arc
- interm_rate : gsm_mncc_bearer_cap
- inv_rssi : info_meas_ind_param
- invoke_id : ss_request, ussd_request
- IPTI : osmo_iuup_rfci
- IPTIs_present : osmo_iuup_rnl_config, osmo_iuup_rnl_status
- is_11bit : ph_rach_ind_param
- is_cbs : osmo_cbsp_write_replace
- is_combined_ccch : ph_rach_req_param
- is_sub : info_meas_ind_param, ph_data_param, ph_tch_param