libosmogsm 1.13.1.1-afb4 Osmocom GSM library

Data Fields
gsm0808_handover_command Struct Reference
GSM 08.08 / 3GPP TS 48.008 A Interface

`#include <gsm0808.h>`

## Data Fields
const uint8_t * | l3_info
uint8_t | l3_info_len
struct gsm0808_cell_id | cell_identifier
const uint8_t * | new_bss_to_old_bss_info_raw
size_t | new_bss_to_old_bss_info_raw_len
bool | more_items
| always set this to false More...

## Field Documentation

## ◆ cell_identifier

struct gsm0808_cell_id gsm0808_handover_command::cell_identifier

## ◆ l3_info

const uint8_t* gsm0808_handover_command::l3_info

## ◆ l3_info_len

uint8_t gsm0808_handover_command::l3_info_len

## ◆ more_items

bool gsm0808_handover_command::more_items

always set this to false

## ◆ new_bss_to_old_bss_info_raw

const uint8_t* gsm0808_handover_command::new_bss_to_old_bss_info_raw

## ◆ new_bss_to_old_bss_info_raw_len

size_t gsm0808_handover_command::new_bss_to_old_bss_info_raw_len

The documentation for this struct was generated from the following file:

- include/osmocom/gsm/gsm0808.h