libosmogsm 1.13.1.1-afb4 Osmocom GSM library

### - g -

- gad_type : gsm_23_032.h
- gan_iei : gsm_44_318.h
- gan_msg_type : gsm_44_318.h
- gan_pdisc : gsm_44_318.h
- gprs_ciph_algo : gprs_cipher.h
- gprs_cipher_direction : gprs_cipher.h
- gprs_tlli_type : gsm_utils.h
- gsm0406_dlci_sapi : gsm_08_08.h
- gsm0502_fn_remap_channel : gsm0502.h
- gsm0808_amr_mode : gsm_08_08.h
- gsm0808_application_idndicator : gsm0808_utils.h
- gsm0808_assignment_requirement : gsm0808_utils.h
- gsm0808_call_priority : gsm0808_utils.h
- gsm0808_cause : gsm_08_08.h
- gsm0808_cause_class : gsm_08_08.h
- gsm0808_chan_indicator : gsm_08_08.h
- gsm0808_chan_rate_type_data : gsm_08_08.h
- gsm0808_chan_rate_type_sign : gsm_08_08.h
- gsm0808_chan_rate_type_speech : gsm_08_08.h
- gsm0808_channel_type_asym_pref : gsm_08_08.h
- gsm0808_chosen_enc_alg : gsm_08_08.h
- gsm0808_data_rate_allowed_r_if : gsm_08_08.h
- gsm0808_data_rate_non_transp : gsm_08_08.h
- gsm0808_data_rate_transp : gsm_08_08.h
- gsm0808_downlink_dtx_flag : gsm0808_utils.h
- GSM0808_IE_CODING : gsm_08_08.h
- gsm0808_lcls_config : gsm_08_08.h
- gsm0808_lcls_control : gsm_08_08.h
- gsm0808_lcls_status : gsm_08_08.h
- gsm0808_paging_info : gsm_08_08.h
- gsm0808_permitted_speech : gsm_08_08.h
- gsm0808_service_flag : gsm0808_utils.h
- GSM0808_SIGNALLING_FIELD_ELEMENT_CODING : gsm_08_08.h
- gsm0808_speech_codec_defaults : gsm_08_08.h
- gsm0808_speech_codec_rate : gsm_08_08.h
- gsm0808_speech_codec_rate_defaults : gsm_08_08.h
- gsm0808_speech_codec_type : gsm_08_08.h
- gsm0808_talker_priority : gsm0808_utils.h
- gsm0808_vgcs_vbs_cell_status : gsm0808_utils.h
- gsm23041_warning_type_value : gsm_23_041.h
- gsm411_cp_cause : gsm_04_11.h
- gsm411_cp_ie : gsm_04_11.h
- gsm411_cp_state : gsm_04_11.h
- gsm411_rp_cause : gsm_04_11.h
- gsm411_rp_ie : gsm_04_11.h
- gsm411_rp_state : gsm_04_11.h
- gsm414_tch_loop_mode : gsm_04_14.h
- gsm48_bcap_coding : gsm_04_08.h
- gsm48_bcap_fixed_net_user_rate : gsm_04_08.h
- gsm48_bcap_interm_rate : gsm_04_08.h
- gsm48_bcap_itcap : gsm_04_08.h
- gsm48_bcap_modem_type : gsm_04_08.h
- gsm48_bcap_other_modem_type : gsm_04_08.h
- gsm48_bcap_parity : gsm_04_08.h
- gsm48_bcap_ra : gsm_04_08.h
- gsm48_bcap_rrq : gsm_04_08.h
- gsm48_bcap_sig_access : gsm_04_08.h
- gsm48_bcap_speech_ver : gsm_04_08.h
- gsm48_bcap_tmod : gsm_04_08.h
- gsm48_bcap_transp : gsm_04_08.h
- gsm48_bcap_user_rate : gsm_04_08.h
- gsm48_cause_coding : gsm_04_08.h
- gsm48_cause_loc : gsm_04_08.h
- gsm48_cc_cause : gsm_04_08.h
- gsm48_chan_mode : gsm_04_08.h
- gsm48_dtx_mode : gsm_04_08.h
- gsm48_gmm_cause : gsm_04_08_gprs.h
- gsm48_gmm_service_type : gsm_04_08_gprs.h
- gsm48_gprs_ie_mm : gsm_04_08_gprs.h
- gsm48_gprs_ie_sm : gsm_04_08_gprs.h
- gsm48_gprs_tmr_unit : gsm_04_08_gprs.h
- gsm48_gsm_cause : gsm_04_08_gprs.h
- gsm48_numbering_plan : gsm_04_08.h
- gsm48_pdp_state : gsm_04_08_gprs.h
- gsm48_pdp_type_nr : gsm_04_08_gprs.h
- gsm48_pdp_type_org : gsm_04_08_gprs.h
- gsm48_progress_desc : gsm_04_08.h
- gsm48_ptsmi_type : gsm_04_08_gprs.h
- gsm48_qos_deliv_order : gsm_04_08_gprs.h
- gsm48_qos_err_sdu : gsm_04_08_gprs.h
- gsm48_qos_max_bitrate : gsm_04_08_gprs.h
- gsm48_qos_max_sdu_size : gsm_04_08_gprs.h
- gsm48_qos_mean_tput : gsm_04_08_gprs.h
- gsm48_qos_peak_tput : gsm_04_08_gprs.h
- gsm48_qos_preced_class : gsm_04_08_gprs.h
- gsm48_qos_reliab_class : gsm_04_08_gprs.h
- gsm48_qos_resid_ber : gsm_04_08_gprs.h
- gsm48_qos_sdu_err : gsm_04_08_gprs.h
- gsm48_qos_traf_class : gsm_04_08_gprs.h
- gsm48_reject_value : gsm_04_08.h
- gsm48_rr_cause : gsm_04_08.h
- gsm48_signal_val : gsm_04_08.h
- gsm48_type_of_number : gsm_04_08.h
- gsm_band : gsm_utils.h
- gsm_chan_t : gsm_utils.h
- gsm_phys_chan_config : gsm_utils.h