libosmogsm 1.13.1.1-afb4 Osmocom GSM library

### - n -

- n : osmo_timer_nt
- n3101 : abis_nm_ipacc_att_rlc_cfg
- n3103 : abis_nm_ipacc_att_rlc_cfg
- n3105 : abis_nm_ipacc_att_rlc_cfg
- n_avg_i : osmo_gprs_power_ctrl_pars
- n_max : osmo_iuup_rnl_config_timer
- n_r : osmo_rlp_frame_decoded
- n_s : osmo_rlp_frame_decoded
- name : gprs_cipher_impl, lapdm_channel, osmo_auth_impl, osmo_tlv_prot_def, osmo_tlv_prot_ie_def, osmo_tlv_prot_msg_def, smcdatastate, smcdownstate, smrdatastate, smrdownstate
- ncc_permitted : gsm48_system_information_type_2
- ncell_dflts : ipac_preproc_cfg
- net : osmo_gcr_parsed
- net_ctrl_ord : osmo_gsm48_si13_info
- net_len : osmo_gcr_parsed
- network : gsm411_smc_inst, gsm411_smr_inst
- new_bss_to_old_bss_info_raw : gsm0808_handover_command
- new_bss_to_old_bss_info_raw_len : gsm0808_handover_command
- new_serial_nr : osmo_cbsp_error_ind, osmo_cbsp_write_replace, osmo_cbsp_write_replace_complete, osmo_cbsp_write_replace_failure
- nln_sacch : osmo_gsm48_si_pch_nch_info
- nln_status_sacch : osmo_gsm48_si_pch_nch_info
- nmo : osmo_gprs_cell_options
- node : osmo_gcr_parsed
- nr_data_bits : gsm_mncc_bearer_cap
- nr_stop_bits : gsm_mncc_bearer_cap
- num_auth_vectors : osmo_gsup_message
- num_bcast_info : osmo_cbsp_num_compl_ent
- num_bcast_req : osmo_cbsp_write_replace
- num_blocks : nch_pos
- num_compl : osmo_cbsp_num_compl_ent
- num_compl_list : osmo_cbsp_kill_complete, osmo_cbsp_kill_failure, osmo_cbsp_msg_status_query_complete, osmo_cbsp_msg_status_query_failure, osmo_cbsp_write_replace_complete, osmo_cbsp_write_replace_failure
- num_pdp_infos : osmo_gsup_message
- num_points : osmo_gad_polygon
- num_rfci : osmo_iuup_rnl_config, osmo_iuup_rnl_status
- num_subflows : osmo_iuup_rnl_config, osmo_iuup_rnl_status
- number : gsm_mncc_number