libosmogsm 1.13.1.1-afb4 Osmocom GSM library

### - e -

- e_utra_fdd_supp : gsm48_classmark3
- e_utra_meas_rep_supp : gsm48_classmark3
- e_utra_mult_band_ind_supp : gsm48_classmark3
- e_utra_tdd_supp : gsm48_classmark3
- e_utra_wb_rsrq_meas_supp : gsm48_classmark3
- early_cm_ctrl : osmo_gsm48_si_ro_info
- early_cm_restrict_3g : osmo_gsm48_si_ro_info
- eci : osmo_eutran_cell_global_id
- ecsd_multislot_cap : gsm48_classmark3
- egprs_supported : osmo_gprs_cell_options
- ei : gsm0808_cipher_mode_command
- ell_arc : gad_raw, osmo_gad
- ell_point : gad_raw, osmo_gad
- ell_point_alt : gad_raw, osmo_gad
- ell_point_alt_unc_ell : gad_raw, osmo_gad
- ell_point_unc_circle : gad_raw, osmo_gad
- ell_point_unc_ellipse : gad_raw, osmo_gad
- emerg_set_ind_present : gsm0808_uplink_request_ack, gsm0808_uplink_seized_cmd
- emergency : osmo_cbsp_write_replace
- encryption_information : gsm0808_handover_request, gsm0808_vgcs_vbs_assign_req
- encryption_information_present : gsm0808_vgcs_vbs_assign_req
- entity : lapdm_datalink
- entries : osmo_nri_ranges
- entry : osmo_nri_range
- equipvers : ipaccess_unit
- er_band_support : gsm48_classmark3
- error_event : osmo_iuup_rnl_status
- error_ind : osmo_cbsp_decoded
- error_pointer_octet : gsm0808_diagnostics
- etsi : gsm48_pdp_address
- ext_bcch_frequency_list : gsm48_system_information_type_2ter
- ext_info : osmo_gprs_cell_options
- ext_info_present : osmo_gprs_cell_options
- extended_dtm_egprs_multislot_cap : gsm48_classmark3
- extended_dtm_gprs_multislot_cap : gsm48_classmark3
- extended_earfcn_val_range : gsm48_classmark3
- extended_meas_cap : gsm48_classmark3
- extended_tsc_set_cap_supp : gsm48_classmark3
- extra_information : gsm0808_old_bss_to_new_bss_info
- extra_information_present : gsm0808_old_bss_to_new_bss_info