libosmo-netif 1.7.0.10-3a9e Osmocom network interface library

Data Fields
osmux_out_handle Struct Reference
Osmocom Multiplex Protocol

one per OSmux circuit_id, ie. More...

`#include <osmux.h>`

## Data Fields
uint16_t | rtp_seq
uint32_t | rtp_timestamp
uint32_t | rtp_ssrc
uint8_t | rtp_payload_type
uint8_t | osmux_seq_ack
struct osmo_timer_list | timer
struct llist_head | list
void(* | tx_cb )(struct msgb *msg, void *data)
void * | data
rtp_msgb_alloc_cb_t | rtp_msgb_alloc_cb
void * | rtp_msgb_alloc_cb_data

## Detailed Description

one per OSmux circuit_id, ie.

one per RTP flow.

The documentation for this struct was generated from the following file:

- include/osmocom/netif/osmux.h