libosmoisdn 1.13.1.1-afb4 Osmocom ISDN library

### - _ -

- __attribute__() : v110_ta.c

### - a -

- add_mod() : lapd_core.c
- alloc_bitbuf() : i460_mux.c

### - d -

- demux_subchan_append_bit() : i460_mux.c
- demux_subchan_extract_bits() : i460_mux.c
- do_mod() : lapd_core.c

### - f -

- find_unused_subchan_idx() : i460_mux.c

### - i -

- inc_mod() : lapd_core.c

### - l -

- lapd_acknowledge() : lapd_core.c
- lapd_data_req() : lapd_core.c
- lapd_dl_exit() : lapd_core.h
- lapd_dl_flush_hist() : lapd_core.c
- lapd_dl_flush_send() : lapd_core.c
- lapd_dl_flush_tx() : lapd_core.c
- lapd_dl_flush_tx_queue() : lapd_core.c
- lapd_dl_init() : lapd_core.h
- lapd_dl_init2() : lapd_core.h
- lapd_dl_newstate() : lapd_core.c
- lapd_dl_reset() : lapd_core.h
- lapd_dl_set_flags() : lapd_core.h
- lapd_dl_set_name() : lapd_core.h
- lapd_est_req() : lapd_core.c
- lapd_is_t200_started() : lapd_core.c
- lapd_msgb_alloc() : lapd_core.c
- lapd_ph_data_ind() : lapd_core.h
- lapd_ph_rts_ind() : lapd_core.h
- lapd_recv_dlsap() : lapd_core.h
- lapd_reestablish() : lapd_core.c
- lapd_rel_req() : lapd_core.c
- lapd_rel_req_idle() : lapd_core.c
- lapd_res_req() : lapd_core.c
- lapd_rx_i() : lapd_core.c
- lapd_rx_s() : lapd_core.c
- lapd_rx_u() : lapd_core.c
- lapd_rx_u_disc() : lapd_core.c
- lapd_rx_u_dm() : lapd_core.c
- lapd_rx_u_frmr() : lapd_core.c
- lapd_rx_u_sabm() : lapd_core.c
- lapd_rx_u_ua() : lapd_core.c
- lapd_rx_u_ui() : lapd_core.c
- lapd_send_dm() : lapd_core.c
- lapd_send_i() : lapd_core.c
- lapd_send_rej() : lapd_core.c
- lapd_send_resend() : lapd_core.c
- lapd_send_rnr() : lapd_core.c
- lapd_send_rr() : lapd_core.c
- lapd_send_ua() : lapd_core.c
- lapd_set_mode() : lapd_core.h
- lapd_start_t200() : lapd_core.c
- lapd_start_t203() : lapd_core.c
- lapd_state_name() : lapd_core.c
- lapd_stop_t200() : lapd_core.c
- lapd_stop_t203() : lapd_core.c
- lapd_susp_req() : lapd_core.c
- lapd_t200_cb() : lapd_core.c
- lapd_t200_timeout() : lapd_core.h
- lapd_t203_cb() : lapd_core.c
- lapd_udata_req() : lapd_core.c

### - m -

- mdl_error() : lapd_core.c
- msg_to_tx_hist() : lapd_core.c
- msg_to_tx_hist0() : lapd_core.c
- mux_schan_provide_bit() : i460_mux.c
- mux_subchan_provide_bits() : i460_mux.c
- mux_timeslot_provide_bits() : i460_mux.c

### - o -

- osmo_i460_demux_in() : i460_mux.c, i460_mux.h
- osmo_i460_has_single_64k_schan() : i460_mux.c
- osmo_i460_mux_enqueue() : i460_mux.h, i460_mux.c
- osmo_i460_mux_out() : i460_mux.h, i460_mux.c
- osmo_i460_subchan_add() : i460_mux.h, i460_mux.c
- osmo_i460_subchan_count() : i460_mux.h, i460_mux.c
- osmo_i460_subchan_del() : i460_mux.h, i460_mux.c
- osmo_i460_ts_init() : i460_mux.c, i460_mux.h
- osmo_v110_decode_frame() : v110.h, v110.c
- osmo_v110_encode_frame() : v110.h, v110.c
- osmo_v110_sync_ra1_get_intermediate_rate() : v110.h, v110.c
- osmo_v110_sync_ra1_get_user_data_chunk_bitlen() : v110.h, v110.c
- osmo_v110_sync_ra1_get_user_data_rate() : v110.h, v110.c
- osmo_v110_sync_ra1_ir_to_user() : v110.c, v110.h
- osmo_v110_sync_ra1_user_to_ir() : v110.h, v110.c
- osmo_v110_ta_alloc() : v110_ta.h, v110_ta.c
- osmo_v110_ta_circuit_desc() : v110_ta.h
- osmo_v110_ta_circuit_name() : v110_ta.h
- osmo_v110_ta_desync_ind() : v110_ta.h, v110_ta.c
- osmo_v110_ta_frame_in() : v110_ta.h, v110_ta.c
- osmo_v110_ta_frame_out() : v110_ta.h, v110_ta.c
- osmo_v110_ta_free() : v110_ta.h, v110_ta.c
- osmo_v110_ta_get_circuit() : v110_ta.h, v110_ta.c
- osmo_v110_ta_get_status() : v110_ta.h, v110_ta.c
- osmo_v110_ta_set_circuit() : v110_ta.h, v110_ta.c
- osmo_v110_ta_set_timer_val_ms() : v110_ta.h, v110_ta.c
- osmo_v110_ta_sync_ind() : v110_ta.h, v110_ta.c
- osmo_v110_ubit_dump() : v110.h, v110.c

### - s -

- send_dl_l3() : lapd_core.c
- send_dl_simple() : lapd_core.c
- sub_mod() : lapd_core.c
- subchan_reset() : i460_mux.c

### - v -

- v110_adapt_1200_to_IR8000() : v110.c
- v110_adapt_2400_to_IR8000() : v110.c
- v110_adapt_600_to_IR8000() : v110.c
- v110_adapt_IR8000_to_1200() : v110.c
- v110_adapt_IR8000_to_2400() : v110.c
- v110_adapt_IR8000_to_600() : v110.c
- v110_adapt_IR_to_Nx12000() : v110.c
- v110_adapt_IR_to_Nx3600() : v110.c
- v110_adapt_IR_to_Nx4800() : v110.c
- v110_adapt_Nx12000_to_IR() : v110.c
- v110_adapt_Nx3600_to_IR() : v110.c
- v110_adapt_Nx4800_to_IR() : v110.c
- v110_df_d_bits_are() : v110_ta.c
- v110_df_s_bits_are() : v110_ta.c
- v110_df_x_bits_are() : v110_ta.c
- v110_ta_build_frame() : v110_ta.c
- v110_ta_flags_update() : v110_ta.c
- v110_ta_fsm_connect_ta_to_line() : v110_ta.c
- v110_ta_fsm_connect_ta_to_line_onenter() : v110_ta.c
- v110_ta_fsm_data_transfer() : v110_ta.c
- v110_ta_fsm_data_transfer_onenter() : v110_ta.c
- v110_ta_fsm_disconnect() : v110_ta.c
- v110_ta_fsm_disconnect_onenter() : v110_ta.c
- v110_ta_fsm_idle_ready() : v110_ta.c
- v110_ta_fsm_idle_ready_onenter() : v110_ta.c
- v110_ta_fsm_resyncing() : v110_ta.c
- v110_ta_fsm_resyncing_onenter() : v110_ta.c
- v110_ta_handle_frame() : v110_ta.c
- v110_ta_set_status() : v110_ta.c
- v110_ta_timer_cb() : v110_ta.c