libosmogsm 1.13.1.1-afb4 Osmocom GSM library

Data Fields
osmo_gad_ell_point Struct Reference
3GPP TS 23.032 GAD: Universal Geographical Area Description.

`#include <gad.h>`

## Data Fields
int32_t | lat
| Latitude in micro degrees (degrees * 1e6), -90'000'000 (S) . More...
int32_t | lon
| Longitude in micro degrees (degrees * 1e6), -180'000'000 (W) . More...

## Field Documentation

## ◆ lat

int32_t osmo_gad_ell_point::lat

Latitude in micro degrees (degrees * 1e6), -90'000'000 (S) .

. 90'000'000 (N).

Referenced by osmo_gad_to_str_buf().

## ◆ lon

int32_t osmo_gad_ell_point::lon

Longitude in micro degrees (degrees * 1e6), -180'000'000 (W) .

. 180'000'000 (E).

Referenced by osmo_gad_to_str_buf().

The documentation for this struct was generated from the following file:

- include/osmocom/gsm/gad.h