libosmogb 1.13.1.1-afb4 Osmocom Gb library

### - b -

- BIT_DURATION_NS : gprs_ns2_fr.c
- BSSGP_FEAT_CBL : gsm_08_18.h
- BSSGP_FEAT_ERS : gsm_08_18.h
- BSSGP_FEAT_INR : gsm_08_18.h
- BSSGP_FEAT_LCS : gsm_08_18.h
- BSSGP_FEAT_MBMS : gsm_08_18.h
- BSSGP_FEAT_PFC : gsm_08_18.h
- BSSGP_FEAT_PFC_FC : gsm_08_18.h
- BSSGP_FEAT_RIM : gsm_08_18.h
- BSSGP_PDUF_DL : gprs_bssgp.h
- BSSGP_PDUF_PTM : gprs_bssgp.h
- BSSGP_PDUF_PTP : gprs_bssgp.h
- BSSGP_PDUF_SIG : gprs_bssgp.h
- BSSGP_PDUF_UL : gprs_bssgp.h
- BSSGP_PDUT_RA_CAPA_UDPATE : gsm_08_18.h
- BSSGP_RIM_PSI_LEN : gprs_bssgp_rim.h
- BSSGP_RIM_ROUTING_INFO_MAXLEN : gprs_bssgp_rim.h
- BSSGP_RIM_SI_LEN : gprs_bssgp_rim.h
- BSSGP_STR : gprs_bssgp_vty.c
- BSSGP_XFEAT_CSPS : gsm_08_18.h
- BSSGP_XFEAT_DCN : gsm_08_18.h
- BSSGP_XFEAT_ECIoT : gsm_08_18.h
- BSSGP_XFEAT_eDRX : gsm_08_18.h
- BSSGP_XFEAT_GBIT : gsm_08_18.h
- BSSGP_XFEAT_MOCN : gsm_08_18.h
- BSSGP_XFEAT_MSAD : gsm_08_18.h
- BSSGP_XFEAT_PSHO : gsm_08_18.h
- BVC_F_BLOCKED : gprs_bssgp.h
- BVC_S_BLOCKED : gprs_bssgp.h
- BVCI_PTM : gsm_08_18.h
- BVCI_SIGNALLING : gsm_08_18.h

### - c -

- CHECK_TX_RC : gprs_ns.c

### - d -

- DFR : frame_relay.c
- DL : gprs_bssgp_util.c
- DLCI_STR : gprs_ns2_vty.c

### - e -

- E1_LINERATE : gprs_ns2_fr.c
- E1_SLOTS_TOTAL : gprs_ns2_fr.c
- E1_SLOTS_USED : gprs_ns2_fr.c
- ENCAPS_STR : gprs_ns_vty.c
- ERR_IF_NSVC_USES_SNS : gprs_ns.c, gprs_ns2_message.c

### - f -

- FRAME_RELAY_MTU : frame_relay.h
- FRAME_RELAY_SDU : frame_relay.h

### - g -

- GPRS_SNS_FLAG_KEEP_SELECT_ENDPOINT_ORDER : gprs_ns2_sns.c
- GRE_PTYPE_FR : gprs_ns2_fr.c, gprs_ns2_frgre.c, gprs_ns_frgre.c
- GRE_PTYPE_IPv4 : gprs_ns2_fr.c, gprs_ns2_frgre.c, gprs_ns_frgre.c
- GRE_PTYPE_IPv6 : gprs_ns2_fr.c, gprs_ns2_frgre.c
- GRE_PTYPE_KAR : gprs_ns2_fr.c, gprs_ns2_frgre.c, gprs_ns_frgre.c
- GSM_IMSI_LENGTH : gprs_bssgp_bss.c

### - i -

- ip46_weight_sum_data : gprs_ns2_sns.c
- ip46_weight_sum_sig : gprs_ns2_sns.c
- ip4_weight_sum_data : gprs_ns2_sns.c, gprs_ns_sns.c
- ip4_weight_sum_sig : gprs_ns2_sns.c, gprs_ns_sns.c
- ip6_weight_sum_data : gprs_ns2_sns.c
- ip6_weight_sum_sig : gprs_ns2_sns.c
- IPPROTO_GRE : gprs_ns2_fr.c, gprs_ns2_frgre.c, gprs_ns_frgre.c

### - l -

- LAPF_UI : frame_relay.c
- LIBGB_MSGB_CB : gprs_msgb.h
- LMI_CISCO_DLCI : frame_relay.c
- LMI_Q933A_CALLREF : frame_relay.c
- LMI_Q933A_DLCI : frame_relay.c, gprs_ns2_fr.c
- LOG_NS_DATA : gprs_ns2_internal.h
- LOG_NS_RX_SIGNAL : gprs_ns2_internal.h
- LOG_NS_SIGNAL : gprs_ns2_internal.h
- LOG_NS_TX_SIGNAL : gprs_ns2_internal.h
- LOGBIND : gprs_ns2_internal.h
- LOGNSE : gprs_ns2_internal.h
- LOGNSVC : gprs_ns2_internal.h
- LOGNSVC_SS : gprs_ns2_internal.h
- LOGPFRL : frame_relay.c

### - m -

- MAX_SUPPORTED_PVC : frame_relay.c
- msgb_bcid : gprs_msgb.h
- msgb_bssgp_len : gprs_msgb.h
- msgb_bssgph : gprs_msgb.h
- msgb_bvci : gprs_msgb.h
- msgb_gmmh : gprs_msgb.h
- msgb_llch : gprs_msgb.h
- msgb_nsei : gprs_msgb.h
- msgb_tlli : gprs_msgb.h

### - n -

- NS2_LL_MAX_STR : gprs_ns2.c
- NS_ALLOC_HEADROOM : gprs_ns.h, gprs_ns2_internal.h
- NS_ALLOC_SIZE : gprs_ns.h, gprs_ns2_internal.h
- NS_DEFAULT_TXQUEUE_MAX_LENGTH : gprs_ns2_internal.h
- NS_DESC_A : gprs_ns.h, gprs_ns2_internal.h
- NS_DESC_B : gprs_ns.h, gprs_ns2_internal.h
- NS_DESC_R : gprs_ns.h, gprs_ns2_internal.h
- ns_mark_alive : gprs_ns.c, gprs_ns2.c
- ns_mark_blocked : gprs_ns.c, gprs_ns2.c
- ns_mark_dead : gprs_ns.c, gprs_ns2.c
- ns_mark_unblocked : gprs_ns2.c, gprs_ns.c
- ns_set_remote_state : gprs_ns.c, gprs_ns2.c
- ns_set_state : gprs_ns.c, gprs_ns2.c
- NS_TIMERS : gprs_ns.h, gprs_ns2_internal.h
- NS_TIMERS_COUNT : gprs_ns.h, gprs_ns2_internal.h
- NS_TIMERS_HELP : gprs_ns.h, gprs_ns2_internal.h
- NSE_CMD_STR : gprs_ns_vty.c
- NSE_S_ALIVE : gprs_ns.h, gprs_ns2_internal.h
- NSE_S_BLOCKED : gprs_ns.h, gprs_ns2_internal.h
- NSE_S_RESET : gprs_ns.h, gprs_ns2_internal.h
- NSVCI_STR : gprs_ns2_vty.c

### - p -

- PTM : gprs_bssgp_util.c
- PTP : gprs_bssgp_util.c

### - q -

- Q931_PDISC_CC : frame_relay.c

### - r -

- RATE_CTR_ADD_NS : gprs_ns2_internal.h
- RATE_CTR_INC_NS : gprs_ns2_internal.h
- REP_CELL_ID_LEN : gprs_bssgp_rim.c

### - s -

- S : bssgp_bvc_fsm.c, gprs_ns2_sns.c, gprs_ns2_vc_fsm.c, gprs_ns_sns.c
- SHOW_NS_STR : gprs_ns2_vty.c
- SIG : gprs_bssgp_util.c
- sns_failed : gprs_ns2_sns.c
- SUPERCHANNEL_LINERATE : gprs_ns2_fr.c

### - t -

- T1 : bssgp_bvc_fsm.c
- T1_SECS : bssgp_bvc_fsm.c
- T2 : bssgp_bvc_fsm.c
- T2_SECS : bssgp_bvc_fsm.c
- TNS_ALIVE_RETRIES_STR : gprs_ns2_internal.h
- TNS_ALIVE_STR : gprs_ns2_internal.h
- TNS_BLOCK_RETRIES_STR : gprs_ns2_internal.h
- TNS_BLOCK_STR : gprs_ns2_internal.h
- TNS_RESET_RETRIES_STR : gprs_ns2_internal.h
- TNS_RESET_STR : gprs_ns2_internal.h
- TNS_TEST_STR : gprs_ns2_internal.h
- TSNS_CONFIG_RETRIES_STR : gprs_ns2_internal.h
- TSNS_PROCEDURES_RETRIES_STR : gprs_ns2_internal.h
- TSNS_PROV_STR : gprs_ns2_internal.h
- TSNS_SIZE_RETRIES_STR : gprs_ns2_internal.h
- TVLV_HDR_LEN : gprs_bssgp_rim.c
- TVLV_HDR_MAXLEN : gprs_bssgp_rim.c

### - u -

- UL : gprs_bssgp_util.c