libosmoisdn 1.13.1.1-afb4 Osmocom ISDN library

### - a -

- adapt_ir_to_user : osmo_v110_sync_ra1
- adapt_user_to_ir : osmo_v110_sync_ra1

### - b -

- bit_offset : osmo_i460_schan_desc, osmo_i460_subchan

### - c -

- cause : mdl_error_ind_param
- cfg : osmo_v110_ta
- cmd : lapd_cr_ent
- cont_res : lapd_datalink
- cr : lapd_datalink, lapd_msg_ctx

### - d -

- d_bit_mode : v110_ta_state
- d_bits : osmo_v110_decoded_frame
- data_rate : osmo_v110_sync_ra1
- demux : osmo_i460_schan_desc, osmo_i460_subchan
- dl : lapd_msg_ctx

### - e -

- e_bits : osmo_v110_decoded_frame
- end_to_end : osmo_v110_ta_cfg
- error_ind : osmo_dlsap_prim

### - f -

- fi : osmo_v110_ta
- flags : osmo_v110_ta_cfg
- flow_ctrl : osmo_v110_ta_cfg
- format : lapd_msg_ctx

### - i -

- in_cb_queue_empty : osmo_i460_schan_desc, osmo_i460_subchan_mux
- intermediate_rate : osmo_v110_sync_ra1

### - k -

- k : lapd_datalink

### - l -

- lapd_flags : lapd_datalink
- lctx : lapd_datalink
- length : lapd_msg_ctx
- loc2rem : lapd_datalink
- local : osmo_v110_ta_cfg
- lpd : lapd_msg_ctx

### - m -

- maxf : lapd_datalink
- mode : dl_rel_req_param, lapd_datalink
- more : lapd_history, lapd_msg_ctx
- msg : lapd_history
- mux : osmo_i460_schan_desc, osmo_i460_subchan

### - n -

- n200 : lapd_datalink
- n200_est_rel : lapd_datalink
- n201 : lapd_msg_ctx
- n_recv : lapd_msg_ctx
- n_send : lapd_msg_ctx
- name : l2downstate, lapd_datalink, osmo_v110_ta
- num_bits : osmo_i460_schan_desc

### - o -

- op : l2downstate
- oph : osmo_dlsap_prim
- out_bitbuf : osmo_i460_subchan_demux
- out_bitbuf_size : osmo_i460_subchan_demux
- out_cb_bits : osmo_i460_schan_desc, osmo_i460_subchan_demux
- out_cb_bytes : osmo_i460_schan_desc, osmo_i460_subchan_demux
- out_idx : osmo_i460_subchan_demux
- own_busy : lapd_datalink

### - p -

- p_f : lapd_msg_ctx
- peer_busy : lapd_datalink
- prim : l2downstate
- priv : osmo_v110_ta_cfg

### - r -

- range_hist : lapd_datalink
- rate : osmo_i460_schan_desc, osmo_i460_subchan, osmo_v110_ta_cfg
- rcv_buffer : lapd_datalink
- reestablish : lapd_datalink
- rel_req : osmo_dlsap_prim
- rem2loc : lapd_datalink
- resp : lapd_cr_ent
- retrans_ctr : lapd_datalink
- rout : l2downstate
- rx : v110_ta_state
- rx_cb : osmo_v110_ta_cfg

### - s -

- s_bits : osmo_v110_decoded_frame, v110_ta_state
- s_u : lapd_msg_ctx
- sapi : lapd_msg_ctx
- schan : osmo_i460_timeslot
- send_buffer : lapd_datalink
- send_dlsap : lapd_datalink
- send_out : lapd_datalink
- send_ph_data_req : lapd_datalink
- send_queue : lapd_datalink
- seq_err_cond : lapd_datalink
- state : lapd_datalink, osmo_v110_ta
- states : l2downstate
- status_update_cb : osmo_v110_ta_cfg

### - t -

- t200 : lapd_datalink
- t200_rts : lapd_datalink
- t200_sec : lapd_datalink
- t200_usec : lapd_datalink
- t203 : lapd_datalink
- t203_sec : lapd_datalink
- t203_usec : lapd_datalink
- Tdefs : osmo_v110_ta
- tei : lapd_msg_ctx
- ts : osmo_i460_subchan
- tx : v110_ta_state
- tx_cb : osmo_v110_ta_cfg
- tx_hist : lapd_datalink
- tx_queue : lapd_datalink, osmo_i460_subchan_mux

### - u -

- u : osmo_dlsap_prim
- update_pending_frames : lapd_datalink
- use_sabme : lapd_datalink
- user_data : osmo_i460_schan_desc, osmo_i460_subchan_demux, osmo_i460_subchan_mux
- user_data_chunk_bits : osmo_v110_sync_ra1

### - v -

- v24_flags : v110_ta_state
- v_ack : lapd_datalink
- v_range : lapd_datalink
- v_recv : lapd_datalink
- v_send : lapd_datalink

### - x -

- x_bits : osmo_v110_decoded_frame, v110_ta_state