EXTCON FOR PALMAS/TWL CHIPS

PALMAS USB COMPARATOR
Required Properties:
 - compatible: should contain one of:
   * "ti,palmas-usb-vid".
   * "ti,twl6035-usb-vid".
   * "ti,palmas-usb" (DEPRECATED - use "ti,palmas-usb-vid").
   * "ti,twl6035-usb" (DEPRECATED - use "ti,twl6035-usb-vid").

Optional Properties:
 - ti,wakeup : To enable the wakeup comparator in probe
 - ti,enable-id-detection: Perform ID detection. If id-gpio is specified
		it performs id-detection using GPIO else using OTG core.
 - ti,enable-vbus-detection: Perform VBUS detection.
 - id-gpio: gpio for GPIO ID detection. See gpio binding.
 - debounce-delay-ms: debounce delay for GPIO ID pin in milliseconds.

palmas-usb {
       compatible = "ti,twl6035-usb", "ti,palmas-usb";
       ti,wakeup;
};
