// SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause

/dts-v1/;

#include "qcom-msm8226.dtsi"
#include "pm8226.dtsi"

/delete-node/ &smem_region;

/ {
	model = "Samsung Galaxy Grand 2";
	compatible = "samsung,ms013g", "qcom,msm8226";
	chassis-type = "handset";

	aliases {
		mmc0 = &sdhc_1; /* SDC1 eMMC slot */
		mmc1 = &sdhc_2; /* SDC2 SD card slot */
		serial0 = &blsp1_uart3;
	};

	chosen {
		stdout-path = "serial0:115200n8";
	};

	gpio-hall-sensor {
		compatible = "gpio-keys";

		pinctrl-0 = <&gpio_hall_sensor_default>;
		pinctrl-names = "default";

		label = "GPIO Hall Effect Sensor";

		event-hall-sensor {
			label = "Hall Effect Sensor";
			gpios = <&tlmm 50 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,input-type = <EV_SW>;
			linux,code = <SW_LID>;
			linux,can-disable;
		};
	};

	gpio-keys {
		compatible = "gpio-keys";

		pinctrl-0 = <&gpio_keys_default>;
		pinctrl-names = "default";

		label = "GPIO Buttons";

		button-volume-up {
			label = "Volume Up";
			gpios = <&tlmm 106 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,code = <KEY_VOLUMEUP>;
		};

		button-volume-down {
			label = "Volume Down";
			gpios = <&tlmm 107 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,code = <KEY_VOLUMEDOWN>;
		};

		button-home {
			label = "Home Key";
			gpios = <&tlmm 108 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,code = <KEY_HOMEPAGE>;
		};
	};

	reg_motor_vdd: regulator-motor-vdd {
		compatible = "regulator-fixed";
		regulator-name = "motor_vdd";
		regulator-min-microvolt = <3300000>;
		regulator-max-microvolt = <3300000>;

		gpio = <&tlmm 111 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		enable-active-high;

		pinctrl-0 = <&motor_en_default>;
		pinctrl-names = "default";
	};

	reg_vdd_tsp_a: regulator-vdd-tsp-a {
		compatible = "regulator-fixed";
		regulator-name = "tsp_3p3v";
		regulator-min-microvolt = <3300000>;
		regulator-max-microvolt = <3300000>;

		gpio = <&tlmm 31 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		enable-active-high;

		pinctrl-0 = <&tsp_en_default>;
		pinctrl-names = "default";
	};

	reserved-memory {
		smem_region: smem@fa00000 {
			reg = <0x0fa00000 0x100000>;
			no-map;
		};
	};

	vibrator {
		compatible = "regulator-haptic";
		haptic-supply = <&reg_motor_vdd>;
		min-microvolt = <3300000>;
		max-microvolt = <3300000>;
	};
};

&blsp1_i2c2 {
	status = "okay";

	accelerometer@18 {
		compatible = "bosch,bma255";
		reg = <0x18>;
		interrupts-extended = <&tlmm 64 IRQ_TYPE_EDGE_RISING>;

		vdd-supply = <&pm8226_l19>;
		vddio-supply = <&pm8226_lvs1>;

		pinctrl-0 = <&accel_int_default>;
		pinctrl-names = "default";

		mount-matrix = "0", "1", "0",
			       "-1", "0", "0",
			       "0", "0", "-1";
	};
};

&blsp1_i2c5 {
	status = "okay";

	touchscreen@20 {
		compatible = "zinitix,bt541";

		reg = <0x20>;
		interrupts-extended = <&tlmm 17 IRQ_TYPE_EDGE_FALLING>;

		touchscreen-size-x = <720>;
		touchscreen-size-y = <1280>;

		vcca-supply = <&reg_vdd_tsp_a>;
		vdd-supply = <&pm8226_lvs1>;

		pinctrl-0 = <&tsp_int_default>;
		pinctrl-names = "default";
	};
};

&blsp1_uart3 {
	status = "okay";
};

&rpm_requests {
	regulators {
		compatible = "qcom,rpm-pm8226-regulators";

		pm8226_s3: s3 {
			regulator-min-microvolt = <1200000>;
			regulator-max-microvolt = <1300000>;
		};

		pm8226_s4: s4 {
			regulator-min-microvolt = <1800000>;
			regulator-max-microvolt = <2200000>;
		};

		pm8226_s5: s5 {
			regulator-min-microvolt = <1150000>;
			regulator-max-microvolt = <1150000>;
		};

		pm8226_l1: l1 {
			regulator-min-microvolt = <1225000>;
			regulator-max-microvolt = <1225000>;
		};

		pm8226_l2: l2 {
			regulator-min-microvolt = <1200000>;
			regulator-max-microvolt = <1200000>;
		};

		pm8226_l3: l3 {
			regulator-min-microvolt = <750000>;
			regulator-max-microvolt = <1337500>;
		};

		pm8226_l4: l4 {
			regulator-min-microvolt = <1200000>;
			regulator-max-microvolt = <1200000>;
		};

		pm8226_l5: l5 {
			regulator-min-microvolt = <1200000>;
			regulator-max-microvolt = <1200000>;
		};

		pm8226_l6: l6 {
			regulator-min-microvolt = <1800000>;
			regulator-max-microvolt = <1800000>;
			regulator-allow-set-load;
			regulator-always-on;
		};

		pm8226_l7: l7 {
			regulator-min-microvolt = <1850000>;
			regulator-max-microvolt = <1850000>;
		};

		pm8226_l8: l8 {
			regulator-min-microvolt = <1800000>;
			regulator-max-microvolt = <1800000>;
		};

		pm8226_l9: l9 {
			regulator-min-microvolt = <2050000>;
			regulator-max-microvolt = <2050000>;
		};

		pm8226_l10: l10 {
			regulator-min-microvolt = <1800000>;
			regulator-max-microvolt = <1800000>;
		};

		pm8226_l12: l12 {
			regulator-min-microvolt = <1800000>;
			regulator-max-microvolt = <1800000>;
		};

		pm8226_l14: l14 {
			regulator-min-microvolt = <2750000>;
			regulator-max-microvolt = <2750000>;
		};

		pm8226_l15: l15 {
			regulator-min-microvolt = <2800000>;
			regulator-max-microvolt = <2800000>;
		};

		pm8226_l16: l16 {
			regulator-min-microvolt = <3000000>;
			regulator-max-microvolt = <3350000>;
		};

		pm8226_l17: l17 {
			regulator-min-microvolt = <2950000>;
			regulator-max-microvolt = <2950000>;

			regulator-system-load = <200000>;
			regulator-allow-set-load;
			regulator-always-on;
		};

		pm8226_l18: l18 {
			regulator-min-microvolt = <2950000>;
			regulator-max-microvolt = <2950000>;
		};

		pm8226_l19: l19 {
			regulator-min-microvolt = <2850000>;
			regulator-max-microvolt = <3000000>;
		};

		pm8226_l20: l20 {
			regulator-min-microvolt = <3075000>;
			regulator-max-microvolt = <3075000>;
		};

		pm8226_l21: l21 {
			regulator-min-microvolt = <1800000>;
			regulator-max-microvolt = <2950000>;
			regulator-allow-set-load;
		};

		pm8226_l22: l22 {
			regulator-min-microvolt = <1800000>;
			regulator-max-microvolt = <2950000>;
		};

		pm8226_l23: l23 {
			regulator-min-microvolt = <1800000>;
			regulator-max-microvolt = <3300000>;
		};

		pm8226_l24: l24 {
			regulator-min-microvolt = <1300000>;
			regulator-max-microvolt = <1350000>;
		};

		pm8226_l25: l25 {
			regulator-min-microvolt = <1775000>;
			regulator-max-microvolt = <2125000>;
		};

		pm8226_l26: l26 {
			regulator-min-microvolt = <1225000>;
			regulator-max-microvolt = <1300000>;
		};

		pm8226_l27: l27 {
			regulator-min-microvolt = <2050000>;
			regulator-max-microvolt = <2050000>;
		};

		pm8226_l28: l28 {
			regulator-min-microvolt = <1800000>;
			regulator-max-microvolt = <2950000>;
		};

		pm8226_lvs1: lvs1 {};
	};
};

&sdhc_1 {
	vmmc-supply = <&pm8226_l17>;
	vqmmc-supply = <&pm8226_l6>;

	bus-width = <8>;
	non-removable;

	status = "okay";
};

&sdhc_2 {
	vmmc-supply = <&pm8226_l18>;
	vqmmc-supply = <&pm8226_l21>;

	bus-width = <4>;
	cd-gpios = <&tlmm 38 GPIO_ACTIVE_LOW>;

	pinctrl-0 = <&sdhc2_default_state &sdhc2_cd_default>;
	pinctrl-names = "default";

	status = "okay";
};

&tlmm {
	accel_int_default: accel-int-default-state {
		pins = "gpio64";
		function = "gpio";
		drive-strength = <2>;
		bias-disable;
	};

	gpio_hall_sensor_default: gpio-hall-sensor-default-state {
		pins = "gpio50";
		function = "gpio";
		drive-strength = <2>;
		bias-pull-up;
	};

	gpio_keys_default: gpio-keys-default-state {
		pins = "gpio106", "gpio107", "gpio108";
		function = "gpio";
		drive-strength = <2>;
		bias-pull-up;
	};

	motor_en_default: motor-en-default-state {
		pins = "gpio111";
		function = "gpio";
		drive-strength = <2>;
		bias-disable;
	};

	sdhc2_cd_default: sdhc2-cd-default-state {
		pins = "gpio38";
		function = "gpio";
		drive-strength = <2>;
		bias-disable;
	};

	tsp_en_default: tsp-en-default-state {
		pins = "gpio31";
		function = "gpio";
		drive-strength = <2>;
		bias-disable;
	};

	tsp_int_default: tsp-int-default-state {
		pins = "gpio17";
		function = "gpio";
		drive-strength = <2>;
		bias-disable;
	};
};
