// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
/*
 * Copyright © 2017-2020 MediaTek Inc.
 * Author: Sean Wang <sean.wang@mediatek.com>
 *	   Ryder Lee <ryder.lee@mediatek.com>
 *
 */

#include "mt7623.dtsi"
#include <dt-bindings/memory/mt2701-larb-port.h>

/ {
	aliases {
		rdma0 = &rdma0;
		rdma1 = &rdma1;
	};

	g3dsys: syscon@13000000 {
		compatible = "mediatek,mt7623-g3dsys",
			     "mediatek,mt2701-g3dsys",
			     "syscon";
		reg = <0 0x13000000 0 0x200>;
		#clock-cells = <1>;
		#reset-cells = <1>;
	};

	mali: gpu@13040000 {
		compatible = "mediatek,mt7623-mali", "arm,mali-450";
		reg = <0 0x13040000 0 0x30000>;
		interrupts = <GIC_SPI 170 IRQ_TYPE_LEVEL_LOW>,
			     <GIC_SPI 171 IRQ_TYPE_LEVEL_LOW>,
			     <GIC_SPI 172 IRQ_TYPE_LEVEL_LOW>,
			     <GIC_SPI 173 IRQ_TYPE_LEVEL_LOW>,
			     <GIC_SPI 174 IRQ_TYPE_LEVEL_LOW>,
			     <GIC_SPI 175 IRQ_TYPE_LEVEL_LOW>,
			     <GIC_SPI 176 IRQ_TYPE_LEVEL_LOW>,
			     <GIC_SPI 177 IRQ_TYPE_LEVEL_LOW>,
			     <GIC_SPI 178 IRQ_TYPE_LEVEL_LOW>,
			     <GIC_SPI 179 IRQ_TYPE_LEVEL_LOW>,
			     <GIC_SPI 180 IRQ_TYPE_LEVEL_LOW>;
		interrupt-names = "gp", "gpmmu", "pp0", "ppmmu0", "pp1",
				  "ppmmu1", "pp2", "ppmmu2", "pp3", "ppmmu3",
				  "pp";
		clocks = <&topckgen CLK_TOP_MMPLL>,
			 <&g3dsys CLK_G3DSYS_CORE>;
		clock-names = "bus", "core";
		power-domains = <&scpsys MT2701_POWER_DOMAIN_MFG>;
		resets = <&g3dsys MT2701_G3DSYS_CORE_RST>;
	};

	mmsys: syscon@14000000 {
		compatible = "mediatek,mt7623-mmsys",
			     "mediatek,mt2701-mmsys",
			     "syscon";
		reg = <0 0x14000000 0 0x1000>;
		#clock-cells = <1>;
	};

	larb0: larb@14010000 {
		compatible = "mediatek,mt7623-smi-larb",
			     "mediatek,mt2701-smi-larb";
		reg = <0 0x14010000 0 0x1000>;
		mediatek,smi = <&smi_common>;
		mediatek,larb-id = <0>;
		clocks = <&mmsys CLK_MM_SMI_LARB0>,
			 <&mmsys CLK_MM_SMI_LARB0>;
		clock-names = "apb", "smi";
		power-domains = <&scpsys MT2701_POWER_DOMAIN_DISP>;
	};

	larb1: larb@16010000 {
		compatible = "mediatek,mt7623-smi-larb",
			     "mediatek,mt2701-smi-larb";
		reg = <0 0x16010000 0 0x1000>;
		mediatek,smi = <&smi_common>;
		mediatek,larb-id = <1>;
		clocks = <&vdecsys CLK_VDEC_CKGEN>,
			 <&vdecsys CLK_VDEC_LARB>;
		clock-names = "apb", "smi";
		power-domains = <&scpsys MT2701_POWER_DOMAIN_VDEC>;
	};

	larb2: larb@15001000 {
		compatible = "mediatek,mt7623-smi-larb",
			     "mediatek,mt2701-smi-larb";
		reg = <0 0x15001000 0 0x1000>;
		mediatek,smi = <&smi_common>;
		mediatek,larb-id = <2>;
		clocks = <&imgsys CLK_IMG_SMI_COMM>,
			 <&imgsys CLK_IMG_SMI_COMM>;
		clock-names = "apb", "smi";
		power-domains = <&scpsys MT2701_POWER_DOMAIN_ISP>;
	};

	imgsys: syscon@15000000 {
		compatible = "mediatek,mt7623-imgsys",
			     "mediatek,mt2701-imgsys",
			     "syscon";
		reg = <0 0x15000000 0 0x1000>;
		#clock-cells = <1>;
	};

	iommu: mmsys_iommu@10205000 {
		compatible = "mediatek,mt7623-m4u",
			     "mediatek,mt2701-m4u";
		reg = <0 0x10205000 0 0x1000>;
		interrupts = <GIC_SPI 106 IRQ_TYPE_LEVEL_LOW>;
		clocks = <&infracfg CLK_INFRA_M4U>;
		clock-names = "bclk";
		mediatek,larbs = <&larb0 &larb1 &larb2>;
		#iommu-cells = <1>;
	};

	jpegdec: jpegdec@15004000 {
		compatible = "mediatek,mt7623-jpgdec",
			     "mediatek,mt2701-jpgdec";
		reg = <0 0x15004000 0 0x1000>;
		interrupts = <GIC_SPI 143 IRQ_TYPE_LEVEL_LOW>;
		clocks = <&imgsys CLK_IMG_JPGDEC_SMI>,
			 <&imgsys CLK_IMG_JPGDEC>;
		clock-names = "jpgdec-smi",
			      "jpgdec";
		power-domains = <&scpsys MT2701_POWER_DOMAIN_ISP>;
		iommus = <&iommu MT2701_M4U_PORT_JPGDEC_WDMA>,
			 <&iommu MT2701_M4U_PORT_JPGDEC_BSDMA>;
	};

	smi_common: smi@1000c000 {
		compatible = "mediatek,mt7623-smi-common",
			     "mediatek,mt2701-smi-common";
		reg = <0 0x1000c000 0 0x1000>;
		clocks = <&infracfg CLK_INFRA_SMI>,
			 <&mmsys CLK_MM_SMI_COMMON>,
			 <&infracfg CLK_INFRA_SMI>;
		clock-names = "apb", "smi", "async";
		power-domains = <&scpsys MT2701_POWER_DOMAIN_DISP>;
	};

	ovl: ovl@14007000 {
		compatible = "mediatek,mt7623-disp-ovl",
			     "mediatek,mt2701-disp-ovl";
		reg = <0 0x14007000 0 0x1000>;
		interrupts = <GIC_SPI 153 IRQ_TYPE_LEVEL_LOW>;
		clocks = <&mmsys CLK_MM_DISP_OVL>;
		iommus = <&iommu MT2701_M4U_PORT_DISP_OVL_0>;
	};

	rdma0: rdma@14008000 {
		compatible = "mediatek,mt7623-disp-rdma",
			     "mediatek,mt2701-disp-rdma";
		reg = <0 0x14008000 0 0x1000>;
		interrupts = <GIC_SPI 152 IRQ_TYPE_LEVEL_LOW>;
		clocks = <&mmsys CLK_MM_DISP_RDMA>;
		iommus = <&iommu MT2701_M4U_PORT_DISP_RDMA>;
	};

	wdma@14009000 {
		compatible = "mediatek,mt7623-disp-wdma",
			     "mediatek,mt2701-disp-wdma";
		reg = <0 0x14009000 0 0x1000>;
		interrupts = <GIC_SPI 154 IRQ_TYPE_LEVEL_LOW>;
		clocks = <&mmsys CLK_MM_DISP_WDMA>;
		iommus = <&iommu MT2701_M4U_PORT_DISP_WDMA>;
	};

	bls: pwm@1400a000 {
		compatible = "mediatek,mt7623-disp-pwm",
			     "mediatek,mt2701-disp-pwm";
		reg = <0 0x1400a000 0 0x1000>;
		#pwm-cells = <2>;
		clocks = <&mmsys CLK_MM_MDP_BLS_26M>,
			 <&mmsys CLK_MM_DISP_BLS>;
		clock-names = "main", "mm";
		status = "disabled";
	};

	color: color@1400b000 {
		compatible = "mediatek,mt7623-disp-color",
			     "mediatek,mt2701-disp-color";
		reg = <0 0x1400b000 0 0x1000>;
		interrupts = <GIC_SPI 156 IRQ_TYPE_LEVEL_LOW>;
		clocks = <&mmsys CLK_MM_DISP_COLOR>;
	};

	dsi: dsi@1400c000 {
		compatible = "mediatek,mt7623-dsi",
			     "mediatek,mt2701-dsi";
		reg = <0 0x1400c000 0 0x1000>;
		interrupts = <GIC_SPI 157 IRQ_TYPE_LEVEL_LOW>;
		clocks = <&mmsys CLK_MM_DSI_ENGINE>,
			 <&mmsys CLK_MM_DSI_DIG>,
			 <&mipi_tx0>;
		clock-names = "engine", "digital", "hs";
		phys = <&mipi_tx0>;
		phy-names = "dphy";
		status = "disabled";
	};

	mutex: mutex@1400e000 {
		compatible = "mediatek,mt7623-disp-mutex",
			     "mediatek,mt2701-disp-mutex";
		reg = <0 0x1400e000 0 0x1000>;
		interrupts = <GIC_SPI 161 IRQ_TYPE_LEVEL_LOW>;
		clocks = <&mmsys CLK_MM_MUTEX_32K>;
	};

	rdma1: rdma@14012000 {
		compatible = "mediatek,mt7623-disp-rdma",
			     "mediatek,mt2701-disp-rdma";
		reg = <0 0x14012000 0 0x1000>;
		interrupts = <GIC_SPI 164 IRQ_TYPE_LEVEL_LOW>;
		clocks = <&mmsys CLK_MM_DISP_RDMA1>;
		iommus = <&iommu MT2701_M4U_PORT_DISP_RDMA1>;
	};

	dpi0: dpi@14014000 {
		compatible = "mediatek,mt7623-dpi",
			     "mediatek,mt2701-dpi";
		reg = <0 0x14014000 0 0x1000>;
		interrupts = <GIC_SPI 194 IRQ_TYPE_LEVEL_LOW>;
		clocks = <&mmsys CLK_MM_DPI1_DIGL>,
			 <&mmsys CLK_MM_DPI1_ENGINE>,
			 <&apmixedsys CLK_APMIXED_TVDPLL>;
		clock-names = "pixel", "engine", "pll";
		status = "disabled";
	};

	hdmi0: hdmi@14015000 {
		compatible = "mediatek,mt7623-hdmi",
			     "mediatek,mt2701-hdmi";
		reg = <0 0x14015000 0 0x400>;
		clocks = <&mmsys CLK_MM_HDMI_PIXEL>,
			 <&mmsys CLK_MM_HDMI_PLL>,
			 <&mmsys CLK_MM_HDMI_AUDIO>,
			 <&mmsys CLK_MM_HDMI_SPDIF>;
		clock-names = "pixel", "pll", "bclk", "spdif";
		phys = <&hdmi_phy>;
		phy-names = "hdmi";
		mediatek,syscon-hdmi = <&mmsys 0x900>;
		cec = <&cec>;
		status = "disabled";
	};

	mipi_tx0: dsi-phy@10010000 {
		compatible = "mediatek,mt7623-mipi-tx",
			     "mediatek,mt2701-mipi-tx";
		reg = <0 0x10010000 0 0x90>;
		clocks = <&clk26m>;
		clock-output-names = "mipi_tx0_pll";
		#clock-cells = <0>;
		#phy-cells = <0>;
	};

	cec: cec@10012000 {
		compatible = "mediatek,mt7623-cec",
			     "mediatek,mt8173-cec";
		reg = <0 0x10012000 0 0xbc>;
		interrupts = <GIC_SPI 182 IRQ_TYPE_LEVEL_LOW>;
		clocks = <&infracfg CLK_INFRA_CEC>;
		status = "disabled";
	};

	hdmi_phy: hdmi-phy@10209100 {
		compatible = "mediatek,mt7623-hdmi-phy",
			     "mediatek,mt2701-hdmi-phy";
		reg = <0 0x10209100 0 0x24>;
		clocks = <&apmixedsys CLK_APMIXED_HDMI_REF>;
		clock-names = "pll_ref";
		clock-output-names = "hdmitx_dig_cts";
		#clock-cells = <0>;
		#phy-cells = <0>;
		status = "disabled";
	};

	hdmiddc0: i2c@11013000 {
		compatible = "mediatek,mt7623-hdmi-ddc",
			     "mediatek,mt8173-hdmi-ddc";
		interrupts = <GIC_SPI 81 IRQ_TYPE_LEVEL_LOW>;
		reg = <0 0x11013000 0 0x1C>;
		clocks = <&pericfg CLK_PERI_I2C3>;
		clock-names = "ddc-i2c";
		status = "disabled";
	};
};

&pio {
	hdmi_pins_a: hdmi-default {
		pins-hdmi {
			pinmux = <MT7623_PIN_123_HTPLG_FUNC_HTPLG>;
			input-enable;
			bias-pull-down;
		};
	};

	hdmi_ddc_pins_a: hdmi_ddc-default {
		pins-hdmi-ddc {
			pinmux = <MT7623_PIN_124_GPIO124_FUNC_HDMISCK>,
				 <MT7623_PIN_125_GPIO125_FUNC_HDMISD>;
		};
	};
};
