// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later
/*
 * Copyright 2012 Armadeus Systems - <support@armadeus.com>
 */

/dts-v1/;
#include "imx28.dtsi"

/ {
	model = "Armadeus Systems APF28 module";
	compatible = "armadeus,imx28-apf28", "fsl,imx28";

	memory@40000000 {
		device_type = "memory";
		reg = <0x40000000 0x08000000>;
	};
};

&duart {
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&duart_pins_a>;
	status = "okay";
};

&gpmi {
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&gpmi_pins_a &gpmi_status_cfg>;
	status = "okay";

	partition@0 {
		label = "u-boot";
		reg = <0x0 0x300000>;
	};

	partition@300000 {
		label = "env";
		reg = <0x300000 0x80000>;
	};

	partition@380000 {
		label = "env2";
		reg = <0x380000 0x80000>;
	};

	partition@400000 {
		label = "dtb";
		reg = <0x400000 0x80000>;
	};

	partition@480000 {
		label = "splash";
		reg = <0x480000 0x80000>;
	};

	partition@500000 {
		label = "kernel";
		reg = <0x500000 0x800000>;
	};

	partition@d00000 {
		label = "rootfs";
		reg = <0xd00000 0xf300000>;
	};
};

&mac0 {
	phy-mode = "rmii";
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&mac0_pins_a>;
	phy-reset-gpios = <&gpio4 13 GPIO_ACTIVE_LOW>;
	status = "okay";
};
