// SPDX-License-Identifier: (GPL-2.0+ OR MIT)
/*
 * Device Tree file for Marvell Armada 388 Reference Design board
 * (RD-88F6820-AP)
 *
 *  Copyright (C) 2014 Marvell
 *
 * Gregory CLEMENT <gregory.clement@free-electrons.com>
 * Thomas Petazzoni <thomas.petazzoni@free-electrons.com>
 */

/dts-v1/;
#include "armada-388.dtsi"

/ {
	model = "Marvell Armada 385 Reference Design";
	compatible = "marvell,a385-rd", "marvell,armada388",
		"marvell,armada385","marvell,armada380";

	chosen {
		stdout-path = "serial0:115200n8";
	};

	memory {
		device_type = "memory";
		reg = <0x00000000 0x10000000>; /* 256 MB */
	};

	soc {
		ranges = <MBUS_ID(0xf0, 0x01) 0 0xf1000000 0x100000
			  MBUS_ID(0x01, 0x1d) 0 0xfff00000 0x100000
			  MBUS_ID(0x09, 0x19) 0 0xf1100000 0x10000
			  MBUS_ID(0x09, 0x15) 0 0xf1110000 0x10000>;

		internal-regs {
			i2c@11000 {
				status = "okay";
				clock-frequency = <100000>;
			};

			sdhci@d8000 {
				pinctrl-names = "default";
				pinctrl-0 = <&sdhci_pins>;
				broken-cd;
				no-1-8-v;
				wp-inverted;
				bus-width = <8>;
				status = "okay";
			};

			serial@12000 {
				status = "okay";
			};

			ethernet@30000 {
				status = "okay";
				phy = <&phy0>;
				phy-mode = "rgmii-id";
			};

			ethernet@70000 {
				status = "okay";
				phy = <&phy1>;
				phy-mode = "rgmii-id";
			};


			mdio@72004 {
				phy0: ethernet-phy@0 {
					reg = <0>;
				};

				phy1: ethernet-phy@1 {
					reg = <1>;
				};
			};

			usb3@f0000 {
				status = "okay";
			};
		};

		pcie {
			status = "okay";
			/*
			 * One PCIe units is accessible through
			 * standard PCIe slot on the board.
			 */
			pcie@1,0 {
				/* Port 0, Lane 0 */
				status = "okay";
			};
		};
	};
};

&spi0 {
	status = "okay";

	flash@0 {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <1>;
		compatible = "st,m25p128", "jedec,spi-nor";
		reg = <0>; /* Chip select 0 */
		spi-max-frequency = <108000000>;
	};
};

