// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later
/*
 * Copyright (C) 2014 Marek Vasut <marex@denx.de>
 */

#include "imx28.dtsi"

/ {
	model = "Aries/DENX M28";
	compatible = "aries,m28", "denx,m28", "fsl,imx28";

	memory@40000000 {
		device_type = "memory";
		reg = <0x40000000 0x08000000>;
	};

	reg_3p3v: regulator-0 {
		compatible = "regulator-fixed";
		regulator-name = "3P3V";
		regulator-min-microvolt = <3300000>;
		regulator-max-microvolt = <3300000>;
		regulator-always-on;
	};
};

&gpmi {
	#address-cells = <1>;
	#size-cells = <1>;
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&gpmi_pins_a &gpmi_status_cfg>;
	status = "okay";
};

&i2c0 {
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&i2c0_pins_a>;
	status = "okay";

	rtc: rtc@68 {
		compatible = "st,m41t62";
		reg = <0x68>;
	};
};
