// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT
/*
 * Broadcom BCM470X / BCM5301X ARM platform code.
 * DTS for Netgear R6300 V2
 *
 * Copyright (C) 2014 Rafał Miłecki <zajec5@gmail.com>
 */

/dts-v1/;

#include "bcm4708.dtsi"
#include "bcm5301x-nand-cs0-bch8.dtsi"

/ {
	compatible = "netgear,r6300-v2", "brcm,bcm4708";
	model = "Netgear R6300 V2 (BCM4708)";

	chosen {
		bootargs = "console=ttyS0,115200";
	};

	memory@0 {
		device_type = "memory";
		reg = <0x00000000 0x08000000>,
		      <0x88000000 0x08000000>;
	};

	leds {
		compatible = "gpio-leds";

		led-logo {
			label = "bcm53xx:white:logo";
			gpios = <&chipcommon 1 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
			linux,default-trigger = "default-on";
		};

		led-power0 {
			label = "bcm53xx:green:power";
			gpios = <&chipcommon 2 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		led-power1 {
			label = "bcm53xx:amber:power";
			gpios = <&chipcommon 3 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,default-trigger = "default-on";
		};

		led-usb {
			label = "bcm53xx:blue:usb";
			gpios = <&chipcommon 8 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		led-wireless {
			label = "bcm53xx:blue:wireless";
			gpios = <&chipcommon 11 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};
	};

	gpio-keys {
		compatible = "gpio-keys";

		button-wps {
			label = "WPS";
			linux,code = <KEY_WPS_BUTTON>;
			gpios = <&chipcommon 4 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		button-rfkill {
			label = "WiFi";
			linux,code = <KEY_RFKILL>;
			gpios = <&chipcommon 5 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		button-restart {
			label = "Reset";
			linux,code = <KEY_RESTART>;
			gpios = <&chipcommon 6 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};
	};
};

&spi_nor {
	status = "okay";
};

&usb3_phy {
	status = "okay";
};
