// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
/ {
	model = "QNAP TS219 family";
	compatible = "qnap,ts219", "marvell,kirkwood";

	memory {
		device_type = "memory";
		reg = <0x00000000 0x20000000>;
	};

	chosen {
		bootargs = "console=ttyS0,115200n8";
		stdout-path = &uart0;
	};

	ocp@f1000000 {
		i2c@11000 {
			status = "okay";
			clock-frequency = <400000>;

			s35390a: s35390a@30 {
				compatible = "s35390a";
				reg = <0x30>;
			};
		};
		serial@12000 {
			status = "okay";
		};
		serial@12100 {
			status = "okay";
		};
		poweroff@12100 {
			compatible = "qnap,power-off";
			reg = <0x12100 0x100>;
			clocks = <&gate_clk 7>;
		};
		spi@10600 {
			status = "okay";

			m25p128@0 {
				#address-cells = <1>;
				#size-cells = <1>;
				compatible = "m25p128", "jedec,spi-nor";
				reg = <0>;
				spi-max-frequency = <20000000>;
				mode = <0>;

				partition@0 {
					reg = <0x00000000 0x00080000>;
					label = "U-Boot";
				};

				partition@200000 {
					reg = <0x00200000 0x00200000>;
					label = "Kernel";
				};

				partition@400000 {
					reg = <0x00400000 0x00900000>;
					label = "RootFS1";
				};
				partition@d00000 {
					reg = <0x00d00000 0x00300000>;
					label = "RootFS2";
				};
				partition@40000 {
					reg = <0x00080000 0x00040000>;
					label = "U-Boot Config";
				};
				partition@c0000 {
					reg = <0x000c0000 0x00140000>;
					label = "NAS Config";
				};
			};
		};
		sata@80000 {
			pinctrl-0 = <&pmx_sata0 &pmx_sata1>;
			pinctrl-names = "default";
			status = "okay";
			nr-ports = <2>;
		};
	};
};

&mdio {
	status = "okay";

	ethphy0: ethernet-phy@X {
		/* overwrite reg property in board file */
	};
};

&eth0 {
	status = "okay";
	ethernet0-port@0 {
		phy-handle = <&ethphy0>;
	};
};

&pciec {
	status = "okay";
};

&pcie0 {
	status = "okay";
};

&rtc {
	/*
	 * There is a s35390a available on the i2c bus, the internal rtc isn't
	 * working (probably no crystal assembled).
	 */
	status = "disabled";
};
