// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
/dts-v1/;
#include "imx28.dtsi"

/ {
	model = "Bluegiga APX4 Development Kit";
	compatible = "bluegiga,apx4devkit", "fsl,imx28";

	memory@40000000 {
		device_type = "memory";
		reg = <0x40000000 0x04000000>;
	};


	reg_3p3v: regulator-3p3v {
		compatible = "regulator-fixed";
		regulator-name = "3P3V";
		regulator-min-microvolt = <3300000>;
		regulator-max-microvolt = <3300000>;
		regulator-always-on;
	};

	sound {
		compatible = "bluegiga,apx4devkit-sgtl5000",
			     "fsl,mxs-audio-sgtl5000";
		model = "apx4devkit-sgtl5000";
		saif-controllers = <&saif0 &saif1>;
		audio-codec = <&sgtl5000>;
	};

	leds {
		compatible = "gpio-leds";

		user {
			label = "Heartbeat";
			gpios = <&gpio3 28 0>;
			linux,default-trigger = "heartbeat";
		};
	};
};

&auart0 {
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&auart0_pins_a>;
	status = "okay";
};

&auart1 {
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&auart1_2pins_a>;
	status = "okay";
};

&auart2 {
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&auart2_2pins_a>;
	status = "okay";
};

&duart {
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&duart_pins_a>;
	status = "okay";
};

&gpmi {
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&gpmi_pins_a &gpmi_status_cfg>;
	status = "okay";
};

&lcdif {
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&lcdif_24bit_pins_a
		     &lcdif_pins_apx4>;
	display = <&display0>;
	status = "okay";

	display0: display0 {
		bits-per-pixel = <32>;
		bus-width = <24>;

		display-timings {
			native-mode = <&timing0>;
			timing0: timing0 {
				clock-frequency = <30000000>;
				hactive = <800>;
				vactive = <480>;
				hback-porch = <88>;
				hfront-porch = <40>;
				vback-porch = <32>;
				vfront-porch = <13>;
				hsync-len = <48>;
				vsync-len = <3>;
				hsync-active = <1>;
				vsync-active = <1>;
				de-active = <1>;
				pixelclk-active = <0>;
			};
		};
	};
};

&i2c0 {
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&i2c0_pins_a>;
	status = "okay";

	sgtl5000: codec@a {
		compatible = "fsl,sgtl5000";
		reg = <0x0a>;
		#sound-dai-cells = <0>;
		VDDA-supply = <&reg_3p3v>;
		VDDIO-supply = <&reg_3p3v>;
		clocks = <&saif0>;
	};

	pcf8563: rtc@51 {
		compatible = "phg,pcf8563";
		reg = <0x51>;
	};
};

&mac0 {
	phy-mode = "rmii";
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&mac0_pins_a>;
	status = "okay";
};

&pinctrl {
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&hog_pins_a>;

	hog_pins_a: hog@0 {
		reg = <0>;
		fsl,pinmux-ids = <
			MX28_PAD_GPMI_CE1N__GPIO_0_17
			MX28_PAD_GPMI_RDY1__GPIO_0_21
			MX28_PAD_SSP2_MISO__GPIO_2_18
			MX28_PAD_SSP2_SS0__AUART3_TX /* was: 0x2131 - MX28_PAD_SSP2_SS0__GPIO_2_19 */
			MX28_PAD_PWM3__GPIO_3_28
			MX28_PAD_LCD_RESET__GPIO_3_30
			MX28_PAD_JTAG_RTCK__GPIO_4_20
		>;
		fsl,drive-strength = <MXS_DRIVE_4mA>;
		fsl,voltage = <MXS_VOLTAGE_HIGH>;
		fsl,pull-up = <MXS_PULL_DISABLE>;
	};

	lcdif_pins_apx4: lcdif-apx4@0 {
		reg = <0>;
		fsl,pinmux-ids = <
			MX28_PAD_LCD_RD_E__LCD_VSYNC
			MX28_PAD_LCD_WR_RWN__LCD_HSYNC
			MX28_PAD_LCD_RS__LCD_DOTCLK
			MX28_PAD_LCD_CS__LCD_ENABLE
		>;
		fsl,drive-strength = <MXS_DRIVE_4mA>;
		fsl,voltage = <MXS_VOLTAGE_HIGH>;
		fsl,pull-up = <MXS_PULL_DISABLE>;
	};

	mmc2_4bit_pins_apx4: mmc2-4bit-apx4@0 {
		reg = <0>;
		fsl,pinmux-ids = <
			MX28_PAD_SSP0_DATA4__SSP2_D0
			MX28_PAD_SSP0_DATA5__SSP2_D3
			MX28_PAD_SSP0_DATA6__SSP2_CMD
			MX28_PAD_SSP0_DATA7__SSP2_SCK
			MX28_PAD_SSP2_SS1__SSP2_D1
			MX28_PAD_SSP2_SS2__SSP2_D2
		>;
		fsl,drive-strength = <MXS_DRIVE_8mA>;
		fsl,voltage = <MXS_VOLTAGE_HIGH>;
		fsl,pull-up = <MXS_PULL_ENABLE>;
	};

	mmc2_sck_cfg_apx4: mmc2-sck-cfg-apx4@0 {
		reg = <0>;
		fsl,pinmux-ids = <
			MX28_PAD_SSP0_DATA7__SSP2_SCK
		>;
		fsl,drive-strength = <MXS_DRIVE_12mA>;
		fsl,pull-up = <MXS_PULL_DISABLE>;
	};
};

&saif0 {
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&saif0_pins_a>;
	status = "okay";
};

&saif1 {
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&saif1_pins_a>;
	fsl,saif-master = <&saif0>;
	status = "okay";
};

&ssp0 {
	compatible = "fsl,imx28-mmc";
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&mmc0_4bit_pins_a &mmc0_sck_cfg>;
	bus-width = <4>;
	status = "okay";
};

&ssp2 {
	compatible = "fsl,imx28-mmc";
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&mmc2_4bit_pins_apx4 &mmc2_sck_cfg_apx4>;
	bus-width = <4>;
	status = "okay";
};

&usb1 {
      status = "okay";
};

&usbphy1 {
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&usb1_pins_a>;
	status = "okay";
};
