// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-only

/dts-v1/;

#include "omap34xx.dtsi"
#include "logicpd-som-lv.dtsi"
#include "logicpd-som-lv-baseboard.dtsi"
#include "omap-gpmc-smsc9221.dtsi"

/ {
	model = "LogicPD Zoom OMAP35xx SOM-LV Development Kit";
	compatible = "logicpd,dm3730-som-lv-devkit", "ti,omap3430", "ti,omap3";
};

&omap3_pmx_core2 {
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&hsusb2_2_pins>;
	hsusb2_2_pins: hsusb2-2-pins {
		pinctrl-single,pins = <
			OMAP3430_CORE2_IOPAD(0x25f0, PIN_OUTPUT | MUX_MODE3)            /* etk_d10.hsusb2_clk */
			OMAP3430_CORE2_IOPAD(0x25f2, PIN_OUTPUT | MUX_MODE3)            /* etk_d11.hsusb2_stp */
			OMAP3430_CORE2_IOPAD(0x25f4, PIN_INPUT_PULLDOWN | MUX_MODE3)    /* etk_d12.hsusb2_dir */
			OMAP3430_CORE2_IOPAD(0x25f6, PIN_INPUT_PULLDOWN | MUX_MODE3)    /* etk_d13.hsusb2_nxt */
			OMAP3430_CORE2_IOPAD(0x25f8, PIN_INPUT_PULLDOWN | MUX_MODE3)    /* etk_d14.hsusb2_data0 */
			OMAP3430_CORE2_IOPAD(0x25fa, PIN_INPUT_PULLDOWN | MUX_MODE3)    /* etk_d15.hsusb2_data1 */
		>;
	};
};
