// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT
/*
 * Broadcom BCM470X / BCM5301X ARM platform code.
 * DTS for Luxul XWC-1000
 *
 * Copyright 2014 Luxul Inc.
 */

/dts-v1/;

#include "bcm4708.dtsi"
#include "bcm5301x-nand-cs0-bch8.dtsi"

/ {
	compatible = "luxul,xwc-1000", "brcm,bcm4708";
	model = "Luxul XWC-1000 (BCM4708)";

	chosen {
		bootargs = "console=ttyS0,115200 earlycon";
	};

	memory@0 {
		device_type = "memory";
		reg = <0x00000000 0x08000000>;
	};

	nvram@1eff0000 {
		compatible = "brcm,nvram";
		reg = <0x1eff0000 0x10000>;

		et0macaddr: et0macaddr {
		};
	};

	nand_controller: nand-controller@18028000 {
		nand@0 {
			partitions {
				compatible = "fixed-partitions";
				#address-cells = <1>;
				#size-cells = <1>;

				partition@0 {
					label = "ubi";
					reg = <0x00000000 0x08000000>;
				};
			};
		};
	};

	leds {
		compatible = "gpio-leds";

		led-status {
			label = "bcm53xx:green:status";
			gpios = <&chipcommon 0 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
			linux,default-trigger = "timer";
		};
	};

	gpio-keys {
		compatible = "gpio-keys";

		button-restart {
			label = "Reset";
			linux,code = <KEY_RESTART>;
			gpios = <&chipcommon 7 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};
	};
};

&gmac0 {
	nvmem-cells = <&et0macaddr>;
	nvmem-cell-names = "mac-address";
};

&spi_nor {
	status = "okay";
};

&srab {
	status = "okay";

	ports {
		port@4 {
			label = "lan";
		};

		port@5 {
			label = "cpu";
		};

		port@7 {
			status = "disabled";
		};

		port@8 {
			status = "disabled";
		};
	};
};
