// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-only
/*
 * am335x-igep0033.dtsi - Device Tree file for IGEP COM AQUILA AM335x
 *
 * Copyright (C) 2013 ISEE 2007 SL - https://www.isee.biz
 */

/dts-v1/;

#include "am33xx.dtsi"
#include <dt-bindings/interrupt-controller/irq.h>

/ {
	cpus {
		cpu@0 {
			cpu0-supply = <&vdd1_reg>;
		};
	};

	memory@80000000 {
		device_type = "memory";
		reg = <0x80000000 0x10000000>; /* 256 MB */
	};

	leds {
		pinctrl-names = "default";
		pinctrl-0 = <&leds_pins>;

		compatible = "gpio-leds";

		led0 {
			label = "com:green:user";
			gpios = <&gpio1 23 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
			default-state = "on";
		};
	};

	vbat: fixedregulator0 {
		compatible = "regulator-fixed";
		regulator-name = "vbat";
		regulator-min-microvolt = <5000000>;
		regulator-max-microvolt = <5000000>;
		regulator-boot-on;
	};

	vmmc: fixedregulator1 {
		compatible = "regulator-fixed";
		regulator-name = "vmmc";
		regulator-min-microvolt = <3300000>;
		regulator-max-microvolt = <3300000>;
	};
};

&am33xx_pinmux {
	i2c0_pins: i2c0-pins {
		pinctrl-single,pins = <
			AM33XX_PADCONF(AM335X_PIN_I2C0_SDA, PIN_INPUT_PULLUP, MUX_MODE0)
			AM33XX_PADCONF(AM335X_PIN_I2C0_SCL, PIN_INPUT_PULLUP, MUX_MODE0)
		>;
	};

	nandflash_pins: nandflash-pins {
		pinctrl-single,pins = <
			AM33XX_PADCONF(AM335X_PIN_GPMC_AD0, PIN_INPUT_PULLUP, MUX_MODE0)
			AM33XX_PADCONF(AM335X_PIN_GPMC_AD1, PIN_INPUT_PULLUP, MUX_MODE0)
			AM33XX_PADCONF(AM335X_PIN_GPMC_AD2, PIN_INPUT_PULLUP, MUX_MODE0)
			AM33XX_PADCONF(AM335X_PIN_GPMC_AD3, PIN_INPUT_PULLUP, MUX_MODE0)
			AM33XX_PADCONF(AM335X_PIN_GPMC_AD4, PIN_INPUT_PULLUP, MUX_MODE0)
			AM33XX_PADCONF(AM335X_PIN_GPMC_AD5, PIN_INPUT_PULLUP, MUX_MODE0)
			AM33XX_PADCONF(AM335X_PIN_GPMC_AD6, PIN_INPUT_PULLUP, MUX_MODE0)
			AM33XX_PADCONF(AM335X_PIN_GPMC_AD7, PIN_INPUT_PULLUP, MUX_MODE0)
			AM33XX_PADCONF(AM335X_PIN_GPMC_WAIT0, PIN_INPUT_PULLUP, MUX_MODE0)
			AM33XX_PADCONF(AM335X_PIN_GPMC_WPN, PIN_INPUT_PULLUP, MUX_MODE7)	/* gpmc_wpn.gpio0_31 */
			AM33XX_PADCONF(AM335X_PIN_GPMC_CSN0, PIN_OUTPUT, MUX_MODE0)
			AM33XX_PADCONF(AM335X_PIN_GPMC_ADVN_ALE, PIN_OUTPUT, MUX_MODE0)
			AM33XX_PADCONF(AM335X_PIN_GPMC_OEN_REN, PIN_OUTPUT, MUX_MODE0)
			AM33XX_PADCONF(AM335X_PIN_GPMC_WEN, PIN_OUTPUT, MUX_MODE0)
			AM33XX_PADCONF(AM335X_PIN_GPMC_BEN0_CLE, PIN_OUTPUT, MUX_MODE0)
		>;
	};

	uart0_pins: uart0-pins {
		pinctrl-single,pins = <
			AM33XX_PADCONF(AM335X_PIN_UART0_RXD, PIN_INPUT_PULLUP, MUX_MODE0)
			AM33XX_PADCONF(AM335X_PIN_UART0_TXD, PIN_OUTPUT_PULLDOWN, MUX_MODE0)
		>;
	};

	leds_pins: leds-pins {
		pinctrl-single,pins = <
			AM33XX_PADCONF(AM335X_PIN_GPMC_A7, PIN_OUTPUT_PULLDOWN, MUX_MODE7)	/* gpmc_a7.gpio1_23 */
		>;
	};
};

&mac_sw {
	status = "okay";
};

&davinci_mdio_sw {

	ethphy0: ethernet-phy@0 {
		reg = <0>;
	};

	ethphy1: ethernet-phy@1 {
		reg = <1>;
	};
};

&cpsw_port1 {
	phy-handle = <&ethphy0>;
	phy-mode = "rmii";
	ti,dual-emac-pvid = <1>;
};

&cpsw_port2 {
	phy-handle = <&ethphy1>;
	phy-mode = "rmii";
	ti,dual-emac-pvid = <2>;
};

&elm {
	status = "okay";
};

&gpmc {
	status = "okay";
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&nandflash_pins>;

	ranges = <0 0 0x08000000 0x1000000>;	/* CS0: 16MB for NAND */

	nand@0,0 {
		compatible = "ti,omap2-nand";
		reg = <0 0 4>; /* CS0, offset 0, IO size 4 */
		interrupt-parent = <&gpmc>;
		interrupts = <0 IRQ_TYPE_NONE>, /* fifoevent */
			     <1 IRQ_TYPE_NONE>;	/* termcount */
		rb-gpios = <&gpmc 0 GPIO_ACTIVE_HIGH>; /* gpmc_wait0 */
		nand-bus-width = <8>;
		ti,nand-ecc-opt = "bch8";
		gpmc,device-width = <1>;
		gpmc,sync-clk-ps = <0>;
		gpmc,cs-on-ns = <0>;
		gpmc,cs-rd-off-ns = <44>;
		gpmc,cs-wr-off-ns = <44>;
		gpmc,adv-on-ns = <6>;
		gpmc,adv-rd-off-ns = <34>;
		gpmc,adv-wr-off-ns = <44>;
		gpmc,we-on-ns = <0>;
		gpmc,we-off-ns = <40>;
		gpmc,oe-on-ns = <0>;
		gpmc,oe-off-ns = <54>;
		gpmc,access-ns = <64>;
		gpmc,rd-cycle-ns = <82>;
		gpmc,wr-cycle-ns = <82>;
		gpmc,bus-turnaround-ns = <0>;
		gpmc,cycle2cycle-delay-ns = <0>;
		gpmc,clk-activation-ns = <0>;
		gpmc,wr-access-ns = <40>;
		gpmc,wr-data-mux-bus-ns = <0>;

		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <1>;
		ti,elm-id = <&elm>;

		/* MTD partition table */
		partition@0 {
			label = "SPL";
			reg = <0x00000000 0x00080000>;
		};

		partition@1 {
			label = "U-boot";
			reg = <0x00080000 0x001e0000>;
		};

		partition@2 {
			label = "U-Boot Env";
			reg = <0x00260000 0x00020000>;
		};

		partition@3 {
			label = "Kernel";
			reg = <0x00280000 0x00500000>;
		};

		partition@4 {
			label = "File System";
			reg = <0x00780000 0x07880000>;
		};
	};
};

&i2c0 {
	status = "okay";
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&i2c0_pins>;

	clock-frequency = <400000>;

	tps: tps@2d {
		reg = <0x2d>;
	};
};

&mmc1 {
	status = "okay";
	vmmc-supply = <&vmmc>;
	bus-width = <4>;
};

&uart0 {
	status = "okay";
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&uart0_pins>;
};

&usb1 {
	dr_mode = "host";
};

#include "../../tps65910.dtsi"

&tps {
	vcc1-supply = <&vbat>;
	vcc2-supply = <&vbat>;
	vcc3-supply = <&vbat>;
	vcc4-supply = <&vbat>;
	vcc5-supply = <&vbat>;
	vcc6-supply = <&vbat>;
	vcc7-supply = <&vbat>;
	vccio-supply = <&vbat>;

	regulators {
		vrtc_reg: regulator@0 {
			regulator-always-on;
		};

		vio_reg: regulator@1 {
			regulator-always-on;
		};

		vdd1_reg: regulator@2 {
			/* VDD_MPU voltage limits 0.95V - 1.26V with +/-4% tolerance */
			regulator-name = "vdd_mpu";
			regulator-min-microvolt = <912500>;
			regulator-max-microvolt = <1312500>;
			regulator-boot-on;
			regulator-always-on;
		};

		vdd2_reg: regulator@3 {
			/* VDD_CORE voltage limits 0.95V - 1.1V with +/-4% tolerance */
			regulator-name = "vdd_core";
			regulator-min-microvolt = <912500>;
			regulator-max-microvolt = <1150000>;
			regulator-boot-on;
			regulator-always-on;
		};

		vdd3_reg: regulator@4 {
			regulator-always-on;
		};

		vdig1_reg: regulator@5 {
			regulator-always-on;
		};

		vdig2_reg: regulator@6 {
			regulator-always-on;
		};

		vpll_reg: regulator@7 {
			regulator-always-on;
		};

		vdac_reg: regulator@8 {
			regulator-always-on;
		};

		vaux1_reg: regulator@9 {
			regulator-always-on;
		};

		vaux2_reg: regulator@10 {
			regulator-always-on;
		};

		vaux33_reg: regulator@11 {
			regulator-always-on;
		};

		vmmc_reg: regulator@12 {
			regulator-always-on;
		};
	};
};

