// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later
/*
 * Copyright 2013 Freescale Semiconductor, Inc.
 * Copyright 2013 Linaro Limited
 */

/dts-v1/;
#include "vf610.dtsi"

/ {
	model = "PHYTEC Cosmic/Cosmic+ Board";
	compatible = "phytec,vf610-cosmic", "fsl,vf610";

	chosen {
		bootargs = "console=ttyLP1,115200";
	};

	memory@80000000 {
		device_type = "memory";
		reg = <0x80000000 0x10000000>;
	};

	enet_ext: enet_ext {
		compatible = "fixed-clock";
		#clock-cells = <0>;
		clock-frequency = <50000000>;
	};
};

&clks {
	clocks = <&sxosc>, <&fxosc>, <&enet_ext>;
	clock-names = "sxosc", "fxosc", "enet_ext";
};

&esdhc1 {
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&pinctrl_esdhc1>;
	bus-width = <4>;
	status = "okay";
};

&fec1 {
	phy-mode = "rmii";
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&pinctrl_fec1>;
	status = "okay";
};

&iomuxc {
	vf610-cosmic {
		pinctrl_esdhc1: esdhc1grp {
			fsl,pins = <
				VF610_PAD_PTA24__ESDHC1_CLK	0x31ef
				VF610_PAD_PTA25__ESDHC1_CMD	0x31ef
				VF610_PAD_PTA26__ESDHC1_DAT0	0x31ef
				VF610_PAD_PTA27__ESDHC1_DAT1	0x31ef
				VF610_PAD_PTA28__ESDHC1_DATA2	0x31ef
				VF610_PAD_PTA29__ESDHC1_DAT3	0x31ef
				VF610_PAD_PTB28__GPIO_98	0x219d
			>;
		};

		pinctrl_fec1: fec1grp {
			fsl,pins = <
				VF610_PAD_PTC9__ENET_RMII1_MDC		0x30d2
				VF610_PAD_PTC10__ENET_RMII1_MDIO	0x30d3
				VF610_PAD_PTC11__ENET_RMII1_CRS		0x30d1
				VF610_PAD_PTC12__ENET_RMII1_RXD1	0x30d1
				VF610_PAD_PTC13__ENET_RMII1_RXD0	0x30d1
				VF610_PAD_PTC14__ENET_RMII1_RXER	0x30d1
				VF610_PAD_PTC15__ENET_RMII1_TXD1	0x30d2
				VF610_PAD_PTC16__ENET_RMII1_TXD0	0x30d2
				VF610_PAD_PTC17__ENET_RMII1_TXEN	0x30d2
			>;
		};

		pinctrl_uart1: uart1grp {
			fsl,pins = <
				VF610_PAD_PTB4__UART1_TX		0x21a2
				VF610_PAD_PTB5__UART1_RX		0x21a1
			>;
		};
	};
};

&uart1 {
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&pinctrl_uart1>;
	status = "okay";
};
