// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT
/*
 * Copyright (C) 2017 Rafał Miłecki <rafal@milecki.pl>
 */

/dts-v1/;

#include "bcm47081.dtsi"

/ {
	compatible = "tplink,archer-c5-v2", "brcm,bcm47081", "brcm,bcm4708";
	model = "TP-LINK Archer C5 V2";

	chosen {
		bootargs = "earlycon";
	};

	memory@0 {
		device_type = "memory";
		reg = <0x00000000 0x08000000>;
	};

	leds {
		compatible = "gpio-leds";

		led-2ghz {
			label = "bcm53xx:green:2ghz";
			gpios = <&chipcommon 0 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};

		led-lan {
			label = "bcm53xx:green:lan";
			gpios = <&chipcommon 1 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};

		led-usb2-port1 {
			label = "bcm53xx:green:usb2-port1";
			gpios = <&chipcommon 2 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
			trigger-sources = <&ohci_port1>, <&ehci_port1>;
			linux,default-trigger = "usbport";
		};

		led-power {
			label = "bcm53xx:green:power";
			gpios = <&chipcommon 4 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
			linux,default-trigger = "default-on";
		};

		led-wan-green {
			label = "bcm53xx:green:wan";
			gpios = <&chipcommon 5 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};

		led-wps {
			label = "bcm53xx:green:wps";
			gpios = <&chipcommon 6 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};

		led-wan-amber {
			label = "bcm53xx:amber:wan";
			gpios = <&chipcommon 8 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};

		led-5ghz {
			label = "bcm53xx:green:5ghz";
			gpios = <&chipcommon 12 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};

		led-usb2-port2 {
			label = "bcm53xx:green:usb2-port2";
			gpios = <&chipcommon 13 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
			trigger-sources = <&ohci_port2>, <&ehci_port2>;
			linux,default-trigger = "usbport";
		};
	};

	gpio-keys {
		compatible = "gpio-keys";

		button-rfkill {
			label = "WiFi";
			linux,code = <KEY_RFKILL>;
			gpios = <&chipcommon 3 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		button-restart {
			label = "Reset";
			linux,code = <KEY_RESTART>;
			gpios = <&chipcommon 7 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};
	};
};

&spi_nor {
	status = "okay";

	partitions {
		compatible = "tplink,safeloader-partitions";
		partitions-table-offset = <0xe50000>;

		partition-os-image {
			compatible = "brcm,trx";
		};

		partition-file-system {
			linux,rootfs;
		};
	};
};

&usb2 {
	vcc-gpio = <&chipcommon 9 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
};
