// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT
/*
 * Copyright 2016-2022 Toradex
 */

#include <dt-bindings/pwm/pwm.h>

/ {
	aliases {
		rtc0 = &rtc;
		rtc1 = &snvs_rtc;
	};

	backlight: backlight {
		brightness-levels = <0 45 63 88 119 158 203 255>;
		compatible = "pwm-backlight";
		default-brightness-level = <4>;
		enable-gpios = <&gpio5 1 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		pinctrl-names = "default";
		pinctrl-0 = <&pinctrl_gpio_bl_on>;
		power-supply = <&reg_module_3v3>;
		pwms = <&pwm1 0 6666667 PWM_POLARITY_INVERTED>;
		status = "disabled";
	};

	chosen {
		stdout-path = "serial0:115200n8";
	};

	extcon_usbc_det: usbc-det {
		compatible = "linux,extcon-usb-gpio";
		id-gpios = <&gpio7 14 GPIO_ACTIVE_HIGH>; /* SODIMM 137 / USBC_DET */
		pinctrl-names = "default";
		pinctrl-0 = <&pinctrl_usbc_det>;
	};

	gpio-keys {
		compatible = "gpio-keys";
		pinctrl-names = "default";
		pinctrl-0 = <&pinctrl_gpiokeys>;

		key-wakeup {
			debounce-interval = <10>;
			gpios = <&gpio1 1 (GPIO_ACTIVE_HIGH | GPIO_PULL_DOWN)>; /* SODIMM 45 */
			label = "Wake-Up";
			linux,code = <KEY_WAKEUP>;
			wakeup-source;
		};
	};

	panel_dpi: panel-dpi {
		backlight = <&backlight>;
		compatible = "edt,et057090dhu";
		power-supply = <&reg_3v3>;
		status = "disabled";

		port {
			lcd_panel_in: endpoint {
				remote-endpoint = <&lcdif_out>;
			};
		};
	};

	reg_3v3: regulator-3v3 {
		compatible = "regulator-fixed";
		regulator-always-on;
		regulator-max-microvolt = <3300000>;
		regulator-min-microvolt = <3300000>;
		regulator-name = "3.3V";
	};

	reg_5v0: regulator-5v0 {
		compatible = "regulator-fixed";
		regulator-always-on;
		regulator-max-microvolt = <5000000>;
		regulator-min-microvolt = <5000000>;
		regulator-name = "5V";
	};

	reg_module_3v3: regulator-module-3v3 {
		compatible = "regulator-fixed";
		regulator-always-on;
		regulator-max-microvolt = <3300000>;
		regulator-min-microvolt = <3300000>;
		regulator-name = "+V3.3";
	};

	reg_module_3v3_avdd: regulator-module-3v3-avdd {
		compatible = "regulator-fixed";
		regulator-always-on;
		regulator-max-microvolt = <3300000>;
		regulator-min-microvolt = <3300000>;
		regulator-name = "+V3.3_AVDD_AUDIO";
	};

	reg_module_3v3_eth: regulator-module-3v3-eth {
		compatible = "regulator-fixed";
		off-on-delay-us = <200000>;
		regulator-name = "+V3.3_ETH";
		regulator-min-microvolt = <3300000>;
		regulator-max-microvolt = <3300000>;
		regulator-boot-on;
		startup-delay-us = <200000>;
		vin-supply = <&reg_LDO1>;
	};

	reg_usbh_vbus: regulator-usbh-vbus {
		compatible = "regulator-fixed";
		gpio = <&gpio4 7 GPIO_ACTIVE_LOW>; /* SODIMM 129 / USBH_PEN */
		pinctrl-names = "default";
		pinctrl-0 = <&pinctrl_usbh_reg>;
		regulator-max-microvolt = <5000000>;
		regulator-min-microvolt = <5000000>;
		regulator-name = "VCC_USB[1-4]";
		vin-supply = <&reg_5v0>;
	};

	sound {
		compatible = "simple-audio-card";
		simple-audio-card,bitclock-master = <&dailink_master>;
		simple-audio-card,format = "i2s";
		simple-audio-card,frame-master = <&dailink_master>;
		simple-audio-card,name = "imx7-sgtl5000";

		simple-audio-card,cpu {
			sound-dai = <&sai1>;
		};

		dailink_master: simple-audio-card,codec {
			clocks = <&clks IMX7D_AUDIO_MCLK_ROOT_DIV>;
			sound-dai = <&codec>;
		};
	};
};

/* Colibri AD0 to AD3 */
&adc1 {
	vref-supply = <&reg_DCDC3>;
};

/* ADC2 is not available as it conflicts with AD7879 resistive touchscreen. */

&cpu0 {
	cpu-supply = <&reg_DCDC2>;
};

/* Colibri SSP */
&ecspi3 {
	cs-gpios = <&gpio4 11 GPIO_ACTIVE_LOW>; /* SODIMM 86 / SSPFRM */
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&pinctrl_ecspi3 &pinctrl_ecspi3_cs>;
};

/* Colibri Fast Ethernet */
&fec1 {
	assigned-clock-parents = <&clks IMX7D_PLL_ENET_MAIN_100M_CLK>;
	assigned-clock-rates = <0>, <100000000>;
	assigned-clocks = <&clks IMX7D_ENET1_TIME_ROOT_SRC>,
			  <&clks IMX7D_ENET1_TIME_ROOT_CLK>;
	clock-names = "ipg", "ahb", "ptp", "enet_clk_ref";
	clocks = <&clks IMX7D_ENET_AXI_ROOT_CLK>,
		 <&clks IMX7D_ENET_AXI_ROOT_CLK>,
		 <&clks IMX7D_ENET1_TIME_ROOT_CLK>,
		 <&clks IMX7D_PLL_ENET_MAIN_50M_CLK>;
	fsl,magic-packet;
	phy-handle = <&ethphy0>;
	phy-mode = "rmii";
	phy-supply = <&reg_module_3v3_eth>;
	pinctrl-names = "default", "sleep";
	pinctrl-0 = <&pinctrl_enet1>;
	pinctrl-1 = <&pinctrl_enet1_sleep>;

	mdio {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;

		/* Micrel KSZ8041RNL */
		ethphy0: ethernet-phy@0 {
			compatible = "ethernet-phy-ieee802.3-c22";
			max-speed = <100>;
			micrel,led-mode = <0>;
			reg = <0>;
		};
	};
};

&flexcan1 {
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&pinctrl_flexcan1>;
};

&flexcan2 {
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&pinctrl_flexcan2>;
};

&gpio1 {
	gpio-line-names = "SODIMM_43",
			  "SODIMM_45",
			  "SODIMM_135",
			  "SODIMM_22",
			  "",
			  "",
			  "SODIMM_37",
			  "SODIMM_29",
			  "SODIMM_59",
			  "SODIMM_28",
			  "SODIMM_30",
			  "SODIMM_67",
			  "",
			  "",
			  "SODIMM_188",
			  "SODIMM_178";
};

&gpio2 {
	gpio-line-names = "SODIMM_111",
			  "SODIMM_113",
			  "SODIMM_115",
			  "SODIMM_117",
			  "SODIMM_119",
			  "SODIMM_121",
			  "SODIMM_123",
			  "SODIMM_125",
			  "SODIMM_91",
			  "SODIMM_89",
			  "SODIMM_105",
			  "SODIMM_152",
			  "SODIMM_150",
			  "SODIMM_95",
			  "SODIMM_126",
			  "SODIMM_107",
			  "SODIMM_114",
			  "SODIMM_116",
			  "SODIMM_118",
			  "SODIMM_120",
			  "SODIMM_122",
			  "SODIMM_124",
			  "SODIMM_127",
			  "SODIMM_130",
			  "SODIMM_132",
			  "SODIMM_134",
			  "SODIMM_133",
			  "SODIMM_104",
			  "SODIMM_106",
			  "SODIMM_110",
			  "SODIMM_112",
			  "SODIMM_128";
};

&gpio3 {
	gpio-line-names = "SODIMM_56",
			  "SODIMM_44",
			  "SODIMM_68",
			  "SODIMM_82",
			  "SODIMM_93",
			  "SODIMM_76",
			  "SODIMM_70",
			  "SODIMM_60",
			  "SODIMM_58",
			  "SODIMM_78",
			  "SODIMM_72",
			  "SODIMM_80",
			  "SODIMM_46",
			  "SODIMM_62",
			  "SODIMM_48",
			  "SODIMM_74",
			  "SODIMM_50",
			  "SODIMM_52",
			  "SODIMM_54",
			  "SODIMM_66",
			  "SODIMM_64",
			  "SODIMM_57",
			  "SODIMM_61",
			  "SODIMM_136",
			  "SODIMM_138",
			  "SODIMM_140",
			  "SODIMM_142",
			  "SODIMM_144",
			  "SODIMM_146";
};

&gpio4 {
	gpio-line-names = "SODIMM_35",
			  "SODIMM_33",
			  "SODIMM_38",
			  "SODIMM_36",
			  "SODIMM_21",
			  "SODIMM_19",
			  "SODIMM_131",
			  "SODIMM_129",
			  "SODIMM_90",
			  "SODIMM_92",
			  "SODIMM_88",
			  "SODIMM_86",
			  "SODIMM_81",
			  "SODIMM_94",
			  "SODIMM_96",
			  "SODIMM_75",
			  "SODIMM_101",
			  "SODIMM_103",
			  "SODIMM_79",
			  "SODIMM_97",
			  "SODIMM_67",
			  "SODIMM_59",
			  "SODIMM_85",
			  "SODIMM_65";
};

&gpio5 {
	gpio-line-names = "SODIMM_69",
			  "SODIMM_71",
			  "SODIMM_73",
			  "SODIMM_47",
			  "SODIMM_190",
			  "SODIMM_192",
			  "SODIMM_49",
			  "SODIMM_51",
			  "SODIMM_53",
			  "",
			  "",
			  "SODIMM_98",
			  "SODIMM_184",
			  "SODIMM_186",
			  "SODIMM_23",
			  "SODIMM_31",
			  "SODIMM_100",
			  "SODIMM_102";
};

&gpio6 {
	gpio-line-names = "",
			  "",
			  "",
			  "",
			  "",
			  "",
			  "",
			  "",
			  "",
			  "",
			  "",
			  "",
			  "SODIMM_169",
			  "",
			  "",
			  "",
			  "SODIMM_77",
			  "SODIMM_24",
			  "",
			  "SODIMM_25",
			  "SODIMM_27",
			  "SODIMM_32",
			  "SODIMM_34";
};

&gpio7 {
	gpio-line-names = "",
			  "",
			  "SODIMM_63",
			  "SODIMM_55",
			  "",
			  "",
			  "",
			  "",
			  "SODIMM_196",
			  "SODIMM_194",
			  "",
			  "SODIMM_99",
			  "",
			  "",
			  "SODIMM_137";
};

/* NAND on such SKUs */
&gpmi {
	fsl,use-minimum-ecc;
	nand-ecc-mode = "hw";
	nand-on-flash-bbt;
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&pinctrl_gpmi_nand>;
};

/* On-module Power I2C */
&i2c1 {
	clock-frequency = <100000>;
	pinctrl-names = "default", "gpio";
	pinctrl-0 = <&pinctrl_i2c1 &pinctrl_i2c1_int>;
	pinctrl-1 = <&pinctrl_i2c1_recovery &pinctrl_i2c1_int>;
	scl-gpios = <&gpio1 4 (GPIO_ACTIVE_HIGH | GPIO_OPEN_DRAIN)>;
	sda-gpios = <&gpio1 5 (GPIO_ACTIVE_HIGH | GPIO_OPEN_DRAIN)>;
	status = "okay";

	codec: sgtl5000@a {
		#sound-dai-cells = <0>;
		clocks = <&clks IMX7D_AUDIO_MCLK_ROOT_DIV>;
		compatible = "fsl,sgtl5000";
		pinctrl-names = "default";
		pinctrl-0 = <&pinctrl_sai1_mclk>;
		reg = <0xa>;
		VDDA-supply = <&reg_module_3v3_avdd>;
		VDDD-supply = <&reg_DCDC3>;
		VDDIO-supply = <&reg_module_3v3>;
	};

	ad7879_ts: touchscreen@2c {
		adi,acquisition-time = /bits/ 8 <1>;
		adi,averaging = /bits/ 8 <1>;
		adi,conversion-interval = /bits/ 8 <255>;
		adi,first-conversion-delay = /bits/ 8 <3>;
		adi,median-filter-size = /bits/ 8 <2>;
		adi,resistance-plate-x = <120>;
		compatible = "adi,ad7879-1";
		interrupt-parent = <&gpio1>;
		interrupts = <13 IRQ_TYPE_EDGE_FALLING>;
		reg = <0x2c>;
		touchscreen-max-pressure = <4096>;
		status = "disabled";
	};

	pmic@33 {
		compatible = "ricoh,rn5t567";
		reg = <0x33>;

		regulators {
			reg_DCDC1: DCDC1 {
				regulator-always-on;
				regulator-boot-on;
				regulator-max-microvolt = <1100000>;
				regulator-min-microvolt = <1000000>;
				regulator-name = "+V1.0_SOC";
			};

			reg_DCDC2: DCDC2 {
				regulator-always-on;
				regulator-boot-on;
				regulator-max-microvolt = <1100000>;
				regulator-min-microvolt = <975000>;
				regulator-name = "+V1.1_ARM";
			};

			reg_DCDC3: DCDC3 {
				regulator-always-on;
				regulator-boot-on;
				regulator-max-microvolt = <1800000>;
				regulator-min-microvolt = <1800000>;
				regulator-name = "+V1.8";
			};

			reg_DCDC4: DCDC4 {
				regulator-always-on;
				regulator-boot-on;
				regulator-max-microvolt = <1350000>;
				regulator-min-microvolt = <1350000>;
				regulator-name = "+V1.35_DRAM";
			};

			reg_LDO1: LDO1 {
				regulator-boot-on;
				regulator-max-microvolt = <3300000>;
				regulator-min-microvolt = <3300000>;
				regulator-name = "PWR_EN_+V3.3_ETH";
			};

			reg_LDO2: LDO2 {
				regulator-always-on;
				regulator-boot-on;
				regulator-max-microvolt = <3300000>;
				regulator-min-microvolt = <1800000>;
				regulator-name = "+V1.8_SD";
			};

			reg_LDO3: LDO3 {
				regulator-always-on;
				regulator-boot-on;
				regulator-max-microvolt = <3300000>;
				regulator-min-microvolt = <3300000>;
				regulator-name = "PWR_EN_+V3.3_LPSR";
			};

			reg_LDO4: LDO4 {
				regulator-always-on;
				regulator-boot-on;
				regulator-max-microvolt = <1800000>;
				regulator-min-microvolt = <1800000>;
				regulator-name = "+V1.8_LPSR";
			};

			reg_LDO5: LDO5 {
				regulator-always-on;
				regulator-boot-on;
				regulator-max-microvolt = <3300000>;
				regulator-min-microvolt = <3300000>;
				regulator-name = "PWR_EN_+V3.3";
			};
		};
	};
};

/* Colibri I2C: I2C3_SDA/SCL on SODIMM 194/196 */
&i2c4 {
	clock-frequency = <100000>;
	pinctrl-names = "default", "gpio";
	pinctrl-0 = <&pinctrl_i2c4>;
	pinctrl-1 = <&pinctrl_i2c4_recovery>;
	scl-gpios = <&gpio7 8 (GPIO_ACTIVE_HIGH | GPIO_OPEN_DRAIN)>;
	sda-gpios = <&gpio7 9 (GPIO_ACTIVE_HIGH | GPIO_OPEN_DRAIN)>;
	status = "disabled";

	/* Atmel maxtouch controller */
	atmel_mxt_ts: touchscreen@4a {
		compatible = "atmel,maxtouch";
		interrupt-parent = <&gpio2>;
		interrupts = <15 IRQ_TYPE_EDGE_FALLING>;        /* SODIMM 107 / INT */
		pinctrl-names = "default";
		pinctrl-0 = <&pinctrl_atmel_connector>;
		reg = <0x4a>;
		reset-gpios = <&gpio2 28 GPIO_ACTIVE_LOW>;      /* SODIMM 106 / RST */
		status = "disabled";
	};

	/* M41T0M6 real time clock on carrier board */
	rtc: rtc@68 {
		compatible = "st,m41t0";
		reg = <0x68>;
		status = "disabled";
	};
};

&lcdif {
	assigned-clocks = <&clks IMX7D_LCDIF_PIXEL_ROOT_SRC>;
	assigned-clock-parents = <&clks IMX7D_PLL_VIDEO_POST_DIV>;
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&pinctrl_lcdif_dat
		     &pinctrl_lcdif_ctrl>;
	status = "disabled";

	port {
		lcdif_out: endpoint {
			remote-endpoint = <&lcd_panel_in>;
		};
	};
};

/* Colibri PWM<A> */
&pwm1 {
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&pinctrl_pwm1>;
};

/* Colibri PWM<B> */
&pwm2 {
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&pinctrl_pwm2>;
};

/* Colibri PWM<C> */
&pwm3 {
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&pinctrl_pwm3>;
};

/* Colibri PWM<D> */
&pwm4 {
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&pinctrl_pwm4>;
};

&reg_1p0d {
	vin-supply = <&reg_DCDC3>; /* VDDA_1P8_IN */
};

&sai1 {
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&pinctrl_sai1>;
	status = "okay";
};

/* Colibri UART_A */
&uart1 {
	assigned-clocks = <&clks IMX7D_UART1_ROOT_SRC>;
	assigned-clock-parents = <&clks IMX7D_OSC_24M_CLK>;
	fsl,dte-mode;
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&pinctrl_uart1 &pinctrl_uart1_ctrl1 &pinctrl_uart1_ctrl2>;
	uart-has-rtscts;
};

/* Colibri UART_B */
&uart2 {
	assigned-clocks = <&clks IMX7D_UART2_ROOT_SRC>;
	assigned-clock-parents = <&clks IMX7D_OSC_24M_CLK>;
	fsl,dte-mode;
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&pinctrl_uart2>;
	uart-has-rtscts;
};

/* Colibri UART_C */
&uart3 {
	assigned-clocks = <&clks IMX7D_UART3_ROOT_SRC>;
	assigned-clock-parents = <&clks IMX7D_OSC_24M_CLK>;
	fsl,dte-mode;
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&pinctrl_uart3>;
};

/* Colibri USBC */
&usbotg1 {
	dr_mode = "otg";
	extcon = <0>, <&extcon_usbc_det>;
};

/* Colibri MMC/SD */
&usdhc1 {
	cd-gpios = <&gpio1 0 GPIO_ACTIVE_LOW>;
	disable-wp;
	no-1-8-v;
	pinctrl-names = "default", "state_100mhz", "state_200mhz", "sleep";
	pinctrl-0 = <&pinctrl_usdhc1 &pinctrl_cd_usdhc1>;
	pinctrl-1 = <&pinctrl_usdhc1_100mhz &pinctrl_cd_usdhc1>;
	pinctrl-2 = <&pinctrl_usdhc1_200mhz &pinctrl_cd_usdhc1>;
	pinctrl-3 = <&pinctrl_usdhc1_sleep &pinctrl_cd_usdhc1_sleep>;
	vmmc-supply = <&reg_3v3>;
	vqmmc-supply = <&reg_LDO2>;
	wakeup-source;
};

/* eMMC on 1GB (eMMC) SKUs */
&usdhc3 {
	assigned-clocks = <&clks IMX7D_USDHC3_ROOT_CLK>;
	assigned-clock-rates = <400000000>;
	bus-width = <8>;
	fsl,tuning-step = <2>;
	non-removable;
	pinctrl-names = "default", "state_100mhz", "state_200mhz";
	pinctrl-0 = <&pinctrl_usdhc3>;
	pinctrl-1 = <&pinctrl_usdhc3_100mhz>;
	pinctrl-2 = <&pinctrl_usdhc3_200mhz>;
	sdhci-caps-mask = <0x80000000 0x0>;
	vmmc-supply = <&reg_module_3v3>;
	vqmmc-supply = <&reg_DCDC3>;
};

&iomuxc {
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&pinctrl_gpio1 &pinctrl_gpio2 &pinctrl_gpio3 &pinctrl_gpio4>;

	/*
	 * Atmel MXT touchsceen + Capacitive Touch Adapter
	 * NOTE: This pin group conflicts with pin groups pinctrl_pwm2/pinctrl_pwm3.
	 * Don't use them simultaneously.
	 */
	pinctrl_atmel_adapter: atmeladaptergrp {
		fsl,pins = <
			MX7D_PAD_GPIO1_IO09__GPIO1_IO9		0x74 /* SODIMM 28 / INT */
			MX7D_PAD_GPIO1_IO10__GPIO1_IO10		0x14 /* SODIMM 30 / RST */
		>;
	};

	/* Atmel MXT touchsceen + boards with built-in Capacitive Touch Connector */
	pinctrl_atmel_connector: atmelconnectorgrp {
		fsl,pins = <
			MX7D_PAD_EPDC_BDR0__GPIO2_IO28		0x14 /* SODIMM 106 / RST */
			MX7D_PAD_EPDC_DATA15__GPIO2_IO15	0x74 /* SODIMM 107 / INT */
		>;
	};

	pinctrl_can_int: canintgrp {
		fsl,pins = <
			MX7D_PAD_SD1_RESET_B__GPIO5_IO2		0X14 /* SODIMM 73 */
		>;
	};

	pinctrl_ecspi3: ecspi3grp {
		fsl,pins = <
			MX7D_PAD_I2C1_SCL__ECSPI3_MISO		0x2 /* SODIMM 90 */
			MX7D_PAD_I2C1_SDA__ECSPI3_MOSI		0x2 /* SODIMM 92 */
			MX7D_PAD_I2C2_SCL__ECSPI3_SCLK		0x2 /* SODIMM 88 */
		>;
	};

	pinctrl_ecspi3_cs: ecspi3csgrp {
		fsl,pins = <
			MX7D_PAD_I2C2_SDA__GPIO4_IO11		0x14 /* SODIMM 86 */
		>;
	};

	pinctrl_enet1: enet1grp {
		fsl,pins = <
			MX7D_PAD_ENET1_RGMII_RD0__ENET1_RGMII_RD0	0x73
			MX7D_PAD_ENET1_RGMII_RD1__ENET1_RGMII_RD1	0x73
			MX7D_PAD_ENET1_RGMII_RXC__ENET1_RX_ER		0x73
			MX7D_PAD_ENET1_RGMII_RX_CTL__ENET1_RGMII_RX_CTL	0x73
			MX7D_PAD_ENET1_RGMII_TD0__ENET1_RGMII_TD0	0x73
			MX7D_PAD_ENET1_RGMII_TD1__ENET1_RGMII_TD1	0x73
			MX7D_PAD_ENET1_RGMII_TX_CTL__ENET1_RGMII_TX_CTL	0x73
			MX7D_PAD_GPIO1_IO12__CCM_ENET_REF_CLK1		0x73
			MX7D_PAD_SD2_CD_B__ENET1_MDIO			0x3
			MX7D_PAD_SD2_WP__ENET1_MDC			0x3
		>;
	};

	pinctrl_enet1_sleep: enet1-sleepgrp {
		fsl,pins = <
			MX7D_PAD_ENET1_RGMII_RD0__GPIO7_IO0		0x0
			MX7D_PAD_ENET1_RGMII_RD1__GPIO7_IO1		0x0
			MX7D_PAD_ENET1_RGMII_RXC__GPIO7_IO5		0x0
			MX7D_PAD_ENET1_RGMII_RX_CTL__GPIO7_IO4		0x0
			MX7D_PAD_ENET1_RGMII_TD0__GPIO7_IO6		0x0
			MX7D_PAD_ENET1_RGMII_TD1__GPIO7_IO7		0x0
			MX7D_PAD_ENET1_RGMII_TX_CTL__GPIO7_IO10		0x0
			MX7D_PAD_GPIO1_IO12__GPIO1_IO12			0x0
			MX7D_PAD_SD2_CD_B__GPIO5_IO9			0x0
			MX7D_PAD_SD2_WP__GPIO5_IO10			0x0
		>;
	};

	pinctrl_flexcan1: flexcan1grp {
		fsl,pins = <
			MX7D_PAD_ENET1_RGMII_RD2__FLEXCAN1_RX	0x79 /* SODIMM 63 */
			MX7D_PAD_ENET1_RGMII_RD3__FLEXCAN1_TX	0x79 /* SODIMM 55 */
		>;
	};

	pinctrl_flexcan2: flexcan2grp {
		fsl,pins = <
			MX7D_PAD_GPIO1_IO14__FLEXCAN2_RX	0x79 /* SODIMM 188 */
			MX7D_PAD_GPIO1_IO15__FLEXCAN2_TX	0x79 /* SODIMM 178 */
		>;
	};

	pinctrl_gpio1: gpio1grp {
		fsl,pins = <
			MX7D_PAD_EPDC_BDR1__GPIO2_IO29		0x14 /* SODIMM 110 */
			MX7D_PAD_EPDC_DATA00__GPIO2_IO0		0x14 /* SODIMM 111 */
			MX7D_PAD_EPDC_DATA01__GPIO2_IO1		0x14 /* SODIMM 113 */
			MX7D_PAD_EPDC_DATA02__GPIO2_IO2		0x14 /* SODIMM 115 */
			MX7D_PAD_EPDC_DATA03__GPIO2_IO3		0x14 /* SODIMM 117 */
			MX7D_PAD_EPDC_DATA04__GPIO2_IO4		0x14 /* SODIMM 119 */
			MX7D_PAD_EPDC_DATA05__GPIO2_IO5		0x14 /* SODIMM 121 */
			MX7D_PAD_EPDC_DATA06__GPIO2_IO6		0x14 /* SODIMM 123 */
			MX7D_PAD_EPDC_DATA07__GPIO2_IO7		0x14 /* SODIMM 125 */
			MX7D_PAD_EPDC_DATA08__GPIO2_IO8		0x74 /* SODIMM 91 */
			MX7D_PAD_EPDC_DATA09__GPIO2_IO9		0x14 /* SODIMM 89 */
			MX7D_PAD_EPDC_DATA10__GPIO2_IO10	0x74 /* SODIMM 105 */
			MX7D_PAD_EPDC_DATA11__GPIO2_IO11	0x14 /* SODIMM 152 */
			MX7D_PAD_EPDC_DATA12__GPIO2_IO12	0x14 /* SODIMM 150 */
			MX7D_PAD_EPDC_DATA14__GPIO2_IO14	0x14 /* SODIMM 126 */
			MX7D_PAD_EPDC_GDCLK__GPIO2_IO24		0x14 /* SODIMM 132 */
			MX7D_PAD_EPDC_GDOE__GPIO2_IO25		0x14 /* SODIMM 134 */
			MX7D_PAD_EPDC_GDRL__GPIO2_IO26		0x14 /* SODIMM 133 */
			MX7D_PAD_EPDC_GDSP__GPIO2_IO27		0x14 /* SODIMM 104 */
			MX7D_PAD_EPDC_PWR_COM__GPIO2_IO30	0x14 /* SODIMM 112 */
			MX7D_PAD_EPDC_PWR_STAT__GPIO2_IO31	0x14 /* SODIMM 128 */
			MX7D_PAD_EPDC_SDCE0__GPIO2_IO20		0x14 /* SODIMM 122 */
			MX7D_PAD_EPDC_SDCE1__GPIO2_IO21		0x14 /* SODIMM 124 */
			MX7D_PAD_EPDC_SDCE2__GPIO2_IO22		0x14 /* SODIMM 127 */
			MX7D_PAD_EPDC_SDCE3__GPIO2_IO23		0x14 /* SODIMM 130 */
			MX7D_PAD_EPDC_SDCLK__GPIO2_IO16		0x14 /* SODIMM 114 */
			MX7D_PAD_EPDC_SDLE__GPIO2_IO17		0x14 /* SODIMM 116 */
			MX7D_PAD_EPDC_SDOE__GPIO2_IO18		0x14 /* SODIMM 118 */
			MX7D_PAD_EPDC_SDSHR__GPIO2_IO19		0x14 /* SODIMM 120 */
			MX7D_PAD_LCD_RESET__GPIO3_IO4		0x14 /* SODIMM 93 */
			MX7D_PAD_SAI1_RX_BCLK__GPIO6_IO17	0x14 /* SODIMM 24 */
			MX7D_PAD_SAI1_RX_DATA__GPIO6_IO12	0x14 /* SODIMM 169 */
			MX7D_PAD_SAI1_RX_SYNC__GPIO6_IO16	0x14 /* SODIMM 77 */
			MX7D_PAD_SD2_CLK__GPIO5_IO12		0x14 /* SODIMM 184 */
			MX7D_PAD_SD2_CMD__GPIO5_IO13		0x14 /* SODIMM 186 */
			MX7D_PAD_SD2_DATA2__GPIO5_IO16		0x14 /* SODIMM 100 */
			MX7D_PAD_SD2_DATA3__GPIO5_IO17		0x14 /* SODIMM 102 */
			MX7D_PAD_UART3_RTS_B__GPIO4_IO6		0x14 /* SODIMM 131 */
		>;
	};

	pinctrl_gpio2: gpio2grp { /* On X22 Camera interface */
		fsl,pins = <
			MX7D_PAD_ECSPI1_MISO__GPIO4_IO18	0x14 /* SODIMM 79 */
			MX7D_PAD_ECSPI1_MOSI__GPIO4_IO17	0x14 /* SODIMM 103 */
			MX7D_PAD_ECSPI1_SCLK__GPIO4_IO16	0x14 /* SODIMM 101 */
			MX7D_PAD_ECSPI1_SS0__GPIO4_IO19		0x14 /* SODIMM 97 */
			MX7D_PAD_ECSPI2_MISO__GPIO4_IO22	0x14 /* SODIMM 85 */
			MX7D_PAD_ECSPI2_SS0__GPIO4_IO23		0x14 /* SODIMM 65 */
			MX7D_PAD_I2C3_SCL__GPIO4_IO12		0x14 /* SODIMM 81 */
			MX7D_PAD_I2C3_SDA__GPIO4_IO13		0x14 /* SODIMM 94 */
			MX7D_PAD_I2C4_SCL__GPIO4_IO14		0x14 /* SODIMM 96 */
			MX7D_PAD_I2C4_SDA__GPIO4_IO15		0x14 /* SODIMM 75 */
			MX7D_PAD_SD1_CD_B__GPIO5_IO0		0x74 /* SODIMM 69 */
			MX7D_PAD_SD2_RESET_B__GPIO5_IO11	0x14 /* SODIMM 98 */
		>;
	};

	pinctrl_gpio3: gpio3grp { /* LCD 18-23 */
		fsl,pins = <
			MX7D_PAD_LCD_DATA18__GPIO3_IO23		0x14 /* SODIMM 136 */
			MX7D_PAD_LCD_DATA19__GPIO3_IO24		0x14 /* SODIMM 138 */
			MX7D_PAD_LCD_DATA20__GPIO3_IO25		0x14 /* SODIMM 140 */
			MX7D_PAD_LCD_DATA21__GPIO3_IO26		0x14 /* SODIMM 142 */
			MX7D_PAD_LCD_DATA22__GPIO3_IO27		0x74 /* SODIMM 144 */
			MX7D_PAD_LCD_DATA23__GPIO3_IO28		0x74 /* SODIMM 146 */
		>;
	};

	pinctrl_gpio4: gpio4grp { /* Alternatively CAN2 */
		fsl,pins = <
			MX7D_PAD_GPIO1_IO14__GPIO1_IO14		0x14 /* SODIMM 188 */
			MX7D_PAD_GPIO1_IO15__GPIO1_IO15		0x14 /* SODIMM 178 */
		>;
	};

	pinctrl_gpio7: gpio7grp { /* Alternatively CAN1 */
		fsl,pins = <
			MX7D_PAD_ENET1_RGMII_RD2__GPIO7_IO2	0x14 /* SODIMM 63 */
			MX7D_PAD_ENET1_RGMII_RD3__GPIO7_IO3	0x14 /* SODIMM 55 */
		>;
	};

	pinctrl_gpio_bl_on: gpioblongrp {
		fsl,pins = <
			MX7D_PAD_SD1_WP__GPIO5_IO1		0x14 /* SODIMM 71 */
		>;
	};

	pinctrl_gpmi_nand: gpminandgrp {
		fsl,pins = <
			MX7D_PAD_SAI1_TX_BCLK__NAND_CE0_B	0x71
			MX7D_PAD_SAI1_TX_DATA__NAND_READY_B	0x74
			MX7D_PAD_SD3_CLK__NAND_CLE		0x71
			MX7D_PAD_SD3_CMD__NAND_ALE		0x71
			MX7D_PAD_SD3_DATA0__NAND_DATA00		0x71
			MX7D_PAD_SD3_DATA1__NAND_DATA01		0x71
			MX7D_PAD_SD3_DATA2__NAND_DATA02		0x71
			MX7D_PAD_SD3_DATA3__NAND_DATA03		0x71
			MX7D_PAD_SD3_DATA4__NAND_DATA04		0x71
			MX7D_PAD_SD3_DATA5__NAND_DATA05		0x71
			MX7D_PAD_SD3_DATA6__NAND_DATA06		0x71
			MX7D_PAD_SD3_DATA7__NAND_DATA07		0x71
			MX7D_PAD_SD3_RESET_B__NAND_WE_B		0x71
			MX7D_PAD_SD3_STROBE__NAND_RE_B		0x71
		>;
	};

	pinctrl_i2c1_int: i2c1intgrp { /* PMIC / TOUCH */
		fsl,pins = <
			MX7D_PAD_GPIO1_IO13__GPIO1_IO13	0x79
		>;
	};

	pinctrl_i2c4: i2c4grp {
		fsl,pins = <
			MX7D_PAD_ENET1_RGMII_TD2__I2C4_SCL	0x4000007f /* SODIMM 196 */
			MX7D_PAD_ENET1_RGMII_TD3__I2C4_SDA	0x4000007f /* SODIMM 194 */
		>;
	};

	pinctrl_i2c4_recovery: i2c4-recoverygrp {
		fsl,pins = <
			MX7D_PAD_ENET1_RGMII_TD2__GPIO7_IO8	0x4000007f
			MX7D_PAD_ENET1_RGMII_TD3__GPIO7_IO9	0x4000007f
		>;
	};

	pinctrl_lcdif_dat: lcdifdatgrp {
		fsl,pins = <
			MX7D_PAD_LCD_DATA00__LCD_DATA0		0x79 /* SODIMM 76 */
			MX7D_PAD_LCD_DATA01__LCD_DATA1		0x79 /* SODIMM 70 */
			MX7D_PAD_LCD_DATA02__LCD_DATA2		0x79 /* SODIMM 60 */
			MX7D_PAD_LCD_DATA03__LCD_DATA3		0x79 /* SODIMM 58 */
			MX7D_PAD_LCD_DATA04__LCD_DATA4		0x79 /* SODIMM 78 */
			MX7D_PAD_LCD_DATA05__LCD_DATA5		0x79 /* SODIMM 72 */
			MX7D_PAD_LCD_DATA06__LCD_DATA6		0x79 /* SODIMM 80 */
			MX7D_PAD_LCD_DATA07__LCD_DATA7		0x79 /* SODIMM 46 */
			MX7D_PAD_LCD_DATA08__LCD_DATA8		0x79 /* SODIMM 62 */
			MX7D_PAD_LCD_DATA09__LCD_DATA9		0x79 /* SODIMM 48 */
			MX7D_PAD_LCD_DATA10__LCD_DATA10		0x79 /* SODIMM 74 */
			MX7D_PAD_LCD_DATA11__LCD_DATA11		0x79 /* SODIMM 50 */
			MX7D_PAD_LCD_DATA12__LCD_DATA12		0x79 /* SODIMM 52 */
			MX7D_PAD_LCD_DATA13__LCD_DATA13		0x79 /* SODIMM 54 */
			MX7D_PAD_LCD_DATA14__LCD_DATA14		0x79 /* SODIMM 66 */
			MX7D_PAD_LCD_DATA15__LCD_DATA15		0x79 /* SODIMM 64 */
			MX7D_PAD_LCD_DATA16__LCD_DATA16		0x79 /* SODIMM 57 */
			MX7D_PAD_LCD_DATA17__LCD_DATA17		0x79 /* SODIMM 61 */
		>;
	};

	pinctrl_lcdif_dat_24: lcdifdat24grp {
		fsl,pins = <
			MX7D_PAD_LCD_DATA18__LCD_DATA18		0x79 /* SODIMM 136 */
			MX7D_PAD_LCD_DATA19__LCD_DATA19		0x79 /* SODIMM 138 */
			MX7D_PAD_LCD_DATA20__LCD_DATA20		0x79 /* SODIMM 140 */
			MX7D_PAD_LCD_DATA21__LCD_DATA21		0x79 /* SODIMM 142 */
			MX7D_PAD_LCD_DATA22__LCD_DATA22		0x79 /* SODIMM 144 */
			MX7D_PAD_LCD_DATA23__LCD_DATA23		0x79 /* SODIMM 146 */
		>;
	};

	pinctrl_lcdif_ctrl: lcdifctrlgrp {
		fsl,pins = <
			MX7D_PAD_LCD_CLK__LCD_CLK		0x79 /* SODIMM 56 */
			MX7D_PAD_LCD_ENABLE__LCD_ENABLE		0x79 /* SODIMM 44 */
			MX7D_PAD_LCD_HSYNC__LCD_HSYNC		0x79 /* SODIMM 68 */
			MX7D_PAD_LCD_VSYNC__LCD_VSYNC		0x79 /* SODIMM 82 */
		>;
	};

	pinctrl_lvds_transceiver: lvdstxgrp {
		fsl,pins = <
			MX7D_PAD_ENET1_RGMII_RD2__GPIO7_IO2     0x14 /* SODIMM 63 */
			MX7D_PAD_ENET1_RGMII_RD3__GPIO7_IO3     0x74 /* SODIMM 55 */
			MX7D_PAD_ENET1_RGMII_TXC__GPIO7_IO11    0x14 /* SODIMM 99 */
			MX7D_PAD_EPDC_DATA13__GPIO2_IO13        0x14 /* SODIMM 95 */
		>;
	};

	pinctrl_pwm1: pwm1grp {
		fsl,pins = <
			MX7D_PAD_ECSPI2_MOSI__GPIO4_IO21	0x4  /* SODIMM 59 */
			MX7D_PAD_GPIO1_IO08__PWM1_OUT		0x79 /* SODIMM 59 */
		>;
	};

	pinctrl_pwm2: pwm2grp {
		fsl,pins = <
			MX7D_PAD_GPIO1_IO09__PWM2_OUT		0x79 /* SODIMM 28 */
		>;
	};

	pinctrl_pwm3: pwm3grp {
		fsl,pins = <
			MX7D_PAD_GPIO1_IO10__PWM3_OUT		0x79 /* SODIMM 30 */
		>;
	};

	pinctrl_pwm4: pwm4grp {
		fsl,pins = <
			MX7D_PAD_ECSPI2_SCLK__GPIO4_IO20	0x4  /* SODIMM 67 */
			MX7D_PAD_GPIO1_IO11__PWM4_OUT		0x79 /* SODIMM 67 */
		>;
	};

	pinctrl_uart1: uart1grp {
		fsl,pins = <
			MX7D_PAD_SAI2_TX_BCLK__UART1_DTE_CTS	0x79 /* SODIMM 25 */
			MX7D_PAD_SAI2_TX_SYNC__UART1_DTE_RTS	0x79 /* SODIMM 27 */
			MX7D_PAD_UART1_RX_DATA__UART1_DTE_TX	0x79 /* SODIMM 35 */
			MX7D_PAD_UART1_TX_DATA__UART1_DTE_RX	0x79 /* SODIMM 33 */
		>;
	};

	pinctrl_uart1_ctrl1: uart1ctrl1grp {
		fsl,pins = <
			MX7D_PAD_SD2_DATA0__GPIO5_IO14		0x14 /* SODIMM 23 / DTR */
			MX7D_PAD_SD2_DATA1__GPIO5_IO15		0x14 /* SODIMM 31 / DCD */
		>;
	};

	pinctrl_uart2: uart2grp {
		fsl,pins = <
			MX7D_PAD_SAI2_RX_DATA__UART2_DTE_RTS	0x79 /* SODIMM 32 / CTS */
			MX7D_PAD_SAI2_TX_DATA__UART2_DTE_CTS	0x79 /* SODIMM 34 / RTS */
			MX7D_PAD_UART2_RX_DATA__UART2_DTE_TX	0x79 /* SODIMM 38 */
			MX7D_PAD_UART2_TX_DATA__UART2_DTE_RX	0x79 /* SODIMM 36 */
		>;
	};
	pinctrl_uart3: uart3grp {
		fsl,pins = <
			MX7D_PAD_UART3_RX_DATA__UART3_DTE_TX	0x79 /* SODIMM 21 */
			MX7D_PAD_UART3_TX_DATA__UART3_DTE_RX	0x79 /* SODIMM 19 */
		>;
	};

	pinctrl_usbc_det: usbcdetgrp {
		fsl,pins = <
			MX7D_PAD_ENET1_CRS__GPIO7_IO14		0x14 /* SODIMM 137 / USBC_DET */
		>;
	};

	pinctrl_usbh_reg: usbhreggrp {
		fsl,pins = <
			MX7D_PAD_UART3_CTS_B__GPIO4_IO7		0x14 /* SODIMM 129 / USBH_PEN */
		>;
	};

	pinctrl_usdhc1: usdhc1grp {
		fsl,pins = <
			MX7D_PAD_SD1_CLK__SD1_CLK		0x19 /* SODIMM 47 */
			MX7D_PAD_SD1_CMD__SD1_CMD		0x59 /* SODIMM 190 */
			MX7D_PAD_SD1_DATA0__SD1_DATA0		0x59 /* SODIMM 192 */
			MX7D_PAD_SD1_DATA1__SD1_DATA1		0x59 /* SODIMM 49 */
			MX7D_PAD_SD1_DATA2__SD1_DATA2		0x59 /* SODIMM 51 */
			MX7D_PAD_SD1_DATA3__SD1_DATA3		0x59 /* SODIMM 53 */
		>;
	};

	pinctrl_usdhc1_100mhz: usdhc1-100mhzgrp {
		fsl,pins = <
			MX7D_PAD_SD1_CLK__SD1_CLK		0x1a
			MX7D_PAD_SD1_CMD__SD1_CMD		0x5a
			MX7D_PAD_SD1_DATA0__SD1_DATA0		0x5a
			MX7D_PAD_SD1_DATA1__SD1_DATA1		0x5a
			MX7D_PAD_SD1_DATA2__SD1_DATA2		0x5a
			MX7D_PAD_SD1_DATA3__SD1_DATA3		0x5a
		>;
	};

	pinctrl_usdhc1_200mhz: usdhc1-200mhzgrp {
		fsl,pins = <
			MX7D_PAD_SD1_CLK__SD1_CLK		0x1b
			MX7D_PAD_SD1_CMD__SD1_CMD		0x5b
			MX7D_PAD_SD1_DATA0__SD1_DATA0		0x5b
			MX7D_PAD_SD1_DATA1__SD1_DATA1		0x5b
			MX7D_PAD_SD1_DATA2__SD1_DATA2		0x5b
			MX7D_PAD_SD1_DATA3__SD1_DATA3		0x5b
		>;
	};

	/* Avoid backfeeding with removed card power. */
	pinctrl_usdhc1_sleep: usdhc1-slpgrp {
		fsl,pins = <
			MX7D_PAD_SD1_CMD__SD1_CMD		0x10
			MX7D_PAD_SD1_CLK__SD1_CLK		0x10
			MX7D_PAD_SD1_DATA0__SD1_DATA0		0x10
			MX7D_PAD_SD1_DATA1__SD1_DATA1		0x10
			MX7D_PAD_SD1_DATA2__SD1_DATA2		0x10
			MX7D_PAD_SD1_DATA3__SD1_DATA3		0x10
		>;
	};

	pinctrl_usdhc3: usdhc3grp {
		fsl,pins = <
			MX7D_PAD_SD3_CLK__SD3_CLK		0x19
			MX7D_PAD_SD3_CMD__SD3_CMD		0x59
			MX7D_PAD_SD3_DATA0__SD3_DATA0		0x59
			MX7D_PAD_SD3_DATA1__SD3_DATA1		0x59
			MX7D_PAD_SD3_DATA2__SD3_DATA2		0x59
			MX7D_PAD_SD3_DATA3__SD3_DATA3		0x59
			MX7D_PAD_SD3_DATA4__SD3_DATA4		0x59
			MX7D_PAD_SD3_DATA5__SD3_DATA5		0x59
			MX7D_PAD_SD3_DATA6__SD3_DATA6		0x59
			MX7D_PAD_SD3_DATA7__SD3_DATA7		0x59
			MX7D_PAD_SD3_STROBE__SD3_STROBE         0x19
		>;
	};

	pinctrl_usdhc3_100mhz: usdhc3-100mhzgrp {
		fsl,pins = <
			MX7D_PAD_SD3_CLK__SD3_CLK		0x1a
			MX7D_PAD_SD3_CMD__SD3_CMD		0x5a
			MX7D_PAD_SD3_DATA0__SD3_DATA0		0x5a
			MX7D_PAD_SD3_DATA1__SD3_DATA1		0x5a
			MX7D_PAD_SD3_DATA2__SD3_DATA2		0x5a
			MX7D_PAD_SD3_DATA3__SD3_DATA3		0x5a
			MX7D_PAD_SD3_DATA4__SD3_DATA4		0x5a
			MX7D_PAD_SD3_DATA5__SD3_DATA5		0x5a
			MX7D_PAD_SD3_DATA6__SD3_DATA6		0x5a
			MX7D_PAD_SD3_DATA7__SD3_DATA7		0x5a
			MX7D_PAD_SD3_STROBE__SD3_STROBE         0x1a
		>;
	};

	pinctrl_usdhc3_200mhz: usdhc3-200mhzgrp {
		fsl,pins = <
			MX7D_PAD_SD3_CLK__SD3_CLK		0x1b
			MX7D_PAD_SD3_CMD__SD3_CMD		0x5b
			MX7D_PAD_SD3_DATA0__SD3_DATA0		0x5b
			MX7D_PAD_SD3_DATA1__SD3_DATA1		0x5b
			MX7D_PAD_SD3_DATA2__SD3_DATA2		0x5b
			MX7D_PAD_SD3_DATA3__SD3_DATA3		0x5b
			MX7D_PAD_SD3_DATA4__SD3_DATA4		0x5b
			MX7D_PAD_SD3_DATA5__SD3_DATA5		0x5b
			MX7D_PAD_SD3_DATA6__SD3_DATA6		0x5b
			MX7D_PAD_SD3_DATA7__SD3_DATA7		0x5b
			MX7D_PAD_SD3_STROBE__SD3_STROBE         0x1b
		>;
	};

	pinctrl_sai1: sai1grp {
		fsl,pins = <
			MX7D_PAD_ENET1_COL__SAI1_TX_DATA0	0x30
			MX7D_PAD_ENET1_RX_CLK__SAI1_TX_BCLK     0x1f
			MX7D_PAD_ENET1_TX_CLK__SAI1_RX_DATA0	0x1f
			MX7D_PAD_SAI1_TX_SYNC__SAI1_TX_SYNC	0x1f
		>;
	};

	pinctrl_sai1_mclk: sai1mclkgrp {
		fsl,pins = <
			MX7D_PAD_SAI1_MCLK__SAI1_MCLK           0x1f
		>;
	};
};

&iomuxc_lpsr {
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&pinctrl_gpio_lpsr>;

	pinctrl_cd_usdhc1: cdusdhc1grp {
		fsl,pins = <
			MX7D_PAD_LPSR_GPIO1_IO00__GPIO1_IO0	0x59 /* SODIMM 43 / MMC_CD */
		>;
	};

	pinctrl_cd_usdhc1_sleep: cdusdhc1-slpgrp {
		fsl,pins = <
			MX7D_PAD_LPSR_GPIO1_IO00__GPIO1_IO0	0x0
		>;
	};

	pinctrl_gpio_lpsr: gpiolpsrgrp {
		fsl,pins = <
			MX7D_PAD_LPSR_GPIO1_IO02__GPIO1_IO2	0x59 /* SODIMM 135 */
			MX7D_PAD_LPSR_GPIO1_IO03__GPIO1_IO3	0x59 /* SODIMM 22 */
		>;
	};

	pinctrl_gpiokeys: gpiokeysgrp {
		fsl,pins = <
			MX7D_PAD_LPSR_GPIO1_IO01__GPIO1_IO1	0x19 /* SODIMM 45 / WAKE_UP */
		>;
	};

	pinctrl_i2c1: i2c1grp {
		fsl,pins = <
			MX7D_PAD_LPSR_GPIO1_IO04__I2C1_SCL	0x4000007f
			MX7D_PAD_LPSR_GPIO1_IO05__I2C1_SDA	0x4000007f
		>;
	};

	pinctrl_i2c1_recovery: i2c1-recoverygrp {
		fsl,pins = <
			MX7D_PAD_LPSR_GPIO1_IO04__GPIO1_IO4	0x4000007f
			MX7D_PAD_LPSR_GPIO1_IO05__GPIO1_IO5	0x4000007f
		>;
	};

	pinctrl_uart1_ctrl2: uart1ctrl2grp {
		fsl,pins = <
			MX7D_PAD_LPSR_GPIO1_IO06__GPIO1_IO6	0x14 /* SODIMM 37 / RI */
			MX7D_PAD_LPSR_GPIO1_IO07__GPIO1_IO7	0x14 /* SODIMM 29 / DSR */
		>;
	};
};
