// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT
/*
 * Author: Arınç ÜNAL <arinc.unal@arinc9.com>
 */

/dts-v1/;

#include "bcm47094-asus-rt-ac3100.dtsi"

/ {
	compatible = "asus,rt-ac88u", "brcm,bcm47094", "brcm,bcm4708";
	model = "ASUS RT-AC88U";

	nvram@1c080000 {
		et1macaddr: et1macaddr {
			#nvmem-cell-cells = <1>;
		};
	};

	switch {
		compatible = "realtek,rtl8365mb";
		mdc-gpios = <&chipcommon 6 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		mdio-gpios = <&chipcommon 7 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		reset-gpios = <&chipcommon 10 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		realtek,disable-leds;
		dsa,member = <1 0>;

		mdio {
			compatible = "realtek,smi-mdio";
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <0>;

			ethphy0: ethernet-phy@0 {
				reg = <0>;
			};

			ethphy1: ethernet-phy@1 {
				reg = <1>;
			};

			ethphy2: ethernet-phy@2 {
				reg = <2>;
			};

			ethphy3: ethernet-phy@3 {
				reg = <3>;
			};
		};

		ports {
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <0>;

			port@0 {
				reg = <0>;
				label = "lan5";
				phy-handle = <&ethphy0>;
			};

			port@1 {
				reg = <1>;
				label = "lan6";
				phy-handle = <&ethphy1>;
			};

			port@2 {
				reg = <2>;
				label = "lan7";
				phy-handle = <&ethphy2>;
			};

			port@3 {
				reg = <3>;
				label = "lan8";
				phy-handle = <&ethphy3>;
			};

			port@6 {
				reg = <6>;
				label = "cpu";
				ethernet = <&sw0_p5>;
				phy-mode = "rgmii";
				tx-internal-delay-ps = <2000>;
				rx-internal-delay-ps = <2100>;

				fixed-link {
					speed = <1000>;
					full-duplex;
					pause;
				};
			};
		};
	};
};

&gmac0 {
	status = "disabled";
};

&gmac1 {
	nvmem-cells = <&et1macaddr 0>;
	nvmem-cell-names = "mac-address";
};

&gmac2 {
	nvmem-cells = <&et1macaddr 1>;
	nvmem-cell-names = "mac-address";
};

&srab {
	dsa,member = <0 0>;

	ports {
		sw0_p5: port@5 {
			/delete-property/ethernet;

			label = "extsw";
			phy-mode = "rgmii";

			fixed-link {
				speed = <1000>;
				full-duplex;
				pause;
			};
		};
	};
};
