osmo-gmr 0.2.104-2b98 Osmocom GMR-1

Data Fields
ambe_raw_params Struct Reference
AMBE vocoder » AMBE vocoder - internal API

AMBE encoded frame raw parameters. More...

`#include <private.h>`

## Data Fields
uint8_t | pitch
| Pitch.
uint8_t | pitch_interp
| Pitch interpolation selection.
uint8_t | gain
| Gain VQ.
uint8_t | v_uv
| V/UV decision VQ.
uint8_t | sf1_prba12
| sf1 PRBA[1,2] VQ
uint8_t | sf1_prba34
| sf1 PRBA[3,4] VQ
uint8_t | sf1_prba57
| sf1 PRBA[5,6,7] VQ
uint8_t | sf1_hoc [4]
| sf1 HOCs VQ
uint8_t | sf0_mag_interp
| sf0 mag interpolation selection
uint8_t | sf0_perr_14
| sf0 mag prediction error VQ [1,4]
uint8_t | sf0_perr_58
| sf0 mag prediction error VQ [5,8]

## Detailed Description

AMBE encoded frame raw parameters.

The documentation for this struct was generated from the following file:

- src/codec/private.h