// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0 OR MIT
//
// Copyright (C) 2023 chargebyte GmbH

#include "imx6ull-tarragon-common.dtsi"

/ {
	model = "chargebyte Tarragon Slave";
	compatible = "chargebyte,imx6ull-tarragon-slave", "fsl,imx6ull";
};

&ecspi2 {
	status = "okay";

	qca700x_cp: ethernet@0 {
		reg = <0x0>;
		compatible = "qca,qca7000";
		pinctrl-names = "default";
		pinctrl-0 = <&pinctrl_qca700x_cp_int
			     &pinctrl_qca700x_cp_rst
			     &pinctrl_qca700x_cp_btld>;
		interrupt-parent = <&gpio2>;
		interrupts = <19 IRQ_TYPE_EDGE_RISING>;
		spi-cpha;
		spi-cpol;
		spi-max-frequency = <12000000>;
	};
};

&fec1 {
	status = "okay";
};
