osmo-gmr 0.2.104-2b98 Osmocom GMR-1

Data Structures
Here are the data structures with brief descriptions:

C ambe_decoder | AMBE decoder state
C ambe_raw_params | AMBE encoded frame raw parameters
C ambe_subframe | AMBE subframe parameters
C ambe_synth | AMBE synthesizer state
C chan_desc |
C gmr1_codec | Structure for GMR1 codec state
C gmr1_fcch_burst |
C gmr1_interleaver | GMR1 inter-burst (de)interleaver state
C gmr1_pi4cxpsk_burst | Pi4-CxPSK Burst format description
C gmr1_pi4cxpsk_data | Pi4-CxPSK Data segment description
C gmr1_pi4cxpsk_modulation | Pi4-CxPSK modulation description
C gmr1_pi4cxpsk_symbol | Pi4-CxPSK symbol description
C gmr1_pi4cxpsk_sync | Pi4-CxPSK Synchronization sequence segment description
C gmr1_puncturer | Structure describing a puncturing code
C tch3_state |
C tch9_state |
C tone_desc | Structure describing a dual-frequency tone