osmo-gmr 0.2.104-2b98 Osmocom GMR-1

Enumerations | Functions
tch9.h File Reference
GMR-1 Layer 1 library » Channel coder / decoders » TCH9 channel coding

Osmocom GMR-1 TCH9 channel coding header. More...

`#include <stdint.h>`
`#include <osmocom/core/bits.h>`

Go to the source code of this file.

## Enumerations
enum | gmr1_tch9_mode { GMR1_TCH9_2k4 , GMR1_TCH9_4k8 , GMR1_TCH9_9k6 , GMR1_TCH9_MAX }
| TCH9 possible data rates. More...

## Functions
void | gmr1_tch9_encode (ubit_t *bits_e, const uint8_t *l2, enum gmr1_tch9_mode mode, const ubit_t *bits_sacch, const ubit_t *bits_status, const ubit_t *ciph, struct gmr1_interleaver *il)
| GMR-1 TCH9 channel coder. More...
void | gmr1_tch9_decode (uint8_t *l2, sbit_t *bits_sacch, sbit_t *bits_status, const sbit_t *bits_e, enum gmr1_tch9_mode mode, const ubit_t *ciph, struct gmr1_interleaver *il, int *conv_rv)
| GMR-1 TCH9 channel decoder. More...

## Detailed Description

Osmocom GMR-1 TCH9 channel coding header.