libosmogsm 1.13.1.1-afb4 Osmocom GSM library

gsm_04_80.h
Go to the documentation of this file.
1
4#pragma once
5
6/* Section 3.4 */
7#define GSM0480_MTYPE_RELEASE_COMPLETE 0x2A
8#define GSM0480_MTYPE_FACILITY 0x3A
9#define GSM0480_MTYPE_REGISTER 0x3B
10
11/* Section 3.5 */
12#define GSM0480_IE_FACILITY 0x1C
13#define GSM0480_IE_SS_VERSION 0x7F
14
15/* Section 3.6.2 */
16#define GSM0480_CTYPE_INVOKE 0xA1
17#define GSM0480_CTYPE_RETURN_RESULT 0xA2
18#define GSM0480_CTYPE_RETURN_ERROR 0xA3
19#define GSM0480_CTYPE_REJECT 0xA4
20
21/* Section 3.6.3 */
22#define GSM0480_COMPIDTAG_INVOKE_ID 0x02
23#define GSM0480_COMPIDTAG_LINKED_ID 0x80
24
25/* Section 3.6.4 */
26#define GSM0480_OPERATION_CODE 0x02
27
28/* Section 3.6.5 */
29#define GSM_0480_SEQUENCE_TAG 0x30
30#define GSM_0480_SET_TAG 0x31
31
32/* Section 3.6.6 */
33#define GSM_0480_ERROR_CODE_TAG 0x02
34
35/* Section 3.6.7 */
36/* Table 3.13 */
37#define GSM_0480_PROBLEM_CODE_TAG_GENERAL 0x80
38#define GSM_0480_PROBLEM_CODE_TAG_INVOKE 0x81
39#define GSM_0480_PROBLEM_CODE_TAG_RETURN_RESULT 0x82
40#define GSM_0480_PROBLEM_CODE_TAG_RETURN_ERROR 0x83
41
42/* Table 3.14 */
43#define GSM_0480_GEN_PROB_CODE_UNRECOGNISED 0x00
44#define GSM_0480_GEN_PROB_CODE_MISTYPED 0x01
45#define GSM_0480_GEN_PROB_CODE_BAD_STRUCTURE 0x02
46
47/* Table 3.15 */
48#define GSM_0480_INVOKE_PROB_CODE_DUPLICATE_INVOKE_ID 0x00
49#define GSM_0480_INVOKE_PROB_CODE_UNRECOGNISED_OPERATION 0x01
50#define GSM_0480_INVOKE_PROB_CODE_MISTYPED_PARAMETER 0x02
51#define GSM_0480_INVOKE_PROB_CODE_RESOURCE_LIMITATION 0x03
52#define GSM_0480_INVOKE_PROB_CODE_INITIATING_RELEASE 0x04
53#define GSM_0480_INVOKE_PROB_CODE_UNRECOGNISED_LINKED_ID 0x05
54#define GSM_0480_INVOKE_PROB_CODE_UNEXPECTED_LINKED_RESPONSE 0x06
55#define GSM_0480_INVOKE_PROB_CODE_UNEXPECTED_LINKED_OPERATION 0x07
56
57/* Table 3.16 */
58#define GSM_0480_RESULT_PROB_CODE_UNRECOGNISED_INVOKE_ID 0x00
59#define GSM_0480_RESULT_PROB_CODE_RETURN_RESULT_UNEXPECTED 0x01
60#define GSM_0480_RESULT_PROB_CODE_MISTYPED_PARAMETER 0x02
61
62/* Table 3.17 */
63#define GSM_0480_ERROR_PROB_CODE_UNRECOGNISED_INVOKE_ID 0x00
64#define GSM_0480_ERROR_PROB_CODE_RETURN_ERROR_UNEXPECTED 0x01
65#define GSM_0480_ERROR_PROB_CODE_UNRECOGNISED_ERROR 0x02
66#define GSM_0480_ERROR_PROB_CODE_UNEXPECTED_ERROR 0x03
67#define GSM_0480_ERROR_PROB_CODE_MISTYPED_PARAMETER 0x04
68
69/* Section 4.5 */
70#define GSM0480_OP_CODE_REGISTER_SS 0x0A
71#define GSM0480_OP_CODE_ERASE_SS 0x0B
72#define GSM0480_OP_CODE_ACTIVATE_SS 0x0C
73#define GSM0480_OP_CODE_DEACTIVATE_SS 0x0D
74#define GSM0480_OP_CODE_INTERROGATE_SS 0x0E
75#define GSM0480_OP_CODE_NOTIFY_SS 0x10
76#define GSM0480_OP_CODE_REGISTER_PASSWORD 0x11
77#define GSM0480_OP_CODE_GET_PASSWORD 0x12
78#define GSM0480_OP_CODE_PROCESS_USS_DATA 0x13
79#define GSM0480_OP_CODE_FORWARD_CHECK_SS_IND 0x26
80#define GSM0480_OP_CODE_PROCESS_USS_REQ 0x3B
81#define GSM0480_OP_CODE_USS_REQUEST 0x3C
82#define GSM0480_OP_CODE_USS_NOTIFY 0x3D
83#define GSM0480_OP_CODE_FORWARD_CUG_INFO 0x78
84#define GSM0480_OP_CODE_SPLIT_MPTY 0x79
85#define GSM0480_OP_CODE_RETRIEVE_MPTY 0x7A
86#define GSM0480_OP_CODE_HOLD_MPTY 0x7B
87#define GSM0480_OP_CODE_BUILD_MPTY 0x7C
88#define GSM0480_OP_CODE_FORWARD_CHARGE_ADVICE 0x7D
89
90#define GSM0480_ERR_CODE_UNKNOWN_SUBSCRIBER 0x01
91#define GSM0480_ERR_CODE_ILLEGAL_SUBSCRIBER 0x09
92#define GSM0480_ERR_CODE_BEARER_SERVICE_NOT_PROVISIONED 0x0A
93#define GSM0480_ERR_CODE_TELESERVICE_NOT_PROVISIONED 0x0B
94#define GSM0480_ERR_CODE_ILLEGAL_EQUIPMENT 0x0C
95#define GSM0480_ERR_CODE_CALL_BARRED 0x0D
96#define GSM0480_ERR_CODE_ILLEGAL_SS_OPERATION 0x10
97#define GSM0480_ERR_CODE_SS_ERROR_STATUS 0x11
98#define GSM0480_ERR_CODE_SS_NOT_AVAILABLE 0x12
99#define GSM0480_ERR_CODE_SS_SUBSCRIPTION_VIOLATION 0x13
100#define GSM0480_ERR_CODE_SS_INCOMPATIBILITY 0x14
101#define GSM0480_ERR_CODE_FACILITY_NOT_SUPPORTED 0x15
102#define GSM0480_ERR_CODE_ABSENT_SUBSCRIBER 0x1B
103#define GSM0480_ERR_CODE_SYSTEM_FAILURE 0x22
104#define GSM0480_ERR_CODE_DATA_MISSING 0x23
105#define GSM0480_ERR_CODE_UNEXPECTED_DATA_VALUE 0x24
106#define GSM0480_ERR_CODE_PW_REGISTRATION_FAILURE 0x25
107#define GSM0480_ERR_CODE_NEGATIVE_PW_CHECK 0x26
108#define GSM0480_ERR_CODE_NUM_PW_ATTEMPTS_VIOLATION 0x2B
109#define GSM0480_ERR_CODE_UNKNOWN_ALPHABET 0x47
110#define GSM0480_ERR_CODE_USSD_BUSY 0x48
111#define GSM0480_ERR_CODE_MAX_MPTY_PARTICIPANTS 0x7E
112#define GSM0480_ERR_CODE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE 0x7F
113
114/* ASN.1 type-tags */
115#define ASN1_BOOLEAN_TAG 0x01
116#define ASN1_INTEGER_TAG 0x02
117#define ASN1_BIT_STRING_TAG 0x03
118#define ASN1_OCTET_STRING_TAG 0x04
119#define ASN1_NULL_TYPE_TAG 0x05
120#define ASN1_OBJECT_ID_TAG 0x06
121#define ASN1_UTF8_STRING_TAG 0x0C
122#define ASN1_PRINTABLE_STRING_TAG 0x13
123#define ASN1_IA5_STRING_TAG 0x16
124#define ASN1_UNICODE_STRING_TAG 0x1E