// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-only
/*
 * Copyright 2013 Sascha Hauer, Pengutronix
 *
 * Copyright 2013-2021 TQ-Systems GmbH
 * Author: Markus Niebel <Markus.Niebel@tq-group.com>
 */

&fec {
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&pinctrl_enet>, <&pinctrl_enet_fix>;
};

&i2c1 {
	lm75: temperature-sensor@49 {
		compatible = "national,lm75a";
		reg = <0x49>;
		vs-supply = <&reg_mba6_3p3v>;
	};

	m24c64_57: eeprom@57 {
		compatible = "atmel,24c64";
		reg = <0x57>;
		pagesize = <32>;
		vcc-supply = <&reg_mba6_3p3v>;

		nvmem-layout {
			compatible = "fixed-layout";
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <1>;

			mba_mac_address: mac-address@20 {
				reg = <0x20 0x6>;
			};
		};
	};

	rtc0: rtc@68 {
		compatible = "dallas,ds1339";
		reg = <0x68>;
	};
};
