// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
#include "qcom-msm8974.dtsi"

&gcc {
	compatible = "qcom,gcc-msm8974pro";
};

&gpu {
	compatible = "qcom,adreno-330.2", "qcom,adreno";
};

&sdhc_1 {
	clocks = <&gcc GCC_SDCC1_AHB_CLK>,
		 <&gcc GCC_SDCC1_APPS_CLK>,
		 <&xo_board>,
		 <&gcc GCC_SDCC1_CDCCAL_FF_CLK>,
		 <&gcc GCC_SDCC1_CDCCAL_SLEEP_CLK>;
	clock-names = "iface", "core", "xo", "cal", "sleep";
};
