/*
 * DO NOT EDIT - This file is automatically generated
 *		 from the following source files:
 *
 * $Id: //depot/aic7xxx/aic7xxx/aic79xx.seq#120 $
 * $Id: //depot/aic7xxx/aic7xxx/aic79xx.reg#77 $
 */
typedef int (ahd_reg_print_t)(u_int, u_int *, u_int);
typedef struct ahd_reg_parse_entry {
	char	*name;
	uint8_t	 value;
	uint8_t	 mask;
} ahd_reg_parse_entry_t;

#if AIC_DEBUG_REGISTERS
ahd_reg_print_t ahd_intstat_print;
#else
#define ahd_intstat_print(regvalue, cur_col, wrap) \
    ahd_print_register(NULL, 0, "INTSTAT", 0x01, regvalue, cur_col, wrap)
#endif

#if AIC_DEBUG_REGISTERS
ahd_reg_print_t ahd_hs_mailbox_print;
#else
#define ahd_hs_mailbox_print(regvalue, cur_col, wrap) \
    ahd_print_register(NULL, 0, "HS_MAILBOX", 0x0b, regvalue, cur_col, wrap)
#endif

#if AIC_DEBUG_REGISTERS
ahd_reg_print_t ahd_seqintstat_print;
#else
#define ahd_seqintstat_print(regvalue, cur_col, wrap) \
    ahd_print_register(NULL, 0, "SEQINTSTAT", 0x0c, regvalue, cur_col, wrap)
#endif

#if AIC_DEBUG_REGISTERS
ahd_reg_print_t ahd_intctl_print;
#else
#define ahd_intctl_print(regvalue, cur_col, wrap) \
    ahd_print_register(NULL, 0, "INTCTL", 0x18, regvalue, cur_col, wrap)
#endif

#if AIC_DEBUG_REGISTERS
ahd_reg_print_t ahd_dfcntrl_print;
#else
#define ahd_dfcntrl_print(regvalue, cur_col, wrap) \
    ahd_print_register(NULL, 0, "DFCNTRL", 0x19, regvalue, cur_col, wrap)
#endif

#if AIC_DEBUG_REGISTERS
ahd_reg_print_t ahd_dfstatus_print;
#else
#define ahd_dfstatus_print(regvalue, cur_col, wrap) \
    ahd_print_register(NULL, 0, "DFSTATUS", 0x1a, regvalue, cur_col, wrap)
#endif

#if AIC_DEBUG_REGISTERS
ahd_reg_print_t ahd_sg_cache_shadow_print;
#else
#define ahd_sg_cache_shadow_print(regvalue, cur_col, wrap) \
    ahd_print_register(NULL, 0, "SG_CACHE_SHADOW", 0x1b, regvalue, cur_col, wrap)
#endif

#if AIC_DEBUG_REGISTERS
ahd_reg_print_t ahd_scsiseq0_print;
#else
#define ahd_scsiseq0_print(regvalue, cur_col, wrap) \
    ahd_print_register(NULL, 0, "SCSISEQ0", 0x3a, regvalue, cur_col, wrap)
#endif

#if AIC_DEBUG_REGISTERS
ahd_reg_print_t ahd_scsiseq1_print;
#else
#define ahd_scsiseq1_print(regvalue, cur_col, wrap) \
    ahd_print_register(NULL, 0, "SCSISEQ1", 0x3b, regvalue, cur_col, wrap)
#endif

#if AIC_DEBUG_REGISTERS
ahd_reg_print_t ahd_dffstat_print;
#else
#define ahd_dffstat_print(regvalue, cur_col, wrap) \
    ahd_print_register(NULL, 0, "DFFSTAT", 0x3f, regvalue, cur_col, wrap)
#endif

#if AIC_DEBUG_REGISTERS
ahd_reg_print_t ahd_scsisigi_print;
#else
#define ahd_scsisigi_print(regvalue, cur_col, wrap) \
    ahd_print_register(NULL, 0, "SCSISIGI", 0x41, regvalue, cur_col, wrap)
#endif

#if AIC_DEBUG_REGISTERS
ahd_reg_print_t ahd_scsiphase_print;
#else
#define ahd_scsiphase_print(regvalue, cur_col, wrap) \
    ahd_print_register(NULL, 0, "SCSIPHASE", 0x42, regvalue, cur_col, wrap)
#endif

#if AIC_DEBUG_REGISTERS
ahd_reg_print_t ahd_scsibus_print;
#else
#define ahd_scsibus_print(regvalue, cur_col, wrap) \
    ahd_print_register(NULL, 0, "SCSIBUS", 0x46, regvalue, cur_col, wrap)
#endif

#if AIC_DEBUG_REGISTERS
ahd_reg_print_t ahd_selid_print;
#else
#define ahd_selid_print(regvalue, cur_col, wrap) \
    ahd_print_register(NULL, 0, "SELID", 0x49, regvalue, cur_col, wrap)
#endif

#if AIC_DEBUG_REGISTERS
ahd_reg_print_t ahd_simode0_print;
#else
#define ahd_simode0_print(regvalue, cur_col, wrap) \
    ahd_print_register(NULL, 0, "SIMODE0", 0x4b, regvalue, cur_col, wrap)
#endif

#if AIC_DEBUG_REGISTERS
ahd_reg_print_t ahd_sstat0_print;
#else
#define ahd_sstat0_print(regvalue, cur_col, wrap) \
    ahd_print_register(NULL, 0, "SSTAT0", 0x4b, regvalue, cur_col, wrap)
#endif

#if AIC_DEBUG_REGISTERS
ahd_reg_print_t ahd_sstat1_print;
#else
#define ahd_sstat1_print(regvalue, cur_col, wrap) \
    ahd_print_register(NULL, 0, "SSTAT1", 0x4c, regvalue, cur_col, wrap)
#endif

#if AIC_DEBUG_REGISTERS
ahd_reg_print_t ahd_sstat2_print;
#else
#define ahd_sstat2_print(regvalue, cur_col, wrap) \
    ahd_print_register(NULL, 0, "SSTAT2", 0x4d, regvalue, cur_col, wrap)
#endif

#if AIC_DEBUG_REGISTERS
ahd_reg_print_t ahd_perrdiag_print;
#else
#define ahd_perrdiag_print(regvalue, cur_col, wrap) \
    ahd_print_register(NULL, 0, "PERRDIAG", 0x4e, regvalue, cur_col, wrap)
#endif

#if AIC_DEBUG_REGISTERS
ahd_reg_print_t ahd_soffcnt_print;
#else
#define ahd_soffcnt_print(regvalue, cur_col, wrap) \
    ahd_print_register(NULL, 0, "SOFFCNT", 0x4f, regvalue, cur_col, wrap)
#endif

#if AIC_DEBUG_REGISTERS
ahd_reg_print_t ahd_lqistat0_print;
#else
#define ahd_lqistat0_print(regvalue, cur_col, wrap) \
    ahd_print_register(NULL, 0, "LQISTAT0", 0x50, regvalue, cur_col, wrap)
#endif

#if AIC_DEBUG_REGISTERS
ahd_reg_print_t ahd_lqistat1_print;
#else
#define ahd_lqistat1_print(regvalue, cur_col, wrap) \
    ahd_print_register(NULL, 0, "LQISTAT1", 0x51, regvalue, cur_col, wrap)
#endif

#if AIC_DEBUG_REGISTERS
ahd_reg_print_t ahd_lqistat2_print;
#else
#define ahd_lqistat2_print(regvalue, cur_col, wrap) \
    ahd_print_register(NULL, 0, "LQISTAT2", 0x52, regvalue, cur_col, wrap)
#endif

#if AIC_DEBUG_REGISTERS
ahd_reg_print_t ahd_sstat3_print;
#else
#define ahd_sstat3_print(regvalue, cur_col, wrap) \
    ahd_print_register(NULL, 0, "SSTAT3", 0x53, regvalue, cur_col, wrap)
#endif

#if AIC_DEBUG_REGISTERS
ahd_reg_print_t ahd_lqostat0_print;
#else
#define ahd_lqostat0_print(regvalue, cur_col, wrap) \
    ahd_print_register(NULL, 0, "LQOSTAT0", 0x54, regvalue, cur_col, wrap)
#endif

#if AIC_DEBUG_REGISTERS
ahd_reg_print_t ahd_lqostat1_print;
#else
#define ahd_lqostat1_print(regvalue, cur_col, wrap) \
    ahd_print_register(NULL, 0, "LQOSTAT1", 0x55, regvalue, cur_col, wrap)
#endif

#if AIC_DEBUG_REGISTERS
ahd_reg_print_t ahd_lqostat2_print;
#else
#define ahd_lqostat2_print(regvalue, cur_col, wrap) \
    ahd_print_register(NULL, 0, "LQOSTAT2", 0x56, regvalue, cur_col, wrap)
#endif

#if AIC_DEBUG_REGISTERS
ahd_reg_print_t ahd_simode1_print;
#else
#define ahd_simode1_print(regvalue, cur_col, wrap) \
    ahd_print_register(NULL, 0, "SIMODE1", 0x57, regvalue, cur_col, wrap)
#endif

#if AIC_DEBUG_REGISTERS
ahd_reg_print_t ahd_dffsxfrctl_print;
#else
#define ahd_dffsxfrctl_print(regvalue, cur_col, wrap) \
    ahd_print_register(NULL, 0, "DFFSXFRCTL", 0x5a, regvalue, cur_col, wrap)
#endif

#if AIC_DEBUG_REGISTERS
ahd_reg_print_t ahd_seqintsrc_print;
#else
#define ahd_seqintsrc_print(regvalue, cur_col, wrap) \
    ahd_print_register(NULL, 0, "SEQINTSRC", 0x5b, regvalue, cur_col, wrap)
#endif

#if AIC_DEBUG_REGISTERS
ahd_reg_print_t ahd_seqimode_print;
#else
#define ahd_seqimode_print(regvalue, cur_col, wrap) \
    ahd_print_register(NULL, 0, "SEQIMODE", 0x5c, regvalue, cur_col, wrap)
#endif

#if AIC_DEBUG_REGISTERS
ahd_reg_print_t ahd_mdffstat_print;
#else
#define ahd_mdffstat_print(regvalue, cur_col, wrap) \
    ahd_print_register(NULL, 0, "MDFFSTAT", 0x5d, regvalue, cur_col, wrap)
#endif

#if AIC_DEBUG_REGISTERS
ahd_reg_print_t ahd_seloid_print;
#else
#define ahd_seloid_print(regvalue, cur_col, wrap) \
    ahd_print_register(NULL, 0, "SELOID", 0x6b, regvalue, cur_col, wrap)
#endif

#if AIC_DEBUG_REGISTERS
ahd_reg_print_t ahd_sg_state_print;
#else
#define ahd_sg_state_print(regvalue, cur_col, wrap) \
    ahd_print_register(NULL, 0, "SG_STATE", 0xa6, regvalue, cur_col, wrap)
#endif

#if AIC_DEBUG_REGISTERS
ahd_reg_print_t ahd_ccscbctl_print;
#else
#define ahd_ccscbctl_print(regvalue, cur_col, wrap) \
    ahd_print_register(NULL, 0, "CCSCBCTL", 0xad, regvalue, cur_col, wrap)
#endif

#if AIC_DEBUG_REGISTERS
ahd_reg_print_t ahd_ccsgctl_print;
#else
#define ahd_ccsgctl_print(regvalue, cur_col, wrap) \
    ahd_print_register(NULL, 0, "CCSGCTL", 0xad, regvalue, cur_col, wrap)
#endif

#if AIC_DEBUG_REGISTERS
ahd_reg_print_t ahd_seqctl0_print;
#else
#define ahd_seqctl0_print(regvalue, cur_col, wrap) \
    ahd_print_register(NULL, 0, "SEQCTL0", 0xd6, regvalue, cur_col, wrap)
#endif

#if AIC_DEBUG_REGISTERS
ahd_reg_print_t ahd_seqintctl_print;
#else
#define ahd_seqintctl_print(regvalue, cur_col, wrap) \
    ahd_print_register(NULL, 0, "SEQINTCTL", 0xd9, regvalue, cur_col, wrap)
#endif

#if AIC_DEBUG_REGISTERS
ahd_reg_print_t ahd_sram_base_print;
#else
#define ahd_sram_base_print(regvalue, cur_col, wrap) \
    ahd_print_register(NULL, 0, "SRAM_BASE", 0x100, regvalue, cur_col, wrap)
#endif

#if AIC_DEBUG_REGISTERS
ahd_reg_print_t ahd_qfreeze_count_print;
#else
#define ahd_qfreeze_count_print(regvalue, cur_col, wrap) \
    ahd_print_register(NULL, 0, "QFREEZE_COUNT", 0x132, regvalue, cur_col, wrap)
#endif

#if AIC_DEBUG_REGISTERS
ahd_reg_print_t ahd_kernel_qfreeze_count_print;
#else
#define ahd_kernel_qfreeze_count_print(regvalue, cur_col, wrap) \
    ahd_print_register(NULL, 0, "KERNEL_QFREEZE_COUNT", 0x134, regvalue, cur_col, wrap)
#endif

#if AIC_DEBUG_REGISTERS
ahd_reg_print_t ahd_saved_mode_print;
#else
#define ahd_saved_mode_print(regvalue, cur_col, wrap) \
    ahd_print_register(NULL, 0, "SAVED_MODE", 0x136, regvalue, cur_col, wrap)
#endif

#if AIC_DEBUG_REGISTERS
ahd_reg_print_t ahd_seq_flags_print;
#else
#define ahd_seq_flags_print(regvalue, cur_col, wrap) \
    ahd_print_register(NULL, 0, "SEQ_FLAGS", 0x139, regvalue, cur_col, wrap)
#endif

#if AIC_DEBUG_REGISTERS
ahd_reg_print_t ahd_lastphase_print;
#else
#define ahd_lastphase_print(regvalue, cur_col, wrap) \
    ahd_print_register(NULL, 0, "LASTPHASE", 0x13c, regvalue, cur_col, wrap)
#endif

#if AIC_DEBUG_REGISTERS
ahd_reg_print_t ahd_seq_flags2_print;
#else
#define ahd_seq_flags2_print(regvalue, cur_col, wrap) \
    ahd_print_register(NULL, 0, "SEQ_FLAGS2", 0x14d, regvalue, cur_col, wrap)
#endif

#if AIC_DEBUG_REGISTERS
ahd_reg_print_t ahd_mk_message_scb_print;
#else
#define ahd_mk_message_scb_print(regvalue, cur_col, wrap) \
    ahd_print_register(NULL, 0, "MK_MESSAGE_SCB", 0x160, regvalue, cur_col, wrap)
#endif

#if AIC_DEBUG_REGISTERS
ahd_reg_print_t ahd_mk_message_scsiid_print;
#else
#define ahd_mk_message_scsiid_print(regvalue, cur_col, wrap) \
    ahd_print_register(NULL, 0, "MK_MESSAGE_SCSIID", 0x162, regvalue, cur_col, wrap)
#endif

#if AIC_DEBUG_REGISTERS
ahd_reg_print_t ahd_scb_base_print;
#else
#define ahd_scb_base_print(regvalue, cur_col, wrap) \
    ahd_print_register(NULL, 0, "SCB_BASE", 0x180, regvalue, cur_col, wrap)
#endif

#if AIC_DEBUG_REGISTERS
ahd_reg_print_t ahd_scb_control_print;
#else
#define ahd_scb_control_print(regvalue, cur_col, wrap) \
    ahd_print_register(NULL, 0, "SCB_CONTROL", 0x192, regvalue, cur_col, wrap)
#endif

#if AIC_DEBUG_REGISTERS
ahd_reg_print_t ahd_scb_scsiid_print;
#else
#define ahd_scb_scsiid_print(regvalue, cur_col, wrap) \
    ahd_print_register(NULL, 0, "SCB_SCSIID", 0x193, regvalue, cur_col, wrap)
#endif


#define	MODE_PTR        		0x00
#define		DST_MODE        	0x70
#define		SRC_MODE        	0x07

#define	INTSTAT         		0x01
#define		INT_PEND        	0xff
#define		HWERRINT        	0x80
#define		BRKADRINT       	0x40
#define		SWTMINT         	0x20
#define		PCIINT          	0x10
#define		SCSIINT         	0x08
#define		SEQINT          	0x04
#define		CMDCMPLT        	0x02
#define		SPLTINT         	0x01

#define	SEQINTCODE      		0x02
#define		BAD_SCB_STATUS  	0x1a
#define		SAW_HWERR       	0x19
#define		TRACEPOINT3     	0x18
#define		TRACEPOINT2     	0x17
#define		TRACEPOINT1     	0x16
#define		TRACEPOINT0     	0x15
#define		TASKMGMT_CMD_CMPLT_OKAY	0x14
#define		TASKMGMT_FUNC_COMPLETE	0x13
#define		ENTERING_NONPACK	0x12
#define		CFG4OVERRUN     	0x11
#define		STATUS_OVERRUN  	0x10
#define		CFG4ISTAT_INTR  	0x0f
#define		INVALID_SEQINT  	0x0e
#define		ILLEGAL_PHASE   	0x0d
#define		DUMP_CARD_STATE 	0x0c
#define		MISSED_BUSFREE  	0x0b
#define		MKMSG_FAILED    	0x0a
#define		DATA_OVERRUN    	0x09
#define		BAD_STATUS      	0x08
#define		HOST_MSG_LOOP   	0x07
#define		PDATA_REINIT    	0x06
#define		IGN_WIDE_RES    	0x05
#define		NO_MATCH        	0x04
#define		PROTO_VIOLATION 	0x03
#define		SEND_REJECT     	0x02
#define		BAD_PHASE       	0x01
#define		NO_SEQINT       	0x00

#define	CLRINT          		0x03
#define		CLRHWERRINT     	0x80
#define		CLRBRKADRINT    	0x40
#define		CLRSWTMINT      	0x20
#define		CLRPCIINT       	0x10
#define		CLRSCSIINT      	0x08
#define		CLRSEQINT       	0x04
#define		CLRCMDINT       	0x02
#define		CLRSPLTINT      	0x01

#define	CLRERR          		0x04
#define		CLRCIOPARERR    	0x80
#define		CLRCIOACCESFAIL 	0x40
#define		CLRMPARERR      	0x20
#define		CLRDPARERR      	0x10
#define		CLRSQPARERR     	0x08
#define		CLRILLOPCODE    	0x04
#define		CLRDSCTMOUT     	0x02

#define	ERROR           		0x04
#define		CIOPARERR       	0x80
#define		CIOACCESFAIL    	0x40
#define		MPARERR         	0x20
#define		DPARERR         	0x10
#define		SQPARERR        	0x08
#define		ILLOPCODE       	0x04
#define		DSCTMOUT        	0x02

#define	HCNTRL          		0x05
#define		SEQ_RESET       	0x80
#define		POWRDN          	0x40
#define		SWINT           	0x10
#define		SWTIMER_START_B 	0x08
#define		PAUSE           	0x04
#define		INTEN           	0x02
#define		CHIPRST         	0x01
#define		CHIPRSTACK      	0x01

#define	HNSCB_QOFF      		0x06

#define	HESCB_QOFF      		0x08

#define	HS_MAILBOX      		0x0b
#define		HOST_TQINPOS    	0x80
#define		ENINT_COALESCE  	0x40

#define	SEQINTSTAT      		0x0c
#define		SEQ_SWTMRTO     	0x10
#define		SEQ_SEQINT      	0x08
#define		SEQ_SCSIINT     	0x04
#define		SEQ_PCIINT      	0x02
#define		SEQ_SPLTINT     	0x01

#define	CLRSEQINTSTAT   		0x0c
#define		CLRSEQ_SWTMRTO  	0x10
#define		CLRSEQ_SEQINT   	0x08
#define		CLRSEQ_SCSIINT  	0x04
#define		CLRSEQ_PCIINT   	0x02
#define		CLRSEQ_SPLTINT  	0x01

#define	SWTIMER         		0x0e

#define	SNSCB_QOFF      		0x10

#define	SESCB_QOFF      		0x12

#define	SDSCB_QOFF      		0x14

#define	QOFF_CTLSTA     		0x16
#define		EMPTY_SCB_AVAIL 	0x80
#define		NEW_SCB_AVAIL   	0x40
#define		SDSCB_ROLLOVR   	0x20
#define		HS_MAILBOX_ACT  	0x10
#define		SCB_QSIZE       	0x0f
#define		SCB_QSIZE_16384 	0x0c
#define		SCB_QSIZE_8192  	0x0b
#define		SCB_QSIZE_4096  	0x0a
#define		SCB_QSIZE_2048  	0x09
#define		SCB_QSIZE_1024  	0x08
#define		SCB_QSIZE_512   	0x07
#define		SCB_QSIZE_256   	0x06
#define		SCB_QSIZE_128   	0x05
#define		SCB_QSIZE_64    	0x04
#define		SCB_QSIZE_32    	0x03
#define		SCB_QSIZE_16    	0x02
#define		SCB_QSIZE_8     	0x01
#define		SCB_QSIZE_4     	0x00

#define	INTCTL          		0x18
#define		SWTMINTMASK     	0x80
#define		SWTMINTEN       	0x40
#define		SWTIMER_START   	0x20
#define		AUTOCLRCMDINT   	0x10
#define		PCIINTEN        	0x08
#define		SCSIINTEN       	0x04
#define		SEQINTEN        	0x02
#define		SPLTINTEN       	0x01

#define	DFCNTRL         		0x19
#define		SCSIENWRDIS     	0x40
#define		SCSIENACK       	0x20
#define		DIRECTIONACK    	0x04
#define		FIFOFLUSHACK    	0x02
#define		DIRECTIONEN     	0x01

#define	DSCOMMAND0      		0x19
#define		CACHETHEN       	0x80
#define		DPARCKEN        	0x40
#define		MPARCKEN        	0x20
#define		EXTREQLCK       	0x10
#define		DISABLE_TWATE   	0x02
#define		CIOPARCKEN      	0x01

#define	DFSTATUS        		0x1a
#define		PRELOAD_AVAIL   	0x80
#define		PKT_PRELOAD_AVAIL	0x40
#define		MREQPEND        	0x10
#define		HDONE           	0x08
#define		DFTHRESH        	0x04
#define		FIFOFULL        	0x02
#define		FIFOEMP         	0x01

#define	ARBCTL          		0x1b
#define		RESET_HARB      	0x80
#define		RETRY_SWEN      	0x08
#define		USE_TIME        	0x07

#define	SG_CACHE_SHADOW 		0x1b
#define		ODD_SEG         	0x04
#define		LAST_SEG        	0x02
#define		LAST_SEG_DONE   	0x01

#define	SG_CACHE_PRE    		0x1b

#define	TYPEPTR         		0x20

#define	LQIN            		0x20

#define	TAGPTR          		0x21

#define	LUNPTR          		0x22

#define	DATALENPTR      		0x23

#define	STATLENPTR      		0x24

#define	CMDLENPTR       		0x25

#define	ATTRPTR         		0x26

#define	FLAGPTR         		0x27

#define	CMDPTR          		0x28

#define	QNEXTPTR        		0x29

#define	IDPTR           		0x2a

#define	ABRTBYTEPTR     		0x2b

#define	ABRTBITPTR      		0x2c

#define	MAXCMDBYTES     		0x2d

#define	MAXCMD2RCV      		0x2e

#define	SHORTTHRESH     		0x2f

#define	LUNLEN          		0x30
#define		TLUNLEN         	0xf0
#define		ILUNLEN         	0x0f

#define	CDBLIMIT        		0x31

#define	MAXCMD          		0x32

#define	MAXCMDCNT       		0x33

#define	LQRSVD01        		0x34

#define	LQRSVD16        		0x35

#define	LQRSVD17        		0x36

#define	CMDRSVD0        		0x37

#define	LQCTL0          		0x38
#define		LQITARGCLT      	0xc0
#define		LQIINITGCLT     	0x30
#define		LQ0TARGCLT      	0x0c
#define		LQ0INITGCLT     	0x03

#define	LQCTL1          		0x38
#define		PCI2PCI         	0x04
#define		SINGLECMD       	0x02
#define		ABORTPENDING    	0x01

#define	LQCTL2          		0x39
#define		LQIRETRY        	0x80
#define		LQICONTINUE     	0x40
#define		LQITOIDLE       	0x20
#define		LQIPAUSE        	0x10
#define		LQORETRY        	0x08
#define		LQOCONTINUE     	0x04
#define		LQOTOIDLE       	0x02
#define		LQOPAUSE        	0x01

#define	SCSBIST0        		0x39
#define		GSBISTERR       	0x40
#define		GSBISTDONE      	0x20
#define		GSBISTRUN       	0x10
#define		OSBISTERR       	0x04
#define		OSBISTDONE      	0x02
#define		OSBISTRUN       	0x01

#define	SCSISEQ0        		0x3a
#define		TEMODEO         	0x80
#define		ENSELO          	0x40
#define		ENARBO          	0x20
#define		FORCEBUSFREE    	0x10
#define		SCSIRSTO        	0x01

#define	SCSBIST1        		0x3a
#define		NTBISTERR       	0x04
#define		NTBISTDONE      	0x02
#define		NTBISTRUN       	0x01

#define	SCSISEQ1        		0x3b

#define	BUSINITID       		0x3c

#define	SXFRCTL0        		0x3c
#define		DFON            	0x80
#define		DFPEXP          	0x40
#define		BIOSCANCELEN    	0x10
#define		SPIOEN          	0x08

#define	DLCOUNT         		0x3c

#define	SXFRCTL1        		0x3d
#define		BITBUCKET       	0x80
#define		ENSACHK         	0x40
#define		ENSPCHK         	0x20
#define		STIMESEL        	0x18
#define		ENSTIMER        	0x04
#define		ACTNEGEN        	0x02
#define		STPWEN          	0x01

#define	BUSTARGID       		0x3e

#define	SXFRCTL2        		0x3e
#define		AUTORSTDIS      	0x10
#define		CMDDMAEN        	0x08
#define		ASU             	0x07

#define	DFFSTAT         		0x3f
#define		CURRFIFO        	0x03
#define		FIFO1FREE       	0x20
#define		FIFO0FREE       	0x10
#define		CURRFIFO_NONE   	0x03
#define		CURRFIFO_1      	0x01
#define		CURRFIFO_0      	0x00

#define	MULTARGID       		0x40

#define	SCSISIGO        		0x40
#define		CDO             	0x80
#define		IOO             	0x40
#define		MSGO            	0x20
#define		ATNO            	0x10
#define		SELO            	0x08
#define		BSYO            	0x04
#define		REQO            	0x02
#define		ACKO            	0x01

#define	SCSISIGI        		0x41
#define		ATNI            	0x10
#define		SELI            	0x08
#define		BSYI            	0x04
#define		REQI            	0x02
#define		ACKI            	0x01

#define	SCSIPHASE       		0x42
#define		STATUS_PHASE    	0x20
#define		COMMAND_PHASE   	0x10
#define		MSG_IN_PHASE    	0x08
#define		MSG_OUT_PHASE   	0x04
#define		DATA_PHASE_MASK 	0x03
#define		DATA_IN_PHASE   	0x02
#define		DATA_OUT_PHASE  	0x01

#define	SCSIDAT0_IMG    		0x43

#define	SCSIDAT         		0x44

#define	SCSIBUS         		0x46

#define	TARGIDIN        		0x48
#define		CLKOUT          	0x80
#define		TARGID          	0x0f

#define	SELID           		0x49
#define		SELID_MASK      	0xf0
#define		ONEBIT          	0x08

#define	OPTIONMODE      		0x4a
#define		OPTIONMODE_DEFAULTS	0x02
#define		BIOSCANCTL      	0x80
#define		AUTOACKEN       	0x40
#define		BIASCANCTL      	0x20
#define		BUSFREEREV      	0x10
#define		ENDGFORMCHK     	0x04
#define		AUTO_MSGOUT_DE  	0x02

#define	SBLKCTL         		0x4a
#define		DIAGLEDEN       	0x80
#define		DIAGLEDON       	0x40
#define		ENAB40          	0x08
#define		ENAB20          	0x04
#define		SELWIDE         	0x02

#define	SIMODE0         		0x4b
#define		ENSELDO         	0x40
#define		ENSELDI         	0x20
#define		ENSELINGO       	0x10
#define		ENIOERR         	0x08
#define		ENOVERRUN       	0x04
#define		ENSPIORDY       	0x02
#define		ENARBDO         	0x01

#define	SSTAT0          		0x4b
#define		TARGET          	0x80
#define		SELDO           	0x40
#define		SELDI           	0x20
#define		SELINGO         	0x10
#define		IOERR           	0x08
#define		OVERRUN         	0x04
#define		SPIORDY         	0x02
#define		ARBDO           	0x01

#define	CLRSINT0        		0x4b
#define		CLRSELDO        	0x40
#define		CLRSELDI        	0x20
#define		CLRSELINGO      	0x10
#define		CLRIOERR        	0x08
#define		CLROVERRUN      	0x04
#define		CLRSPIORDY      	0x02
#define		CLRARBDO        	0x01

#define	SSTAT1          		0x4c
#define		SELTO           	0x80
#define		ATNTARG         	0x40
#define		SCSIRSTI        	0x20
#define		PHASEMIS        	0x10
#define		BUSFREE         	0x08
#define		SCSIPERR        	0x04
#define		STRB2FAST       	0x02
#define		REQINIT         	0x01

#define	CLRSINT1        		0x4c
#define		CLRSELTIMEO     	0x80
#define		CLRATNO         	0x40
#define		CLRSCSIRSTI     	0x20
#define		CLRBUSFREE      	0x08
#define		CLRSCSIPERR     	0x04
#define		CLRSTRB2FAST    	0x02
#define		CLRREQINIT      	0x01

#define	SIMODE2         		0x4d
#define		ENWIDE_RES      	0x04
#define		ENSDONE         	0x02
#define		ENDMADONE       	0x01

#define	SSTAT2          		0x4d
#define		BUSFREETIME     	0xc0
#define		NONPACKREQ      	0x20
#define		EXP_ACTIVE      	0x10
#define		BSYX            	0x08
#define		WIDE_RES        	0x04
#define		SDONE           	0x02
#define		DMADONE         	0x01
#define		BUSFREE_DFF1    	0xc0
#define		BUSFREE_DFF0    	0x80
#define		BUSFREE_LQO     	0x40

#define	CLRSINT2        		0x4d
#define		CLRNONPACKREQ   	0x20
#define		CLRWIDE_RES     	0x04
#define		CLRSDONE        	0x02
#define		CLRDMADONE      	0x01

#define	PERRDIAG        		0x4e
#define		HIZERO          	0x80
#define		HIPERR          	0x40
#define		PREVPHASE       	0x20
#define		PARITYERR       	0x10
#define		AIPERR          	0x08
#define		CRCERR          	0x04
#define		DGFORMERR       	0x02
#define		DTERR           	0x01

#define	LQISTATE        		0x4e

#define	LQOSTATE        		0x4f

#define	SOFFCNT         		0x4f

#define	LQISTAT0        		0x50
#define		LQIATNQAS       	0x20
#define		LQICRCT1        	0x10
#define		LQICRCT2        	0x08
#define		LQIBADLQT       	0x04
#define		LQIATNLQ        	0x02
#define		LQIATNCMD       	0x01

#define	LQIMODE0        		0x50
#define		ENLQIATNQASK    	0x20
#define		ENLQICRCT1      	0x10
#define		ENLQICRCT2      	0x08
#define		ENLQIBADLQT     	0x04
#define		ENLQIATNLQ      	0x02
#define		ENLQIATNCMD     	0x01

#define	CLRLQIINT0      		0x50
#define		CLRLQIATNQAS    	0x20
#define		CLRLQICRCT1     	0x10
#define		CLRLQICRCT2     	0x08
#define		CLRLQIBADLQT    	0x04
#define		CLRLQIATNLQ     	0x02
#define		CLRLQIATNCMD    	0x01

#define	LQIMODE1        		0x51
#define		ENLQIPHASE_LQ   	0x80
#define		ENLQIPHASE_NLQ  	0x40
#define		ENLIQABORT      	0x20
#define		ENLQICRCI_LQ    	0x10
#define		ENLQICRCI_NLQ   	0x08
#define		ENLQIBADLQI     	0x04
#define		ENLQIOVERI_LQ   	0x02
#define		ENLQIOVERI_NLQ  	0x01

#define	LQISTAT1        		0x51
#define		LQIPHASE_LQ     	0x80
#define		LQIPHASE_NLQ    	0x40
#define		LQIABORT        	0x20
#define		LQICRCI_LQ      	0x10
#define		LQICRCI_NLQ     	0x08
#define		LQIBADLQI       	0x04
#define		LQIOVERI_LQ     	0x02
#define		LQIOVERI_NLQ    	0x01

#define	CLRLQIINT1      		0x51
#define		CLRLQIPHASE_LQ  	0x80
#define		CLRLQIPHASE_NLQ 	0x40
#define		CLRLIQABORT     	0x20
#define		CLRLQICRCI_LQ   	0x10
#define		CLRLQICRCI_NLQ  	0x08
#define		CLRLQIBADLQI    	0x04
#define		CLRLQIOVERI_LQ  	0x02
#define		CLRLQIOVERI_NLQ 	0x01

#define	LQISTAT2        		0x52
#define		PACKETIZED      	0x80
#define		LQIPHASE_OUTPKT 	0x40
#define		LQIWORKONLQ     	0x20
#define		LQIWAITFIFO     	0x10
#define		LQISTOPPKT      	0x08
#define		LQISTOPLQ       	0x04
#define		LQISTOPCMD      	0x02
#define		LQIGSAVAIL      	0x01

#define	SIMODE3         		0x53
#define		ENNTRAMPERR     	0x02
#define		ENOSRAMPERR     	0x01

#define	SSTAT3          		0x53
#define		NTRAMPERR       	0x02
#define		OSRAMPERR       	0x01

#define	CLRSINT3        		0x53
#define		CLRNTRAMPERR    	0x02
#define		CLROSRAMPERR    	0x01

#define	CLRLQOINT0      		0x54
#define		CLRLQOTARGSCBPERR	0x10
#define		CLRLQOSTOPT2    	0x08
#define		CLRLQOATNLQ     	0x04
#define		CLRLQOATNPKT    	0x02
#define		CLRLQOTCRC      	0x01

#define	LQOSTAT0        		0x54
#define		LQOTARGSCBPERR  	0x10
#define		LQOSTOPT2       	0x08
#define		LQOATNLQ        	0x04
#define		LQOATNPKT       	0x02
#define		LQOTCRC         	0x01

#define	LQOMODE0        		0x54
#define		ENLQOTARGSCBPERR	0x10
#define		ENLQOSTOPT2     	0x08
#define		ENLQOATNLQ      	0x04
#define		ENLQOATNPKT     	0x02
#define		ENLQOTCRC       	0x01

#define	LQOMODE1        		0x55
#define		ENLQOINITSCBPERR	0x10
#define		ENLQOSTOPI2     	0x08
#define		ENLQOBADQAS     	0x04
#define		ENLQOBUSFREE    	0x02
#define		ENLQOPHACHGINPKT	0x01

#define	CLRLQOINT1      		0x55
#define		CLRLQOINITSCBPERR	0x10
#define		CLRLQOSTOPI2    	0x08
#define		CLRLQOBADQAS    	0x04
#define		CLRLQOBUSFREE   	0x02
#define		CLRLQOPHACHGINPKT	0x01

#define	LQOSTAT1        		0x55
#define		LQOINITSCBPERR  	0x10
#define		LQOSTOPI2       	0x08
#define		LQOBADQAS       	0x04
#define		LQOBUSFREE      	0x02
#define		LQOPHACHGINPKT  	0x01

#define	LQOSTAT2        		0x56
#define		LQOPKT          	0xe0
#define		LQOWAITFIFO     	0x10
#define		LQOPHACHGOUTPKT 	0x02
#define		LQOSTOP0        	0x01

#define	OS_SPACE_CNT    		0x56

#define	SIMODE1         		0x57
#define		ENSELTIMO       	0x80
#define		ENATNTARG       	0x40
#define		ENSCSIRST       	0x20
#define		ENPHASEMIS      	0x10
#define		ENBUSFREE       	0x08
#define		ENSCSIPERR      	0x04
#define		ENSTRB2FAST     	0x02
#define		ENREQINIT       	0x01

#define	GSFIFO          		0x58

#define	DFFSXFRCTL      		0x5a
#define		DFFBITBUCKET    	0x08
#define		CLRSHCNT        	0x04
#define		CLRCHN          	0x02
#define		RSTCHN          	0x01

#define	LQOSCSCTL       		0x5a
#define		LQOH2A_VERSION  	0x80
#define		LQOBUSETDLY     	0x40
#define		LQONOHOLDLACK   	0x02
#define		LQONOCHKOVER    	0x01

#define	NEXTSCB         		0x5a

#define	CLRSEQINTSRC    		0x5b
#define		CLRCTXTDONE     	0x40
#define		CLRSAVEPTRS     	0x20
#define		CLRCFG4DATA     	0x10
#define		CLRCFG4ISTAT    	0x08
#define		CLRCFG4TSTAT    	0x04
#define		CLRCFG4ICMD     	0x02
#define		CLRCFG4TCMD     	0x01

#define	SEQINTSRC       		0x5b
#define		CTXTDONE        	0x40
#define		SAVEPTRS        	0x20
#define		CFG4DATA        	0x10
#define		CFG4ISTAT       	0x08
#define		CFG4TSTAT       	0x04
#define		CFG4ICMD        	0x02
#define		CFG4TCMD        	0x01

#define	SEQIMODE        		0x5c
#define		ENCTXTDONE      	0x40
#define		ENSAVEPTRS      	0x20
#define		ENCFG4DATA      	0x10
#define		ENCFG4ISTAT     	0x08
#define		ENCFG4TSTAT     	0x04
#define		ENCFG4ICMD      	0x02
#define		ENCFG4TCMD      	0x01

#define	CURRSCB         		0x5c

#define	CRCCONTROL      		0x5d
#define		CRCVALCHKEN     	0x40

#define	MDFFSTAT        		0x5d
#define		SHCNTNEGATIVE   	0x40
#define		SHCNTMINUS1     	0x20
#define		LASTSDONE       	0x10
#define		SHVALID         	0x08
#define		DLZERO          	0x04
#define		DATAINFIFO      	0x02
#define		FIFOFREE        	0x01

#define	DFFTAG          		0x5e

#define	SCSITEST        		0x5e
#define		CNTRTEST        	0x08
#define		SEL_TXPLL_DEBUG 	0x04

#define	LASTSCB         		0x5e

#define	IOPDNCTL        		0x5f
#define		DISABLE_OE      	0x80
#define		PDN_IDIST       	0x04
#define		PDN_DIFFSENSE   	0x01

#define	DGRPCRCI        		0x60

#define	NEGOADDR        		0x60

#define	SHADDR          		0x60

#define	NEGPERIOD       		0x61

#define	NEGOFFSET       		0x62

#define	PACKCRCI        		0x62

#define	NEGPPROPTS      		0x63
#define		PPROPT_PACE     	0x08
#define		PPROPT_QAS      	0x04
#define		PPROPT_DT       	0x02
#define		PPROPT_IUT      	0x01

#define	NEGCONOPTS      		0x64
#define		ENSNAPSHOT      	0x40
#define		RTI_WRTDIS      	0x20
#define		RTI_OVRDTRN     	0x10
#define		ENSLOWCRC       	0x08
#define		ENAUTOATNI      	0x04
#define		ENAUTOATNO      	0x02
#define		WIDEXFER        	0x01

#define	ANNEXCOL        		0x65

#define	ANNEXDAT        		0x66

#define	SCSCHKN         		0x66
#define		BIDICHKDIS      	0x80
#define		STSELSKIDDIS    	0x40
#define		CURRFIFODEF     	0x20
#define		WIDERESEN       	0x10
#define		SDONEMSKDIS     	0x08
#define		DFFACTCLR       	0x04
#define		SHVALIDSTDIS    	0x02
#define		LSTSGCLRDIS     	0x01

#define	IOWNID          		0x67

#define	PLL960CTL0      		0x68

#define	SHCNT           		0x68

#define	PLL960CTL1      		0x69

#define	TOWNID          		0x69

#define	PLL960CNT0      		0x6a

#define	XSIG            		0x6a

#define	SELOID          		0x6b

#define	FAIRNESS        		0x6c

#define	PLL400CTL0      		0x6c
#define		PLL_VCOSEL      	0x80
#define		PLL_PWDN        	0x40
#define		PLL_NS          	0x30
#define		PLL_ENLUD       	0x08
#define		PLL_ENLPF       	0x04
#define		PLL_DLPF        	0x02
#define		PLL_ENFBM       	0x01

#define	PLL400CTL1      		0x6d
#define		PLL_CNTEN       	0x80
#define		PLL_CNTCLR      	0x40
#define		PLL_RST         	0x01

#define	UNFAIRNESS      		0x6e

#define	PLL400CNT0      		0x6e

#define	HADDR           		0x70

#define	HODMAADR        		0x70

#define	PLLDELAY        		0x70
#define		SPLIT_DROP_REQ  	0x80

#define	HCNT            		0x78

#define	HODMACNT        		0x78

#define	HODMAEN         		0x7a

#define	SGHADDR         		0x7c

#define	SCBHADDR        		0x7c

#define	SGHCNT          		0x84

#define	SCBHCNT         		0x84

#define	DFF_THRSH       		0x88
#define		WR_DFTHRSH      	0x70
#define		RD_DFTHRSH      	0x07
#define		WR_DFTHRSH_MAX  	0x70
#define		WR_DFTHRSH_90   	0x60
#define		WR_DFTHRSH_85   	0x50
#define		WR_DFTHRSH_75   	0x40
#define		WR_DFTHRSH_63   	0x30
#define		WR_DFTHRSH_50   	0x20
#define		WR_DFTHRSH_25   	0x10
#define		RD_DFTHRSH_MAX  	0x07
#define		RD_DFTHRSH_90   	0x06
#define		RD_DFTHRSH_85   	0x05
#define		RD_DFTHRSH_75   	0x04
#define		RD_DFTHRSH_63   	0x03
#define		RD_DFTHRSH_50   	0x02
#define		RD_DFTHRSH_25   	0x01
#define		RD_DFTHRSH_MIN  	0x00
#define		WR_DFTHRSH_MIN  	0x00

#define	ROMADDR         		0x8a

#define	ROMCNTRL        		0x8d
#define		ROMOP           	0xe0
#define		ROMSPD          	0x18
#define		REPEAT          	0x02
#define		RDY             	0x01

#define	ROMDATA         		0x8e

#define	CMCRXMSG0       		0x90

#define	OVLYRXMSG0      		0x90

#define	DCHRXMSG0       		0x90

#define	ROENABLE        		0x90
#define		MSIROEN         	0x20
#define		OVLYROEN        	0x10
#define		CMCROEN         	0x08
#define		SGROEN          	0x04
#define		DCH1ROEN        	0x02
#define		DCH0ROEN        	0x01

#define	OVLYRXMSG1      		0x91

#define	CMCRXMSG1       		0x91

#define	DCHRXMSG1       		0x91

#define	NSENABLE        		0x91
#define		MSINSEN         	0x20
#define		OVLYNSEN        	0x10
#define		CMCNSEN         	0x08
#define		SGNSEN          	0x04
#define		DCH1NSEN        	0x02
#define		DCH0NSEN        	0x01

#define	DCHRXMSG2       		0x92

#define	CMCRXMSG2       		0x92

#define	OST             		0x92

#define	OVLYRXMSG2      		0x92

#define	DCHRXMSG3       		0x93

#define	OVLYRXMSG3      		0x93

#define	CMCRXMSG3       		0x93

#define	PCIXCTL         		0x93
#define		SERRPULSE       	0x80
#define		UNEXPSCIEN      	0x20
#define		SPLTSMADIS      	0x10
#define		SPLTSTADIS      	0x08
#define		SRSPDPEEN       	0x04
#define		TSCSERREN       	0x02
#define		CMPABCDIS       	0x01

#define	CMCSEQBCNT      		0x94

#define	OVLYSEQBCNT     		0x94

#define	DCHSEQBCNT      		0x94

#define	DCHSPLTSTAT0    		0x96

#define	OVLYSPLTSTAT0   		0x96

#define	CMCSPLTSTAT0    		0x96

#define	OVLYSPLTSTAT1   		0x97

#define	DCHSPLTSTAT1    		0x97

#define	CMCSPLTSTAT1    		0x97

#define	SGRXMSG0        		0x98
#define		CDNUM           	0xf8
#define		CFNUM           	0x07

#define	SLVSPLTOUTADR0  		0x98
#define		LOWER_ADDR      	0x7f

#define	SGRXMSG1        		0x99
#define		CBNUM           	0xff

#define	SLVSPLTOUTADR1  		0x99
#define		REQ_DNUM        	0xf8
#define		REQ_FNUM        	0x07

#define	SGRXMSG2        		0x9a
#define		MINDEX          	0xff

#define	SLVSPLTOUTADR2  		0x9a
#define		REQ_BNUM        	0xff

#define	SGRXMSG3        		0x9b
#define		MCLASS          	0x0f

#define	SLVSPLTOUTADR3  		0x9b
#define		TAG_NUM         	0x1f
#define		RLXORD          	0x10

#define	SLVSPLTOUTATTR0 		0x9c
#define		LOWER_BCNT      	0xff

#define	SGSEQBCNT       		0x9c

#define	SLVSPLTOUTATTR1 		0x9d
#define		CMPLT_DNUM      	0xf8
#define		CMPLT_FNUM      	0x07

#define	SGSPLTSTAT0     		0x9e
#define		STAETERM        	0x80
#define		SCBCERR         	0x40
#define		SCADERR         	0x20
#define		SCDATBUCKET     	0x10
#define		CNTNOTCMPLT     	0x08
#define		RXOVRUN         	0x04
#define		RXSCEMSG        	0x02
#define		RXSPLTRSP       	0x01

#define	SLVSPLTOUTATTR2 		0x9e
#define		CMPLT_BNUM      	0xff

#define	SGSPLTSTAT1     		0x9f
#define		RXDATABUCKET    	0x01

#define	SFUNCT          		0x9f
#define		TEST_GROUP      	0xf0
#define		TEST_NUM        	0x0f

#define	DF0PCISTAT      		0xa0

#define	REG0            		0xa0

#define	DF1PCISTAT      		0xa1

#define	SGPCISTAT       		0xa2

#define	REG1            		0xa2

#define	CMCPCISTAT      		0xa3

#define	OVLYPCISTAT     		0xa4
#define		SCAAPERR        	0x08
#define		RDPERR          	0x04

#define	REG_ISR         		0xa4

#define	SG_STATE        		0xa6
#define		FETCH_INPROG    	0x04
#define		LOADING_NEEDED  	0x02
#define		SEGS_AVAIL      	0x01

#define	MSIPCISTAT      		0xa6
#define		RMA             	0x20
#define		RTA             	0x10
#define		CLRPENDMSI      	0x08
#define		DPR             	0x01

#define	DATA_COUNT_ODD  		0xa7

#define	TARGPCISTAT     		0xa7
#define		DPE             	0x80
#define		SSE             	0x40
#define		STA             	0x08
#define		TWATERR         	0x02

#define	SCBPTR          		0xa8

#define	CCSCBACNT       		0xab

#define	SCBAUTOPTR      		0xab
#define		AUSCBPTR_EN     	0x80
#define		SCBPTR_ADDR     	0x38
#define		SCBPTR_OFF      	0x07

#define	CCSGADDR        		0xac

#define	CCSCBADDR       		0xac

#define	CCSCBADR_BK     		0xac

#define	CMC_RAMBIST     		0xad
#define		SG_ELEMENT_SIZE 	0x80
#define		SCBRAMBIST_FAIL 	0x40
#define		SG_BIST_FAIL    	0x20
#define		SG_BIST_EN      	0x10
#define		CMC_BUFFER_BIST_FAIL	0x02
#define		CMC_BUFFER_BIST_EN	0x01

#define	CCSCBCTL        		0xad
#define		CCSCBDONE       	0x80
#define		ARRDONE         	0x40
#define		CCARREN         	0x10
#define		CCSCBEN         	0x08
#define		CCSCBDIR        	0x04
#define		CCSCBRESET      	0x01

#define	CCSGCTL         		0xad
#define		CCSGEN          	0x0c
#define		CCSGDONE        	0x80
#define		SG_CACHE_AVAIL  	0x10
#define		CCSGENACK       	0x08
#define		SG_FETCH_REQ    	0x02
#define		CCSGRESET       	0x01

#define	CCSGRAM         		0xb0

#define	FLEXADR         		0xb0

#define	CCSCBRAM        		0xb0

#define	FLEXCNT         		0xb3

#define	FLEXDMASTAT     		0xb5
#define		FLEXDMAERR      	0x02
#define		FLEXDMADONE     	0x01

#define	FLEXDATA        		0xb6

#define	BRDDAT          		0xb8

#define	BRDCTL          		0xb9
#define		FLXARBACK       	0x80
#define		FLXARBREQ       	0x40
#define		BRDADDR         	0x38
#define		BRDEN           	0x04
#define		BRDRW           	0x02
#define		BRDSTB          	0x01

#define	SEEADR          		0xba

#define	SEEDAT          		0xbc

#define	SEECTL          		0xbe
#define		SEEOP_EWDS      	0x40
#define		SEEOP_WALL      	0x40
#define		SEEOP_EWEN      	0x40
#define		SEEOPCODE       	0x70
#define		SEERST          	0x02
#define		SEESTART        	0x01
#define		SEEOP_ERASE     	0x70
#define		SEEOP_READ      	0x60
#define		SEEOP_WRITE     	0x50
#define		SEEOP_ERAL      	0x40

#define	SEESTAT         		0xbe
#define		INIT_DONE       	0x80
#define		LDALTID_L       	0x08
#define		SEEARBACK       	0x04
#define		SEEBUSY         	0x02

#define	SCBCNT          		0xbf

#define	DSPFLTRCTL      		0xc0
#define		FLTRDISABLE     	0x20
#define		EDGESENSE       	0x10
#define		DSPFCNTSEL      	0x0f

#define	DFWADDR         		0xc0

#define	DSPDATACTL      		0xc1
#define		BYPASSENAB      	0x80
#define		DESQDIS         	0x10
#define		RCVROFFSTDIS    	0x04
#define		XMITOFFSTDIS    	0x02

#define	DSPREQCTL       		0xc2
#define		MANREQCTL       	0xc0
#define		MANREQDLY       	0x3f

#define	DFRADDR         		0xc2

#define	DSPACKCTL       		0xc3
#define		MANACKCTL       	0xc0
#define		MANACKDLY       	0x3f

#define	DFDAT           		0xc4

#define	DSPSELECT       		0xc4
#define		AUTOINCEN       	0x80
#define		DSPSEL          	0x1f

#define	WRTBIASCTL      		0xc5
#define		AUTOXBCDIS      	0x80
#define		XMITMANVAL      	0x3f

#define	RCVRBIOSCTL     		0xc6
#define		AUTORBCDIS      	0x80
#define		RCVRMANVAL      	0x3f

#define	WRTBIASCALC     		0xc7

#define	DFPTRS          		0xc8

#define	RCVRBIASCALC    		0xc8

#define	DFBKPTR         		0xc9

#define	SKEWCALC        		0xc9

#define	DFDBCTL         		0xcb
#define		DFF_CIO_WR_RDY  	0x20
#define		DFF_CIO_RD_RDY  	0x10
#define		DFF_DIR_ERR     	0x08
#define		DFF_RAMBIST_FAIL	0x04
#define		DFF_RAMBIST_DONE	0x02
#define		DFF_RAMBIST_EN  	0x01

#define	DFSCNT          		0xcc

#define	DFBCNT          		0xce

#define	OVLYADDR        		0xd4

#define	SEQCTL0         		0xd6
#define		PERRORDIS       	0x80
#define		PAUSEDIS        	0x40
#define		FAILDIS         	0x20
#define		FASTMODE        	0x10
#define		BRKADRINTEN     	0x08
#define		STEP            	0x04
#define		SEQRESET        	0x02
#define		LOADRAM         	0x01

#define	SEQCTL1         		0xd7
#define		OVRLAY_DATA_CHK 	0x08
#define		RAMBIST_DONE    	0x04
#define		RAMBIST_FAIL    	0x02
#define		RAMBIST_EN      	0x01

#define	FLAGS           		0xd8
#define		ZERO            	0x02
#define		CARRY           	0x01

#define	SEQINTCTL       		0xd9
#define		INTVEC1DSL      	0x80
#define		INT1_CONTEXT    	0x20
#define		SCS_SEQ_INT1M1  	0x10
#define		SCS_SEQ_INT1M0  	0x08
#define		INTMASK2        	0x04
#define		INTMASK1        	0x02
#define		IRET            	0x01

#define	SEQRAM          		0xda

#define	PRGMCNT         		0xde

#define	ACCUM           		0xe0

#define	SINDEX          		0xe2

#define	DINDEX          		0xe4

#define	BRKADDR0        		0xe6

#define	BRKADDR1        		0xe6
#define		BRKDIS          	0x80

#define	ALLONES         		0xe8

#define	ALLZEROS        		0xea

#define	NONE            		0xea

#define	SINDIR          		0xec

#define	DINDIR          		0xed

#define	FUNCTION1       		0xf0

#define	STACK           		0xf2

#define	INTVEC1_ADDR    		0xf4

#define	CURADDR         		0xf4

#define	LASTADDR        		0xf6

#define	INTVEC2_ADDR    		0xf6

#define	LONGJMP_ADDR    		0xf8

#define	ACCUM_SAVE      		0xfa

#define	AHD_PCI_CONFIG_BASE		0x100

#define	SRAM_BASE       		0x100

#define	WAITING_SCB_TAILS		0x100

#define	WAITING_TID_HEAD		0x120

#define	WAITING_TID_TAIL		0x122

#define	NEXT_QUEUED_SCB_ADDR		0x124

#define	COMPLETE_SCB_HEAD		0x128

#define	COMPLETE_SCB_DMAINPROG_HEAD		0x12a

#define	COMPLETE_DMA_SCB_HEAD		0x12c

#define	COMPLETE_DMA_SCB_TAIL		0x12e

#define	COMPLETE_ON_QFREEZE_HEAD		0x130

#define	QFREEZE_COUNT   		0x132

#define	KERNEL_QFREEZE_COUNT		0x134

#define	SAVED_MODE      		0x136

#define	MSG_OUT         		0x137

#define	DMAPARAMS       		0x138
#define		PRELOADEN       	0x80
#define		WIDEODD         	0x40
#define		SCSIEN          	0x20
#define		SDMAENACK       	0x10
#define		SDMAEN          	0x10
#define		HDMAEN          	0x08
#define		HDMAENACK       	0x08
#define		DIRECTION       	0x04
#define		FIFOFLUSH       	0x02
#define		FIFORESET       	0x01

#define	SEQ_FLAGS       		0x139
#define		NOT_IDENTIFIED  	0x80
#define		NO_CDB_SENT     	0x40
#define		TARGET_CMD_IS_TAGGED	0x40
#define		DPHASE          	0x20
#define		TARG_CMD_PENDING	0x10
#define		CMDPHASE_PENDING	0x08
#define		DPHASE_PENDING  	0x04
#define		SPHASE_PENDING  	0x02
#define		NO_DISCONNECT   	0x01

#define	SAVED_SCSIID    		0x13a

#define	SAVED_LUN       		0x13b

#define	LASTPHASE       		0x13c
#define		PHASE_MASK      	0xe0
#define		CDI             	0x80
#define		IOI             	0x40
#define		MSGI            	0x20
#define		P_BUSFREE       	0x01
#define		P_MESGIN        	0xe0
#define		P_STATUS        	0xc0
#define		P_MESGOUT       	0xa0
#define		P_COMMAND       	0x80
#define		P_DATAIN_DT     	0x60
#define		P_DATAIN        	0x40
#define		P_DATAOUT_DT    	0x20
#define		P_DATAOUT       	0x00

#define	QOUTFIFO_ENTRY_VALID_TAG		0x13d

#define	KERNEL_TQINPOS  		0x13e

#define	TQINPOS         		0x13f

#define	SHARED_DATA_ADDR		0x140

#define	QOUTFIFO_NEXT_ADDR		0x144

#define	ARG_1           		0x148
#define	RETURN_1        		0x148
#define		SEND_MSG        	0x80
#define		SEND_SENSE      	0x40
#define		SEND_REJ        	0x20
#define		MSGOUT_PHASEMIS 	0x10
#define		EXIT_MSG_LOOP   	0x08
#define		CONT_MSG_LOOP_WRITE	0x04
#define		CONT_MSG_LOOP_READ	0x03
#define		CONT_MSG_LOOP_TARG	0x02

#define	ARG_2           		0x149
#define	RETURN_2        		0x149

#define	LAST_MSG        		0x14a

#define	SCSISEQ_TEMPLATE		0x14b
#define		MANUALCTL       	0x40
#define		ENSELI          	0x20
#define		ENRSELI         	0x10
#define		MANUALP         	0x0c
#define		ENAUTOATNP      	0x02
#define		ALTSTIM         	0x01

#define	INITIATOR_TAG   		0x14c

#define	SEQ_FLAGS2      		0x14d
#define		SELECTOUT_QFROZEN	0x04
#define		TARGET_MSG_PENDING	0x02
#define		PENDING_MK_MESSAGE	0x01

#define	ALLOCFIFO_SCBPTR		0x14e

#define	INT_COALESCING_TIMER		0x150

#define	INT_COALESCING_MAXCMDS		0x152

#define	INT_COALESCING_MINCMDS		0x153

#define	CMDS_PENDING    		0x154

#define	INT_COALESCING_CMDCOUNT		0x156

#define	LOCAL_HS_MAILBOX		0x157

#define	CMDSIZE_TABLE   		0x158

#define	MK_MESSAGE_SCB  		0x160

#define	MK_MESSAGE_SCSIID		0x162

#define	SCB_RESIDUAL_DATACNT		0x180
#define	SCB_CDB_STORE   		0x180
#define	SCB_HOST_CDB_PTR		0x180

#define	SCB_BASE        		0x180

#define	SCB_RESIDUAL_SGPTR		0x184
#define		SG_ADDR_MASK    	0xf8
#define		SG_OVERRUN_RESID	0x02

#define	SCB_SCSI_STATUS 		0x188
#define	SCB_HOST_CDB_LEN		0x188

#define	SCB_TARGET_PHASES		0x189

#define	SCB_TARGET_DATA_DIR		0x18a

#define	SCB_TARGET_ITAG 		0x18b

#define	SCB_SENSE_BUSADDR		0x18c
#define	SCB_NEXT_COMPLETE		0x18c

#define	SCB_TAG         		0x190
#define	SCB_FIFO_USE_COUNT		0x190

#define	SCB_CONTROL     		0x192
#define		TARGET_SCB      	0x80
#define		DISCENB         	0x40
#define		TAG_ENB         	0x20
#define		MK_MESSAGE      	0x10
#define		STATUS_RCVD     	0x08
#define		DISCONNECTED    	0x04
#define		SCB_TAG_TYPE    	0x03

#define	SCB_SCSIID      		0x193
#define		TID             	0xf0
#define		OID             	0x0f

#define	SCB_LUN         		0x194
#define		LID             	0xff

#define	SCB_TASK_ATTRIBUTE		0x195
#define		SCB_XFERLEN_ODD 	0x01

#define	SCB_CDB_LEN     		0x196
#define		SCB_CDB_LEN_PTR 	0x80

#define	SCB_TASK_MANAGEMENT		0x197

#define	SCB_DATAPTR     		0x198

#define	SCB_DATACNT     		0x1a0
#define		SG_LAST_SEG     	0x80
#define		SG_HIGH_ADDR_BITS	0x7f

#define	SCB_SGPTR       		0x1a4
#define		SG_STATUS_VALID 	0x04
#define		SG_FULL_RESID   	0x02
#define		SG_LIST_NULL    	0x01

#define	SCB_BUSADDR     		0x1a8

#define	SCB_NEXT        		0x1ac
#define	SCB_NEXT_SCB_BUSADDR		0x1ac

#define	SCB_NEXT2       		0x1ae

#define	SCB_SPARE       		0x1b0
#define	SCB_PKT_LUN     		0x1b0

#define	SCB_DISCONNECTED_LISTS		0x1b8


#define	STIMESEL_SHIFT	0x03
#define	STIMESEL_MIN	0x18
#define	INVALID_ADDR	0x80
#define	CMD_GROUP_CODE_SHIFT	0x05
#define	AHD_PRECOMP_MASK	0x07
#define	TARGET_DATA_IN	0x01
#define	SEEOP_EWEN_ADDR	0xc0
#define	NUMDSPS 	0x14
#define	DST_MODE_SHIFT	0x04
#define	CCSCBADDR_MAX	0x80
#define	AHD_ANNEXCOL_PER_DEV0	0x04
#define	TARGET_CMD_CMPLT	0xfe
#define	SEEOP_WRAL_ADDR	0x40
#define	BUS_8_BIT	0x00
#define	AHD_TIMER_MAX_US	0x18ffe7
#define	AHD_TIMER_MAX_TICKS	0xffff
#define	AHD_SENSE_BUFSIZE	0x100
#define	AHD_PRECOMP_SHIFT	0x00
#define	AHD_PRECOMP_CUTBACK_37	0x07
#define	AHD_ANNEXCOL_PRECOMP_SLEW	0x04
#define	AHD_AMPLITUDE_DEF	0x07
#define	WRTBIASCTL_HP_DEFAULT	0x00
#define	TID_SHIFT	0x04
#define	STATUS_QUEUE_FULL	0x28
#define	STATUS_BUSY	0x08
#define	SEEOP_EWDS_ADDR	0x00
#define	SCB_TRANSFER_SIZE_FULL_LUN	0x38
#define	MK_MESSAGE_BIT_OFFSET	0x04
#define	MAX_OFFSET_PACED	0xfe
#define	MAX_OFFSET_NON_PACED	0x7f
#define	LUNLEN_SINGLE_LEVEL_LUN	0x0f
#define	CCSGADDR_MAX	0x80
#define	B_CURRFIFO_0	0x02
#define	BUS_32_BIT	0x02
#define	AHD_TIMER_US_PER_TICK	0x19
#define	AHD_SLEWRATE_SHIFT	0x03
#define	AHD_SLEWRATE_MASK	0x78
#define	AHD_SLEWRATE_DEF_REVA	0x08
#define	AHD_PRECOMP_CUTBACK_29	0x06
#define	AHD_NUM_PER_DEV_ANNEXCOLS	0x04
#define	AHD_ANNEXCOL_AMPLITUDE	0x06
#define	AHD_AMPLITUDE_SHIFT	0x00
#define	AHD_AMPLITUDE_MASK	0x07
#define	STIMESEL_BUG_ADJ	0x08
#define	STATUS_PKT_SENSE	0xff
#define	SRC_MODE_SHIFT	0x00
#define	SEEOP_ERAL_ADDR	0x80
#define	NVRAM_SCB_OFFSET	0x2c
#define	MAX_OFFSET_PACED_BUG	0x7f
#define	CCSGRAM_MAXSEGS	0x10
#define	AHD_SLEWRATE_DEF_REVB	0x08
#define	AHD_PRECOMP_CUTBACK_17	0x04
#define	SCB_TRANSFER_SIZE_1BYTE_LUN	0x30
#define	PKT_OVERRUN_BUFSIZE	0x200
#define	MAX_OFFSET	0xfe
#define	HOST_MSG	0xff
#define	BUS_16_BIT	0x01


/* Downloaded Constant Definitions */
#define	SG_SIZEOF	0x04
#define	SG_PREFETCH_ALIGN_MASK	0x02
#define	SG_PREFETCH_CNT_LIMIT	0x01
#define	CACHELINE_MASK	0x07
#define	SCB_TRANSFER_SIZE	0x06
#define	PKT_OVERRUN_BUFOFFSET	0x05
#define	SG_PREFETCH_ADDR_MASK	0x03
#define	SG_PREFETCH_CNT	0x00
#define	DOWNLOAD_CONST_COUNT	0x08


/* Exported Labels */
#define	LABEL_timer_isr	0x28b
#define	LABEL_seq_isr 	0x28f
